	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	 

	1
	Комплект самоклеящихся этикеток.
	17.29.11.110
	комплект
	208
	487
	товар
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мтаериал 
	бумага 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Вид наклейки 
	цветная 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Диаметр рулона 
	не более 88
	мм
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ширина рулона в любой точке
	не более 20
	мм
	Обеспечивает возможность размещения в диспенсерах

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Количество этикеток в рулоне
	не менее 500 
	шт. 
	Оптимальное количество в намотке

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Назначение 
	Этикетки предназначены для маркировки шприцев, линий, флаконов, содержащих набранные в них медицинский препарат.Цвет и дизайн этикетки, содержащей наименование препаратов, используемых в анестезиологии должны соответствовать цвету и дизайну стандарта ISO 26825:2020  (ISO онлайн платформа для поиска: https://www.iso.org/obp)
	 
	Обоснование: технические характеристики  определены исходя из  условий эксплуатации,  требований безопасности медицинской деятельности и необходимости  обеспечения надежной идентификации лекарственных  средств.   Цветовая гамма обеспечиваает  быстрое визуальное распознование информации  и снижает риск ошибок. Указанный стандарт рекомендован существующими методическими пособиями по маркировке

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Назначение 
	Материал этикетки должен быть подходящим для написания информации (например, концентрации лекарства) на нем шариковой ручкой или маркером, без размазывания или размытия
	 
	требуется для нанесения информации о меняющихся показателях: дозировки, времени набора, идентификационных данных пациента

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Длинна этикетки 
	38-45
	мм
	позволяет размещать маркировку без перекрытия шкалы делений любого шприца и обеспечивает удобство при использовании. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ширина этикетки 
	14-15
	мм
	позволяет размещать маркировку без перекрытия шкалы делений любого шприца и обеспечивает удобство при использовании. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Название лекарства должно соответствовать фармакопее РФ и написано на русском языке. Для электролитов допустимо использование химической формулы, например, CaCl2
	Название лекарства должно соответствовать фармакопее РФ и написано на русском языке. Для электролитов допустимо использование химической формулы, например, CaCl2
	 
	В целях обеспечения безопасности  пациентов и снижения рисков медицинских  ошибок необходимо использование наименований на родном языке и устоявшихся в практике

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Перечень наименований на этикетках:
	Ассортисент: Адреналин - 5 
Норадреналин - 18
Добутамин -5
Допамин-4
Нитроглицерин 5
Атропин 14 
Гепарин  1
Протамин 1 
Инсулин 5
Калия хлорид 4% -5 
Альбумин - 4 
Фуросемид -4
Пропофол -4 
Ропивакаин -17
Антибиотик -8 
ДексМедетоМидин -4
Амиодарон - 4 
Урапидил- 17
Рокуроний 13
Мидазолам13
Дексаметазон 13
Транексам 13
Фентанил  13
	 
	Обеспечивает оптимальное использование в любом подразделении

	 2
	Лоток Для хранения, для непищевой продукции
	22.22.13.000-00000014
	шт
	4
	3500
	товар 
	 
	
	 
	 

	[bookmark: _GoBack]
	
	
	 
	 
	 
	 
	Вид контейнера
	Для хранения
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Высота 
	≥ 250  и  < 300
	мм
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Длина
	≥ 150  и  < 200
	мм
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Ширина 
	80-100
	мм
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Назначение 
	Для непищевой продукции
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Наличие крышки
	да
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Толщина стенок 
	3
	мм
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ки медицинского оборудования (например, датчиков УЗИ).
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	количество рядов
	2
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Отсеков в каждом ряде
	не менее 8
	 
	Количество, требующееся для размещения достаточного ассортимента этикеток

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Количество отсеков 
	16
	 
	Количество, требующееся для размещения достаточного ассортимента этикеток

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	материал
	оргстекло
	 
	Обеспечивает прозрачность и видимость содержимого

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Количество петель
	Не менее 2 на каждую крышку
	 
	Обеспечивает прочность фиксации крышки

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Внутренние перегородки
	7 шт в каждом ряду
	 
	Соответствует количеству отсеков

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Расстояние между перегородками
	Не менее 21 
	мм
	Определяется размером рулонов этикеток

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Прорезь для протягивания ленты с этикетками шириной не менее 
	20
	мм
	Определяется шириной ленты с этикетками

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Расположение прорези
	По передней стенке
	 
	Позволяет беспрепятственно протягивать ленту с этикетками, сохраняя изоляцию самого рулона

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Количество прорезей 
	По 8 в каждом ряду
	 
	Соответсвует количеству рулонов в ряду

	
	
	
	
	
	
	
	прорезь без замятия ленты, отслаивания этикетки или обрыва ленты
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сквозь 
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Возможность  размещения
	настенное, настольное
	 
	Обеспечивает удобство использования в любом подразделении

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Форма контейнера
	прямоугольная 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Поверхность лотка устойчива к обработке салфетками с антисептиком, разрешенными для обработ
	 
	 
	Требование СанПиН

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Расположение прорезей на расстоянии 
	10-25 от верхнего края 
	мм
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Рулон должен свободно раскручиваться при потягивании за ленту
	Соответствие
	 
	Обеспечивает оптимальное использование в любом подразделении

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Лента должна свободно протягиваться 
	Соответствие
	 
	Обеспечивает оптимальное использование в любом подразделении

	 3
	Контейнер пластиковый
	22.22.13.000-00000014
	шт
	14
	2700
	товар 
	 
	
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Вид контейнера
	Для хранения
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Высота 
	40-100
	мм
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Длина
	200-250
	мм
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Ширина 
	40-100
	мм
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Назначение 
	Для непищевой продукции
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Форма контейнера
	прямоугольная 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	оргстекло
	 
	Обеспечивает прозрачность и видимость содержимого

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Толщина стенок 
	3
	мм
	Обеспечивает достаточную прочность конструкции

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Толщина задней стенки
	Не менее 3 
	мм
	Обеспечивает достаточную прочность конструкции

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Верхняя крышка
	Наличие
	 
	Для удобства загрузки и разгрузки рулонов

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Механизм открывания крышки 
	Петли вдоль длинного края
	 
	Обеспечивает удобство использования в любом подразделении

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Количество петель
	Не менее 2
	 
	Обеспечивает прочность фиксации крышки

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Внутренние перегородки
	9
	 
	Соответствует количеству отсеков

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Расстояние между перегородками
	Не менее 21 
	мм
	Определяется шириной рулонов этикеток

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Прорезь для протягивания ленты с этикетками шириной не менее 
	21
	мм
	Определяется шириной ленты с этикетками

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Расположение прорези
	По передней стенке
	 
	Позволяет беспрепятственно протягивать ленту с этикетками, сохраняя изоляцию самого рулона

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Количество прорезей
	10
	 
	Соответсвует количеству рулонов в ряду

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Расположение прорезей на расстоянии 
	10-25 мм от верхнего края передней стенки
	мм
	Обеспечивает удобство использования 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Количество отсеков 
	10
	 
	Соответсвует количеству рулонов в ряду

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Лента должна свободно протягиваться сквозь прорезь без замятия ленты, отслаивания этикетки или обрыва ленты
	соответсвие 
	 
	Обеспечивает удобство использования в любом подразделении

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Лоток должен устойчиво размещаться на ровной поверхности
	Соответствие
	 
	Обеспечивает удобство использования в любом подразделении

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Поверхности лотка гладкие, без зазубрин, углублений и засечек
	Соответствие
	 
	Обеспечивает удобство использования в любом подразделении мед.организации

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Поверхность лотка устойчива к обработке салфетками с антисептиком, разрешенными для обработки медицинского оборудования (например, датчиков УЗИ).
	Соответствие
	 
	Требования СанПиН



