ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
	1. Порядок и сроки оплаты товара

	1.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
В случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, цена каждого этапа исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 1 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 1 к Контракту).

	1.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

	1.3. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, все расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика. Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

	1.4. Порядок и сроки оплаты товара установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты» Приложения 1 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – Приложение 1 к Контракту).

	1.5. Заказчик оплачивает товар в соответствии с условиями Контракта путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Электронной версии контракта, сформированной в автоматическом режиме ЕАТ «Березка».

	1.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

	1.7. В случае начисления Поставщику неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату товара за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

	1.8.  Выплата аванса не предусмотрена.

	2. Сроки, порядок и место поставки товара

	2.1. Поставка товара должна осуществляться в сроки, указанные в разделе «График выполнения обязательств по контракту» Приложения 1 к Контракту (далее – График). Досрочная поставка товара допускается только с согласия Заказчика.

	2.2. Место поставки товара указано в Приложении 1 к Контракту.

	2.3. Поставщик поставляет товар в порядке согласно Графику, а также в соответствии с условиями закупки, указанными в Электронной версии контракта.

	2.4.  Поставщик направляет получателю(ям), указанным в разделе «Место доставки товара» приложения 1 к Контракту, имеющие отношение к товару документы, перечисленные в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 2 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» (далее – приложение 2 к Контракту).
Датой передачи товара является дата, указанная в подписанном получателем документе, подтверждающем факт передачи товара согласно разделу «Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара» приложения 2 к Контракту.

	2.5. Поставщик доставляет товар по адресу поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

	2.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), если иное не предусмотрено Контрактом.

	2.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
Уборка и вывоз упаковки производятся силами и за счет Поставщика.

	3. Порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара и оформления ее результатов

	3.1. Поставщик направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления которых указаны в разделе «Оформление при исполнении обязательств» Приложения 2 к Контракту.

	3.2. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара (результатов исполнения Контракта (если Контрактом предусмотрены этапы, его отдельных этапов)) после получения от Поставщика документов, указанных в разделе «Оформление при исполнении обязательств» Приложения 2 к Контракту. Порядок и сроки осуществления приемки товара, а также порядок и сроки оформления ее результатов установлены разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» Приложения 1 к Контракту.

	3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

	3.4. Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом «Порядок и сроки проведения экспертизы» Приложения 2 к Контракту.

	3.5. Заказчик в порядке и сроки, установленные разделом «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту, осуществляет приемку поставленного товара и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее - Мотивированный отказ).

	3.6. В случае получения Мотивированного отказа Поставщик обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в разделе «Оформление при исполнении обязательств» приложения 3 к Контракту.
Со дня получения от Поставщика указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.

	3.7. В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Поставщиком в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.

	4. Права и обязанности Сторон

	4.1. Заказчик вправе:

	4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

	4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

	4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

	4.1.4.  Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

	4.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

	4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

	4.2. Заказчик обязан:

	4.2.1. Осуществлять приемку поставленного товара и производить оплату принятого товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

	4.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

	4.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.

	4.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	4.2.5. Представлять Поставщику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.

	4.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика информации об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.

	4.2.7. Представлять Поставщику разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

	4.2.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

	4.3. Поставщик вправе:

	4.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

	4.3.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

	4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта.

	4.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

	4.4. Поставщик обязан:

	4.4.1. В соответствии с условиями Контракта поставить товар лично в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

	4.4.2. Своевременно направлять Заказчику посредством Единой информационной системы надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в приложении 2 к Контракту.

	4.4.3. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.

	4.4.4. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Поставщиком таких обстоятельств.

	4.4.5. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Поставщика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.

	4.4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.

	4.4.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

	5. Гарантии

	5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товара требованиям Контракта.

	5.2.  Гарантийный срок Поставщика: в соответствии с «Техническим заданием» приложение 3 к Контракту.
Гарантийный срок производителя: не установлен.
Требования к гарантийному обслуживанию: не установлены.
Требования к объему предоставления гарантий качества на поставленный товар: не установлены.

	5.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком, подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 1 к Контракту.

	5.4.  В ходе исполнения гарантийных обязательств Поставщик обязуется за свой счет устранять недостатки поставленного товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

	5.5.  Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков товара Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.

	6. Ответственность Сторон

	6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры штрафов, установленные в подпункте 6.2.3 пункта 6.2 и подпунктах 6.3.4, 6.3.5 пункта 6.3 Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта, действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.

	6.2. Ответственность Заказчика:

	6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

	6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

	6.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.

	6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

	6.3. Ответственность Поставщика:

	6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

	6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

	6.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

	6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

	6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.

	6.3.6. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 4.4.6. пункта 4.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 6.3.2 пункта 6.3 Контракта.

	6.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

	6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

	7. Порядок расторжения Контракта

	7.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

	7.2.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

	7.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

	7.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

	7.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

	7.6. Поставщик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в стоимости поставленного товара аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

	8. Обстоятельства непреодолимой силы

	8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

	8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

	9. Порядок урегулирования споров

	9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

	9.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Если иное не предусмотрено Контрактом, то претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде.
Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке). В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из них.
Срок направления письменного ответа, по существу, Стороной, получившей претензию, составляет 5 дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной, ее получившей, требований претензии.

	9.3.  В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.  В случае, если Поставщиком является физическое лицо, то споры разрешаются в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

	10. Срок действия, порядок изменения Контракта

	10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения.  Дата окончания срока действия настоящего Контракта установлена Приложением 1. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон.

	10.2.  Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, указанные в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом по соглашению Сторон допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) количества товаров.

	10.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

	11. Особые условия

	11.1. Стороны при исполнении Контракта:
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:
заявка на поставку товара (если Контрактом предусмотрена поставка товара по заявке);
поставка товара, а также отдельные этапы поставки товара (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
(за исключением случая, если Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);
соглашение о расторжении Контракта;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования Единой информационной системы.

	11.1.1. В случае если настоящий Контракт заключен по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ), формирование и подписание документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, а также внесение исправлений в документ о приемке осуществляется в Единой информационной системы с соблюдением требований, установленных частями 13-14 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

	11.2. Стороны признают, что используемые в Единой информационной системе электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

	11.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

	11.4. В случае сбоя в работе Единой информационной системы, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом (за исключением случаев, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС).

	11.5. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта с использованием Единой информационной системы, содержится в приложении 2 к Контракту.

	12. Прочие условия

	12.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.
В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки. 
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

	12.2. Стороны обязуются, начиная с момента заключения Контракта и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Контракта, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	12.3.  Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

	12.4. При наличии противоречий между условиями, содержащимися в Приложениях 1-2 к Контракту, и условиями иных приложений к Контракту, преимущественную силу имеют Приложения 1-2 к Контракту.

	12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.









	
Приложение 1 к контракту
Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты 
1. График выполнения обязательств по контракту
1.1. Обязательства по поставке товара
Таблица 1.1
	№
	Наименование 
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Поставка запасных частей, расходных материалов и инструментов
	Разово
	Поставщик
	Заказчик

	1. 
	Срок начала поставки товара Поставщиком: с даты заключения контракта;
Срок окончания поставки товара Поставщиком: 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания контракта;



2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 1.2
	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Поставщиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком*
	Действие
	Ответственная сторона

	Поставка запасных частей, расходных материалов и инструментов
	приёмку осуществляет Заказчик
	Универсальный передаточный документ, формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Поставщик

	
	
	*
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик


*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3.  Порядок и сроки оплаты
Таблица 1.3
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата № 01
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки**  
	100% 
По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***:7 раб. дн. от даты подписания документа «Универсальный передаточный документ, формат УПД, утвержденный приказом ФНС России»;



** В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).
***Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

4.  Место доставки товара
Таблица 1.4 

	Получатель
	Место доставки товара 

	Госфильмофонд России
	142050, Московская область, Домодедово мкр. Белые Столбы, тер. Госфильмофонд, стр.8


5.  Гарантийный срок товара
Таблица 1.5 
	Наименование товара
	Гарантийный срок на товар

	Поставка запасных частей, расходных материалов и инструментов
	Не менее 12 мес. с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара



6.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
[bookmark: _Hlk139468020]6.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 1.6 
	Начало исполнения контракта

	с даты заключения контракта

	Дата окончания срока действия контракта

	31.12.2026г.


Приложение 2 к контракту

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Оформление при исполнении обязательств
Таблица 2.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Поставка запасных частей, расходных материалов и инструментов
	Счёт на оплату
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Поставщик

	
	Универсальный передаточный документ, формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Поставщик

	
	Универсальный передаточный документ, формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
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1. Объект закупки
Закупка запасных частей, расходных материалов и инструментов для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации".
2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров.
Закупка проводится для технического обслуживания и восстановления работоспособности имеющегося оборудования: перемоточных (инспекционных) столов Debrie, систем очистки и реставрации кинопленки Debrie Ultraclean и Debrie Clara, серверов записи и хранения LTO, станций воспроизведения и обработки контента, интегрированных плейсерверов, пультов управления кинопроекторами Kinoton, блоков питания и другого кинотехнологического оборудования. Все запасные части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации оборудованием. 
Поставленный Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, подлинным, без повреждений. Не допускается поставка выставочных образцов. Поставляемый товар должен отгружаться в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение товара на период поставки.


	№ 
	Наименование
	Характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. Запасные части, расходные материалы и инструменты:

	1.
	Конденсатор 1000 мкФ, 25В B41851A5108M000
	Предназначен для ремонта блоков питания для имеющегося оборудования
Рабочее напряжение: 25 В
Номинальная емкость: 1000 мкФ
Допуск номинальной емкости: ±20%
Максимальная рабочая температура: 105°C
Выводы: радиальные
Диаметр корпуса: 10 мм
Длина корпуса: 20 мм
	шт.
	20

	2.
	Конденсатор 470 мкФ, 25В B41856C5477M000
	Предназначен для ремонта блоков питания для имеющегося оборудования
Рабочее напряжение: 25 В
Номинальная емкость: 470 мкФ
Допуск номинальной емкости: ±20%
Максимальная рабочая температура: 105°C
Выводы: радиальные
Диаметр корпуса: 10 мм
Длина корпуса: 16 мм
	шт.
	20

	3.
	Конденсатор 4700 мкФ, 63В SD1J478M22045BB
	Предназначен для ремонта блоков питания для имеющегося оборудования
Рабочее напряжение: 63 В
Номинальная емкость: 4700 мкФ
Допуск номинальной емкости: ±20%
Максимальная рабочая температура: 85°C
Выводы: радиальные
Диаметр корпуса: 22 мм
Длина корпуса: 45 мм
	шт.
	20

	4.
	Конденсатор 47 мкФ, 63 В с радиальными выводами GL470M063F120
	Предназначен для ремонта блоков питания для имеющегося оборудования
Рабочее напряжение: 63 В
Номинальная емкость: 47 мкФ
Выводы: радиальные
Диаметр корпуса: 8 мм
Длина корпуса: 12 мм
	шт.
	25

	5.
	Конденсатор 2200 мкФ, 63 В KM222M063K350
	Предназначен для ремонта блоков питания для имеющегося оборудования
Рабочее напряжение: 63 В
Номинальная емкость: 2200 мкФ
Выводы: радиальные
Диаметр корпуса: 18 мм
Длина корпуса: 35 мм
	шт.
	160

	6.
	Термопаста с дозатором EX293372RUS
	Предназначена для нанесения между тепловыделяющими компонентами имеющихся устройств (процессорами и видеочипами) и радиатором системы охлаждения с целью высокоэффективного рассеивания тепла. 
	шт.
	2

	7.
	Термоусадочная трубка 4 мм, 1 м, черный цвет
	Предназначена для надежной электрической изоляции, механической защиты и герметизации соединений проводников, кабелей и мест пайки. Под воздействием тепла (от фена или зажигалки) полимерный материал сжимается, плотно обтягивая деталь и принимая ее форму. Обладает высокой гибкостью, огнестойкостью, без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1. Длина 1 м. Внутренний диаметр до нагрева: 4 мм. Цвет черный.

	шт.
	5

	8.
	Термоусадочная трубка 6 мм, 1 м, черный цвет
	Предназначена для надежной электрической изоляции, механической защиты и герметизации соединений проводников, кабелей и мест пайки. Под воздействием тепла (от фена или зажигалки) полимерный материал сжимается, плотно обтягивая деталь и принимая ее форму. Обладает высокой гибкостью, огнестойкостью, без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1. Длина 1 м. Внутренний диаметр до нагрева: 6 мм. Цвет черный.
	шт.
	5

	9.
	Термоусадочная трубка 8 мм, 1 м, черный цвет
	Предназначена для надежной электрической изоляции, механической защиты и герметизации соединений проводников, кабелей и мест пайки. Под воздействием тепла (от фена или зажигалки) полимерный материал сжимается, плотно обтягивая деталь и принимая ее форму. Обладает высокой гибкостью, огнестойкостью, без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1. Длина 1 м. Внутренний диаметр до нагрева: 8 мм. Цвет черный.
	шт.
	5

	10.
	Термоусадочная трубка 10 мм, 1 м, черный цвет
	Предназначена для надежной электрической изоляции, механической защиты и герметизации соединений проводников, кабелей и мест пайки. Под воздействием тепла (от фена или зажигалки) полимерный материал сжимается, плотно обтягивая деталь и принимая ее форму. Обладает высокой гибкостью, огнестойкостью, без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1. Длина 1 м. Внутренний диаметр до нагрева: 10 мм. Цвет черный.
	шт.
	5

	11.
	Флюс Amtech NC-559 + толкатель (поршень) с иглой
	Предназначен для пайки при ремонтных работах на любых покрытиях поверхностей печатных плат. Может применяться для установки шариков припоя на микросхемах при реболлинге. При нагревании не выделяет едкого дыма. Флюс оснащен специальным UV-маркером и подсвечивается в лучах ультрафиолетовой лампы. Тип флюса: нейтральный, безотмывочный. Расфасовка – 10 грамм.
	шт.
	1

	12.
	Стяжки кабельные нейлоновые 4x200 мм, черные, 100 шт
	Предназначены для быстрого и надежного соединения в пучок кабелей и проводов, а также для их последующего крепления к несущим поверхностям, конструкциям или лоткам. Размер 4x200 мм. Фасовка – 100 штук в упаковке.
	упак.
	5

	13.
	Стяжки кабельные нейлоновые 4x200 мм, белые, 100 шт.
	Предназначены для быстрого и надежного соединения в пучок кабелей и проводов, а также для их последующего крепления к несущим поверхностям, конструкциям или лоткам. Размер 4x200 мм. Фасовка – 100 штук в упаковке.
	упак.
	5

	14.
	Стяжки маркировочные 
	Стяжки маркировочные предназначены для крепления, бандажирования и маркировки проводов. Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов. Цвет: белый. Температура эксплуатации: от -40С до +85С. Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный. Оснащены площадкой, позволяющей наносить маркировку при помощи фломастера или наклеек. Фасовка – 100 штук в упаковке.
	упак.
	2

	15.
	Стружка для очистки жал (с подставкой)
	Медная стружка, предназначенная для сухой очистки жал паяльников от остатков припоя, нагара и оксидов. Подставка в комплекте.
	шт.
	1

	16.
	Припой ПОС-61 100 грамм
	Предназначен для лужения и пайки жести, обмоток электрических машин, монтажных элементов, моточных и кабельных изделий, радиаторов и листового цинка, оцинкованных деталей холодильных агрегатов, теплообменников, электроламп, кабельных оболочек электротехнических изделий, тонколистовой упаковки.
Состав:
Олово (Sn): 59-61 %;
Свинец (Pb): 39-41 %;
Канифоль (A): 0-2 %.
Содержание флюса: 2,3%.
Температура плавления 183-190 °С.
	шт.
	1

	17.
	Дозатор для спирта 250 мг с помпой
	Герметичная, закрывающаяся емкость для хранения и работы с изопропиловым спиртом. Предназначен для смачивания спиртом салфетки и последующей обработки деталей оборудования в процессе пайки и ремонта.
	шт.
	1

	18.
	Держатель «Третья рука» с линзой с подсветкой
	Предназначен для жесткой фиксации мелких деталей в нужном положении, в том числе при пайке. Он освобождает обе руки мастера, позволяя безопасно и комфортно выполнять сложные манипуляции. Положение зажимов типа "крокодил" регулируемое. На основании подставки лупы расположен держатель под паяльник. Подсветка светодиодная, работает от блока питания, который поставляется в комплекте, или от батареек.

Увеличение: 2,5Х / 5Х
Диаметр основной линзы: 75мм 
Диаметр встроенной дополнительной линзы: 20мм.
	шт.
	1

	19.
	Батарейка CR2032 (Упаковка 10 шт)
	Предназначена для питания микросхем памяти. Тип – литиевая. Номинальное напряжение: 3 В. Сохраняет потребительские качества в течение 10 лет. Количество в упаковке: 10 шт.
	упак.
	2

	20.
	Батарейка CR2477N 
	Предназначена для питания микросхем памяти интегрированных плейсерверов и поддержания памяти встроенных часов и критически важных настроек интегрированных плейсерверов. Тип – литиевая. Номинальное напряжение: 3 В. Саморазряд при температуре 23 °С менее 1% в год.
	шт.
	4

	21.
	ELEMENT 902DD система T12 паяльная станция
	Паяльная станция предназначена для пайки и демонтажа (выпайки) различных компонентов.
Номинальная мощность: 775 Вт
Цифровая индикация температуры
Тип жала: Т12
Подача воздуха: бесщеточный вентилятор с плавной подачей воздуха
Объем воздуха: 120 л/мин 
Температура нагрева фена: 100-480 °С
Температура нагрева паяльника: 200-480 °С

	шт.
	1

	22.
	Жало T12-D24 HST12-D24
	Предназначено для установки в паяльную станцию ELEMENT 902DD система T12 и последующего процесса пайки. 
	шт.
	2

	23.
	Набор пинцетов
	Состав набора: пинцет обратного действия, пинцет с изогнутыми губками, пинцет с широкими губками, классический заостренный пинцет. 
Предназначены для безопасного удержания, фиксации мелких деталей (радиодеталей, проводов). 

	упак.
	1

	24.
	Скальпель
	Предназначен для высокоточных работ: удаления окислов, нагара, старого припоя, остатков флюса, снятия изоляции с проводов и зачистки мелких жил, аккуратного снятия радиодеталей и чипов с печатных плат.
Лезвие – фиксированное, с острой заточкой. 
Возможность смены лезвия – наличие.  
	шт.
	1

	25.
	Зубной зонд
	Предназначен для точного позиционирования и мелких компонентов, проверки пайки BGA, удаления остатков старого припоя, затвердевшего компаунда и защитного лака после термического размягчения.
	шт.
	1

	26.
	Батарейки GP AAA (40 штук)
	Предназначены для автономного питания портативных устройств и пультов управления. Тип – алкалиновые. Номинальное напряжение: 1,5 В. 
Количество в упаковке: 40 штук

	упак.
	1

	27.
	Батарейки GP AA (40 штук)
	Предназначены для автономного питания портативных устройств и пультов управления. Тип – алкалиновые. Номинальное напряжение: 1,5 В.
Количество в упаковке: 40 штук

	упак.
	1

	28.
	Вентилятор EBM-PAPST 8212J/2N-RS0 8200 J Series Axial Fan, 12 V dc, DC Operation, 132m3/h, 10W, 80 x 80 x 38 mm
	Предназначен для создания массового сквозного потока воздуха и отведения избыточного тепла, предотвращая критический перегрев серверов записи и хранения LTO, станций воспроизведения и обработки контента и другого кинотехнологического оборудования.
Тип: осевой
Воздушный поток: 132 м3/ч
Длина: 80 мм
Ширина: 80 мм
Толщина: 38 мм
Тип подшипника: качения
Тип тока: постоянный
Номинальное напряжение питания: 12 В
Скорость вращения: 8400 об/мин
Выводы: 3 провода. 

	шт.
	5

	29.
	Набор изолент
	Предназначен для электрической изоляции проводников, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки. Не поддерживает горение. Фасовка – 5 штук в упаковке. Цвета: черный, синий, красный, желтый, белый.
	упак.
	2

	30.
	Салфетки одноразовые в рулоне 100-150 листов
	Предназначены для удаления пыли и загрязнений во время проведения технического обслуживания кинотехнологического оборудования.

	упак.
	3

	31.
	Биметаллическое гибкое полотно по металлу KRAFTOOL Alligator-24 300 мм, 24 TPI 15942-24-1
Код товара: 22058656
	Предназначено для резки трудно разрезаемых металлов с прочностью на разрыв 1100 Н/мм2
Длина: 300 мм
Ширина: 13 мм
Шаг зубьев: 24 TPI
Материал полотна: биметалл

	шт.
	10

	32.
	Силиконовый санитарный герметик KUDO (прозрачный; 280 мл) KSK-120
	Предназначен для уплотнения соединительных швов, герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхностей. Устойчив к воздействию большинства моющих и чистящих средств, стоек к УФ‑излучению, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам.
Объем: 0,28 л
Свойства: водостойкий
Вид тары: картридж
Цвет: прозрачный
Условия отверждения: испарение растворителя

	шт.
	2

	33.
	Жидкая изолента гель, черная 10(15) мл
	Предназначена для образования эластичной, обволакивающей оболочки на обрабатываемой поверхности, обеспечивающей герметичность и защиту поверхности от механического воздействия, воды, химических растворов и короткого замыкания. Состав: смесь полимеров, смесь углеводородов, функциональные добавки. 

	шт.
	2

	34.
	Нить сантехническая для резьбовых соединений MPF 50 метров ИС.131706.ИМ
	Предназначена для герметизации резьбовых соединений металлических и пластмассовых труб. Применяется в системах горячего и холодного водоснабжения с питьевой и технической водой, отопления и сжатого воздуха. Длина 50 м.
	шт.
	2

	35.
	MJ15024G Транзистор биполярный  
	Предназначен для ремонта аудиоусилителей, импульсных источников питания, также используется в схемах линейных регуляторов мощности, схемах позиционирования и других высоковольтных сильноточных схемах.
Тип: NPN биполярный силовой транзистор
Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 400 В
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и разомкнутой цепи базы: 250 В
Максимально допустимый ток коллектора:16 А
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 15
Граничная частота коэффициента передачи тока: 4 МГц
Максимальная рассеиваемая мощность: 250 Вт
Корпус: ТО-3
	шт.
	2

	36.
	Термоусадочная трубка (диаметр 2 мм, коэфф усадки 2:1, 1 м) 
	Предназначена для надежной электрической изоляции, механической защиты и герметизации соединений проводников, кабелей и мест пайки. Под воздействием тепла (от фена или зажигалки) полимерный материал сжимается, плотно обтягивая деталь и принимая ее форму. Обладает высокой гибкостью, огнестойкостью, без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1. Длина 1 м. Внутренний диаметр до нагрева: 2 мм. Цвет черный.
	шт.
	5

	37.
	Салфетки универсальные безворсовые, 100 шт/уп.
	Предназначены для обработки деталей спиртом, деликатной очистки оптики без оставления волокон и разводов. 
Размер салфетки: не менее 10x15 см
Количество в упаковке: 100 шт.

	упак.
	1

	38.
	Конденсатор электролитический алюминиевый JRB2W220M05001300200000B, 22мкФ, 450В, 105°C, 20%, 13x20мм P:5мм
	Предназначен для ремонта блоков питания для имеющегося оборудования.
Рабочее напряжение: 450 В
Номинальная емкость: 22 мкФ
Допуск номинальной емкости: ±20%
Максимальная рабочая температура: 105°C
Выводы: радиальные
Диаметр корпуса: 13 мм
Длина корпуса: 20 мм
	шт.
	5

	39.
	Конденсатор электролитический алюминиевый 400PX10MEFC10x16, 10мкФ, 400В, 105°C, 20%, 10x16мм, 2000ч
	Предназначен для ремонта блоков питания для имеющегося оборудования.
Рабочее напряжение: 400 В
Номинальная емкость: 10 мкФ
Допуск номинальной емкости: ±20%
Максимальная рабочая температура: 105°C
Выводы: радиальные
Диаметр корпуса: 10 мм
Длина корпуса: 16 мм
	шт.
	10

	40.
	 Конденсатор электролитический алюминиевый 450BXC22MEFCG412.5X25, 22uF -25°C~+105°C 450V 12.5mm 25mm 5mm ±20%
	Предназначен для ремонта блоков питания для имеющегося оборудования.
Рабочее напряжение: 450 В
Номинальная емкость: 22 мкФ
Допуск номинальной емкости: ±20%
Максимальная рабочая температура: 105°C
Выводы: радиальные
Диаметр корпуса: 12,5 мм
Длина корпуса: 25 мм
	шт.
	10

	41.
	Воздушный компрессор BERKUT SMART POWER универсальный SAC-300
	Предназначен для продувки оборудования во время технического обслуживания. 
Рабочее давление: 10 бар
Число оборотов: 4200 об/мин
Производительность на выходе: 108 л/мин
Объем ресивера: 5 л
Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)
Мощность: 1,3 кВт
Тип смазки: безмасляный
Тип двигателя: электрический
Время непрерывной работы: 30-40 мин
Длина воздушного шланга: 3,5 м

	шт.
	1

	2. Запасные части для столов Debrie:

	42.
	Пружина растяжения обычная петля 1,2x8,5x41x25 пружинная сталь EN 10270-1-SH

	Применяется для возврата деталей в исходное положение, поглощения ударов и создания натяжения.
	шт.
	10

	43.
	Пружина растяжения обычная петля (1,2x8,5x30,2x16 -
нержавеющая сталь) VI8815
	Применяется для возврата деталей в исходное положение, поглощения ударов и создания натяжения.
	шт.
	10

	44.
	OSRAM 64640 HLX - лампа галогенная 24V 150W G6.35 капсульная
	Используется в качестве источника света.
Тип - галогенная
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 24 В
Цоколь: G6.35
Цветовая температура: 3450 К
Световой поток: 6000 лм
Длина без цоколя: 50 мм
Диаметр: 11,5 мм
	шт.
	40

	45.
	Потенциометр P13OAB103MAB17 1,5Вт 10КОм 20%
	Предназначен для точного регулирования электрического сопротивления и напряжения в электронных схемах. 
Производитель: Vishay
Модель: P13OAB103MAB17
Тип элемента: керметный потенциометр
Сопротивление: 10 кОм
Мощность: 1,5 Вт
Допуск: ±20%
Совместимость с имеющимися столами Debrie: Наличие.
	шт.
	25

	46.
	Люминесцентная лампа Camelion FT5-8W/54, 6500K, 3332
	Используется в качестве источника света. Излучает насыщенный свет, близкий к спектру солнечного света. 
Тип колбы: Т5
Мощность: 8 Вт
Цоколь: G5
Световой поток: 310 лм
Цветность: холодный белый 
Длина: 302.5 мм
Диаметр: 16 мм
	шт.
	10

	47.
	Резистор металлопленочный MBB02070C1000FCT00, 0,6Вт 100 Ом +1% +50ppm/K с аксиальными выводами
	Предназначен для точного ограничения тока и деления напряжения в электрических цепях.
Сопротивление: 100 Ом
Мощность: 0,6 Вт
Выводы: аксиальные
Допуск: ±1%

	шт.
	65

	48.
	Диоды быстродействующие STTH1210D
	Предназначены для выпрямления переменного напряжения, снижения коммутационных потерь и защиты компонентов в импульсных источниках питания.
Категория: выпрямительный диод
Конфигурация: одиночный
Максимальное постоянное обратное напряжение: 1000 В
Максимальный (средний) прямой ток на 
диод: 12А
Корпус: TO-220AC
	шт.
	20

	49.
	Оптопара двухканальная MCT6 с транзисторным выходом, [DIP-8]
	Предназначена для гальванической развязки электрических цепей. Она позволяет передавать управляющие сигналы между электрически не связанными участками схемы.
Число каналов: 2
Максимальное выходное напряжение: 30 В
Выходной ток на канал: 30 мА
Время включения: 2,4 мкс
Время выключения: 2,4 мкс
Тип входа: DC
Тип выхода: Транзистор
Напряжение изоляции: 5,3 кВ
Корпус: DIP-8
	шт.
	10

	50.
	Транзистор MJ3001: NPN, биполярный, Дарлингтон, 80В, 10А, 150Вт, TO3
	Предназначен для усиления и коммутации мощных сигналов. 
Тип: биполярный транзистор
Вид: NPN
Структура Дарлингтона
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 80 В
Максимально допустимый ток коллектора: 10 А
Рассеивание мощности: 150 Вт
Корпус: ТО-3
	шт.
	10

	51.
	Регулятор отрицательного напряжения MC7912CTG, 1А, -12В, [TO-220]
	Предназначен для подавления пульсаций в источнике питания, стабилизации напряжения.
Полярность: отрицательная
Тип выхода: фиксированный
Количество выходов: 1
Выходное напряжение: 12 В
Максимальный ток нагрузки: 1А
Корпус: ТО-220
	шт.
	15

	52.
	Стабилизатор напряжения 7812 TO-220 (L7812CV), + 12В, 1.5А [TO-220]
	Предназначен для преобразования нестабильного или завышенного входного напряжения (от 14 В до 35 В) в постоянное, ровное напряжение +12 В. Он обеспечивает питание электронных компонентов, требующих стабильного вольтажа, с силой тока до 1.5 А.
Корпус: ТО-220
	шт.
	15

	53.
	Транзистор 2N1711 NPN, биполярный, 50В, 500мА, 0,8/3Вт, TO39, 8дБ
	Предназначен для использования в схемах усиления высокочастотных сигналов и в ключевых (импульсных) схемах средней мощности. 
Вид: NPN; Тип: биполярный транзистор
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 50 В
Максимальный ток коллектора: 500 мА
Рассеиваемая мощность без радиатора: 0,8 Вт.
Рассеиваемая мощность с радиатором: 3 Вт.
Коэффициент шума: 8 дБ
Корпус: ТО-39
	шт.
	10

	54.
	Диодный мост GBU8J 8А 600В
	Предназначен для двухполупериодного выпрямления переменного тока в постоянный 
(пульсирующий) ток. 
Конфигурация: однофазный
Максимальный прямой ток: 8 А
Максимальное обратное напряжение: 600 В
Корпус: GBU

	шт.
	10

	55.
	Транзистор TIP31C NPN 100В 3А 2Вт [TO-220]
	Предназначен для усиления сигналов и коммутации средней мощности в схемах.
Вид: NPN
Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 100 В
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и разомкнутой цепи базы: 100 В
Максимально допустимый ток коллектора: 3 А
Статический     коэффициент     передачи     тока     h21эмин: 10
Корпус: TO-220
	шт.
	10

	56.
	Таймер NE555P, одноканальный, 100кГц, 4.5...16В [DIP-8]
	Предназначен для генерации одиночных и повторяющихся импульсов с заданными временными интервалами. 
Тип: одноканальный таймер/осциллятор 555
Частота: 100 кГц
Напряжение питания: от 4,5 до 16 В
Ток потребления: 10 мА
Корпус: 	DIP-8
	шт.
	10

	57.
	Универсальный 2-х канальный операционный усилитель MC1458P, [DIP-8]
	Предназначен для усиления, фильтрации и преобразования электрических сигналов. 
Количество каналов: 2
Скорость нарастания выходного сигнала: 0,5 В/мкс
Частота единичного усиления: 1 МГц
Токовое смещение на входе: 80 нА
Ток собственного потребления: 3,4 мА
Выходной ток на канал: 25 мА
Корпус: DIP-8
	шт.
	20

	58.
	Дифференциальный компаратор со стробированием LM311N/NOPB, [DIP-8]
	Предназначен для сравнения двух аналоговых сигналов и выдачи логического сигнала, указывающего, какой из них больше.
Минимальное напряжение питания: 5 В
Максимальное напряжение питания: 36 В
Корпус: DIP-8
	шт.
	20

	59.
	Операционный усилитель LM1458N/NOPB [DIP-8] 1 МГц
	Предназначен для усиления сигналов постоянного и переменного тока, построения активных фильтров, интеграторов, компараторов.
Количество каналов: 2
Полоса пропускания: 1 МГц
Напряжение питания: одиночное от +6 до +36 В, двуполярное от ±3 до ±18
Корпус: DIP-8
	шт.
	10

	60.
	Двойной маломощный компаратор напряжения LM393N/NOPB [DIP-8]
	Предназначен для сравнения двух аналоговых сигналов. 
Количество каналов: 2
Напряжение питания: одиночное от +2 до +36 В, двойное от ±1 до ±18
Ток потребления: 2,5 мА
Тип корпуса: DIP-8
	шт.
	10

	61.
	Логический элемент "Исключающее ИЛИ" (XOR) CD4070BE, 4-элемента, 2-входа, 5…15В [DIP-14]
	Предназначен для выполнения булевой операции сложения по модулю 2.
Количество каналов: 4
Корпус: DIP-14
	шт.
	5

	62.
	Резистор мощный 0,1 Ом 5% 3Вт, W21-0R1JI
	Используется в качестве токового шунта, ограничителя пусковых токов. 
Номинальное сопротивление: 0,1 Ом
Точность: 5%
Мощность: 3 Вт
	шт.
	10

	63.
	Проволочный Резистор 4Вт 5% 150 Ом в ленте, G22041431500J4C000
	Предназначен для ограничения и регулирования силы тока, деления и снижения напряжения в цепи.
Мощность: 4 Вт
Номинальное сопротивление: 150 Ом
Точность: 5%

	шт.
	10

	64.
	Резистор мощный 5Вт 150 Ом 5%, WP5S-150RJA075
	Предназначен для ограничения тока и распределения напряжения в электрических цепях с высокими нагрузками.
Мощность: 5 Вт
Номинальное сопротивление: 150 Ом
Точность: 5%
	шт.
	10

	65.
	Резистор мощный 5Вт 0,15Ом 5%, AC05000001507JAC00
	Предназначен для ограничения тока и распределения напряжения в электрических цепях с высокими нагрузками.
Мощность: 5 Вт
Номинальное сопротивление: 0,15 Ом
Точность: 5%
	шт.
	10

	66.
	Резистор мощный 7Вт 2,2Ом, WHS7-2R2JT07
	Предназначен для ограничения тока и распределения напряжения в электрических цепях с высокими нагрузками.
Мощность: 7 Вт
Номинальное сопротивление: 2,2 Ом
Точность: 5%
	шт.
	10

	67.
	Конденсатор электролитический 1000μF 63В, MAL211818102E3
	Предназначен для сглаживания пульсаций напряжения, подавления помех в цепях питания.
Номинальная емкость: 1000 мкФ
Рабочее напряжение: 63 В
	шт.
	10

	68.
	Конденсатор электролитический 220μF 63В, MAL212018221E3
	Предназначен для сглаживания пульсаций напряжения, подавления помех в цепях питания.
Номинальная емкость: 220 мкФ
Рабочее напряжение: 63 В
	шт.
	5

	69.
	Конденсатор электролитический 10μF 63В
	Предназначен для сглаживания пульсаций напряжения, подавления помех в цепях питания.
Номинальная емкость: 10 мкФ
Рабочее напряжение: 63 В
	шт.
	10

	70.
	Резистор мощный 47Ом, 7Вт, W22-47RJI
	Предназначен для ограничения тока и распределения напряжения в электрических цепях с высокими нагрузками.
Мощность: 7 Вт
Номинальное сопротивление: 47 Ом
Точность: 5%

	шт.
	10

	3. Запчасти для системы очистки и реставрации кинопленки Debrie Ultraclean:

	71.
	Реле RY211012, 12VDC, 8A/250VAC SPDT
	Предназначено для гальванической развязки и коммутации электрических цепей.
Ток питания обмотки: постоянный
Номинальное рабочее напряжение: 12 В
Максимальный коммутируемый ток: 8 А
Максимальное коммутируемое переменное напряжение: 250 В
Тип: SPDT
	шт.
	4

	72.
	Резистор прецизионный 6657S-1-103, 10 кОм
	Обеспечивает сверхвысокую точность номинала сопротивления. Используется в цепях, где недопустимы даже малейшие отклонения параметров из-за изменения температуры или влажности.
Номинальное сопротивление: 10 кОм
	шт.
	8

	73.
	транзисторная оптопара MCT62, 5кВ, 2 канала [DIP-8]
	Предназначена для гальванической развязки сигналов между низковольтными и высоковольтными цепями, а также для защиты чувствительных компонентов управления от опасных напряжений, скачков и помех. 
Количество каналов: 2
Напряжение изоляции (RMS): 5 кВ
Корпус: DIP-8
	шт.
	10

	74.
	Реле RT424024, 24VDC, 8A/250VAC DPDT
	Предназначено для гальванической развязки и коммутации электрических цепей.
Тип питания обмотки: постоянный
Номинальное рабочее напряжение: 24 В
Максимальный коммутируемый ток: 8 А
Максимальное коммутируемое переменное напряжение: 250 В
Тип: DPDT
	шт.
	4

	75.
	Двойной маломощный компаратор напряжения LM393P [DIP-8]
	Предназначен для сравнения двух аналоговых сигналов.
Количество каналов: 2
Напряжение питания: одиночное от +2 до +36 В, двойное от ±1 до ±18
Ток потребления: 2,5 мА
Время отклика: 1,3 мкс
Корпус: DIP-8
	шт.
	4

	76.
	Двойной маломощный компаратор напряжения LM393N/NOPB [DIP-8]
	Предназначен для сравнения двух аналоговых сигналов.
Количество каналов: 2
Напряжение питания: одиночное от +2 до +36 В, двойное от ±1 до ±18
Ток потребления: 2,5 мА
Корпус: DIP-8
	шт.
	4

	77.
	Транзистор 2N1711, BJT NPN 50В 0.5А 3Вт [TO-39]
	Предназначен для использования в схемах переключения.
Вид: NPN
Тип: биполярный транзистор
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и разомкнутой цепи базы: 50 В
Максимально допустимый ток коллектора:0,5А
Рассеиваемая мощность: 3 Вт
Корпус: TO-39
	шт.
	4

	78.
	Шесть буферных инверторов с открытым коллекторным выходом SN7406N [DIP-14]
	Предназначены для инвертирования сигналов и управления сильноточными и высоковольтными нагрузками. 
Количество элементов в одном корпусе: 6
Тип логического элемента: не(инвертор)
Особенности: выход с открытым коллектором
Напряжение питания: от 4,75 до 5,25 В
Корпус: DIP-14
	шт.
	2

	79.
	Шесть буферных инверторов/драйверов с открытым коллекторным высоковольтным выходом SN74LS06N, [DIP-14]
	Предназначены для инвертирования сигналов и управления сильноточными и высоковольтными нагрузками. 
Количество элементов в одном корпусе: 6
Тип логического элемента: не(инвертор)
Особенности: выход с открытым коллектором
Напряжение питания: от 4,75 до 5,25 В
Корпус: DIP-14
	шт.
	2

	80.
	Стабилизатор напряжения L7805CV, +5В, 1.5А, 4%, (0°C...+125°C), [TO-220SG]
	Предназначен для понижения и поддержания постоянного напряжение на уровне +5 В.
Максимальный ток нагрузки: 1,5 А
Рабочая температура: от 0 до +125°C
Корпус: TO-220SG
	шт.
	8

	81.
	Диод быстродействующий STTH1210DI
	Предназначен для выпрямления, преобразования и защиты от перенапряжений в высоковольтных цепях с интенсивными динамическими нагрузками. 
Максимальное обратное напряжение: 1000В
Средний прямой ток: 12А
Максимальное прямое напряжение: 2В при 12А
Корпус: TO-220AB
	шт.
	4

	82.
	Транзистор IRF640NPBF, N-канал 200В 18А 150Вт [TO-220AB]
	Предназначен для усиления, коммутации и регулирования сигналов.
Тип: транзистор полевой N-канальный
Максимальное напряжение сток-исток: 200 В
Максимальный ток сток-исток: 18 А
Максимальная рассеиваемая мощность: 150 Вт
Корпус: TO-220AB

	шт.
	4

	83.
	Диод быстродействующий STTH1210D
	Предназначен для высокочастотного выпрямления, защиты от выбросов напряжения и коммутации в импульсных силовых цепях.
Максимальное постоянное обратное напряжение: 1000 В
Максимальный   средний   прямой   ток   на диод: 12А
Максимальное прямое напряжение: 2 В
Корпус: TO-220AC

	шт.
	4

	84.
	Стабилизатор напряжения L7812CV, +12В 1.5А [TO-220SG]
	Предназначен для поддержания постоянного выходного напряжения +12 В при токе нагрузки до 1,5 А из нестабильного входного напряжения.
Корпус: TO-220SG

	шт.
	4

	85.
	Стабилизатор напряжения L7912CV, -12В, 1.5А, 4%, (0°C...+125°C), [TO-220SG]
	Предназначен для поддержания постоянного выходного напряжения -12 В при токе нагрузки до 1,5 А из нестабильного входного напряжения.
Корпус: TO-220SG

	шт.
	4

	86.
	Подшипник качения однорядный, закрытый 626-2Z 6x19x6
	Предназначен для уменьшения трения, фиксации вала в пространстве и передачи нагрузок (радиальных и/или осевых) от вращающихся деталей к неподвижным узлам механизма. 
Внутренний диаметр: 6 мм
Наружный диаметр: 19 мм
Ширина: 6 мм
	шт.
	10

	87.
	Подшипник качения однорядный, закрытый 607-ZZ 7x19x6
	Предназначен для уменьшения трения, фиксации вала в пространстве и передачи нагрузок (радиальных и/или осевых) от вращающихся деталей к неподвижным узлам механизма. 
Внутренний диаметр: 7 мм
Наружный диаметр: 19 мм
Ширина: 6 мм
	шт.
	20

	4.Запчасти для системы очистки и реставрации кинопленки Debrie Clara:

	88.
	Лампа люминесцентная двухцокольная Feron EST14 T5 G5 13W 230V 6400K 03048
	Является источником света. 
Цоколь: G5
Тип трубки: Т5
Напряжение: 230 В
Цветовая температура: 6400 К
Длина: 531 мм
Ширина: 16 мм

	шт.
	10

	89.
	Каплесниматель Debrie TEC-R42
	Силиконопластиковое изделие шириной 42,5 мм, высотой 48мм, которое снимает с плёнки остатки раствора при её выходе из устройства для обработки. 

	шт.
	16



3. Количество поставляемого товара, для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента.
Согласно Приложению № 1 «Спецификация» к Техническому заданию.
4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.
Поставщик обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара: Доставку по адресу: 142050, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер. Госфильмофонд, стр. 8.
5. Общие требования к работам, оказанию услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.
Гарантийный срок должен составлять не менее чем 12 (двенадцать) месяцев с даты акта приема-передачи Товара Заказчику.
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается бесплатный ремонт Товара (восстановление его работоспособности), замена на аналогичный по техническим характеристикам новый Товар, денежная компенсация за невозможность использовать Товар по его прямому назначению, размер которой определяется пропорционально стоимости Товара исходя из количества дней простоя Товара при выходе его из строя (что должно быть подтверждено актом независимой экспертизы). 
Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке: 
· Замена бракованного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Некачественный Товар Поставщик обязан самостоятельно и за свой счет забрать в течение 3 (Трех) рабочих дней после направления ему Заказчиком соответствующего уведомления.
· Поставщик обязан обеспечить замену Товара в пределах гарантийного срока в течение 30 календарных дней с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика.
· При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком, в полном объеме.
· В случае замены некачественного Товара на новый, гарантийный срок начинает исчисляться заново с момента поставки нового Товара. В случае ремонта Товара (восстановления его работоспособности) гарантийный срок на Товар продлевается на количество времени, затраченного на ремонт Товара.
· Для установления несоответствия Товара по качеству условиям настоящего задания и договора, а также подтверждения причины выхода из строя техники вследствие применения некачественного Товара и оценки ущерба, проводится независимая экспертиза. В случае подтверждения экспертизой факта некачественного Товара Поставщик возмещает заказчику расходы на экспертизу, компенсирует ущерб от использования некачественного товара при его возникновении, а также производит замену некачественного товара на аналогичный новый или оплачивает 100% стоимости некачественного товара.
6. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта 
Не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора.
7. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта 
Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями договора и Технического задания, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки товара от Поставщика с оформлением товарной накладной. В день поставки Товара, Поставщик обязан передать Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:
· товарные накладные (ТОРГ-12, в 2-х экземплярах);
· счет-фактуру (при наличии);
· акт приема-передачи Товара (в 2-х экземплярах);
· обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;
· документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
· иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.
8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребностей заказчиками
В соответствии с п.2 и Приложением № 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
9. К настоящему техническому заданию прилагаются:
Приложение № 1 - Спецификация.








Приложение № 1
к Техническому заданию

Спецификация:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1. Запасные части, расходные материалы и инструменты:

	1.1
	Конденсатор 1000 мкФ, 25В B41851A5108M000
	шт.
	20

	1.2
	Конденсатор 470 мкФ, 25В B41856C5477M000
	шт.
	20

	1.3
	Конденсатор 4700 мкФ, 63В SD1J478M22045BB
	шт.
	20

	1.4
	Конденсатор 47 мкФ, 63 В с радиальными выводами GL470M063F120
	шт.
	25

	1.5
	Конденсатор 2200 мкФ, 63 В KM222M063K350
	шт.
	160

	1.6
	Термопаста с дозатором EX293372RUS
	шт.
	2

	1.7
	Термоусадочная трубка 4 мм, 1 м, черный цвет
	шт.
	5

	1.8
	Термоусадочная трубка 6 мм, 1 м, черный цвет
	шт.
	5

	1.9
	Термоусадочная трубка 8 мм, 1 м, черный цвет
	шт.
	5

	1.10
	Термоусадочная трубка 10 мм, 1 м, черный цвет
	шт.
	5

	1.11
	Флюс Amtech NC-559 + толкатель (поршень) с иглой
	шт.
	1

	1.12
	Стяжки кабельные нейлоновые 4x200 мм, черные, 100 шт
	упак.
	5

	1.13
	Стяжки кабельные нейлоновые 4x200 мм, белые, 100 шт.
	упак.
	5

	1.14
	Стяжки маркировочные 
	упак.
	2

	1.15
	Стружка для очистки жал (с подставкой)
	шт.
	1

	1.16
	Припой ПОС-61 100 грамм
	шт.
	1

	1.17
	Дозатор для спирта 250 мг с помпой
	шт.
	1

	1.18
	Держатель «Третья рука» с линзой с подсветкой
	шт.
	1

	1.19
	Батарейка CR2032 (Упаковка 10 шт)
	упак.
	2

	1.20
	Батарейка CR2477N 
	шт.
	4

	1.21
	ELEMENT 902DD система T12 паяльная станция
	шт.
	1

	1.22
	Жало T12-D24 HST12-D24
	шт.
	2

	1.23
	Набор пинцетов
	упак.
	1

	1.24
	Скальпель
	шт.
	1

	1.25
	Зубной зонд
	шт.
	1

	1.26
	Батарейки GP AAA (40 штук)
	упак.
	1

	1.27
	Батарейки GP AA (40 штук)
	упак.
	1

	1.28
	Вентилятор EBM-PAPST 8212J/2N-RS0 8200 J Series Axial Fan, 12 V dc, DC Operation, 132m3/h, 10W, 80 x 80 x 38 mm
	шт.
	5

	1.29
	Набор изолент
	упак.
	2

	1.30
	Салфетки одноразовые в рулоне 100-150 листов
	упак.
	3

	1.31
	Биметаллическое гибкое полотно по металлу KRAFTOOL Alligator-24 300 мм, 24 TPI 15942-24-1
Код товара: 22058656
	шт.
	10

	1.32
	Силиконовый санитарный герметик KUDO (прозрачный; 280 мл) KSK-120
	шт.
	2

	1.33
	Жидкая изолента гель, черная 10(15) мл
	шт.
	2

	1.34
	Нить сантехническая для резьбовых соединений MPF 50 метров ИС.131706.ИМ
	шт.
	2

	1.35
	MJ15024G Транзистор биполярный  
	шт.
	2

	1.36
	Термоусадочная трубка (диаметр 2 мм, коэфф усадки 2:1, 1 м) 
	шт.
	5

	1.37
	Салфетки универсальные безворсовые, 100 шт/уп.
	упак.
	1

	1.38
	Конденсатор электролитический алюминиевый JRB2W220M05001300200000B, 22мкФ, 450В, 105°C, 20%, 13x20мм P:5мм
	шт.
	5

	1.39
	Конденсатор электролитический алюминиевый 400PX10MEFC10x16, 10мкФ, 400В, 105°C, 20%, 10x16мм, 2000ч
	шт.
	10

	1.40
	 Конденсатор электролитический алюминиевый 450BXC22MEFCG412.5X25, 22uF -25°C~+105°C 450V 12.5mm 25mm 5mm ±20%
	шт.
	10

	1.41
	Воздушный компрессор BERKUT SMART POWER универсальный SAC-300
	шт.
	1

	2. Запасные части для столов Debrie:

	2.1
	Пружина растяжения обычная петля 1,2x8,5x41x25 пружинная сталь EN 10270-1-SH
	шт.
	10

	2.2
	Пружина растяжения обычная петля (1,2x8,5x30,2x16 - нержавеющая сталь) VI8815
	шт.
	10

	2.3
	OSRAM 64640 HLX - лампа галогенная 24V 150W G6.35 капсульная
	шт.
	40

	2.4
	Потенциометр P13OAB103MAB17 1,5Вт 10КОм 20%
	шт.
	25

	2.5
	Люминесцентная лампа Camelion FT5-8W/54, 6500K, 3332
	шт.
	10

	2.6
	Резистор металлопленочный MBB02070C1000FCT00, 0,6Вт 100 Ом +1% +50ppm/K с аксиальными выводами
	шт.
	65

	2.7
	Диоды быстродействующие STTH1210D
	шт.
	20

	2.8
	Оптопара двухканальная MCT6 с транзисторным выходом, [DIP-8]
	шт.
	10

	2.9
	Транзистор MJ3001: NPN, биполярный, Дарлингтон, 80В, 10А, 150Вт, TO3
	шт.
	10

	2.10
	Регулятор отрицательного напряжения MC7912CTG, 1А, -12В, [TO-220]
	шт.
	15

	2.11
	Стабилизатор напряжения 7812 TO-220 (L7812CV), + 12В, 1.5А [TO-220]
	шт.
	15

	2.12
	Транзистор 2N1711 NPN, биполярный, 50В, 500мА, 0,8/3Вт, TO39, 8дБ
	шт.
	10

	2.13
	Диодный мост GBU8J 8А 600В
	шт.
	10

	2.14
	Транзистор TIP31C NPN 100В 3А 2Вт [TO-220]
	шт.
	10

	2.15
	Таймер NE555P, одноканальный, 100кГц, 4.5...16В [DIP-8]
	шт.
	10

	2.16
	Универсальный 2-х канальный операционный усилитель MC1458P, [DIP-8]
	шт.
	20

	2.17
	Дифференциальный компаратор со стробированием LM311N/NOPB, [DIP-8]
	шт.
	20

	2.18
	Операционный усилитель LM1458N/NOPB [DIP-8] 1 МГц
	шт.
	10

	2.19
	Двойной маломощный компаратор напряжения LM393N/NOPB [DIP-8]
	шт.
	10

	2.20
	Логический элемент "Исключающее ИЛИ" (XOR) CD4070BE, 4-элемента, 2-входа, 5…15В [DIP-14]
	шт.
	5

	2.21
	Резистор мощный 0,1 Ом 5% 3Вт, W21-0R1JI
	шт.
	10

	2.22
	Проволочный Резистор 4Вт 5% 150 Ом в ленте, G22041431500J4C000
	шт.
	10

	2.23
	Резистор мощный 5Вт 150 Ом 5%, WP5S-150RJA075
	шт.
	10

	2.24
	Резистор мощный 5Вт 0,15Ом 5%, AC05000001507JAC00
	шт.
	10

	2.25
	Резистор мощный 7Вт 2,2Ом, WHS7-2R2JT07
	шт.
	10

	2.26
	Конденсатор электролитический 1000μF 63В, MAL211818102E3
	шт.
	10

	2.27
	Конденсатор электролитический 220μF 63В, MAL212018221E3
	шт.
	5

	2.28
	Конденсатор электролитический 10μF 63В
	шт.
	10

	2.29
	Резистор мощный 47Ом, 7Вт, W22-47RJI
	шт.
	10

	3. Запчасти для системы очистки и реставрации кинопленки Debrie Ultraclean:

	3.1
	Реле RY211012, 12VDC, 8A/250VAC SPDT
	шт.
	4

	3.2
	Резистор прецизионный 6657S-1-103, 10 кОм
	шт.
	8

	3.3
	транзисторная оптопара MCT62, 5кВ, 2 канала [DIP-8]
	шт.
	10

	3.4
	Реле RT424024, 24VDC, 8A/250VAC DPDT
	шт.
	4

	3.5
	Двойной маломощный компаратор напряжения LM393P [DIP-8]
	шт.
	4

	3.6
	Двойной маломощный компаратор напряжения LM393N/NOPB [DIP-8]
	шт.
	4

	3.7
	Транзистор 2N1711, BJT NPN 50В 0.5А 3Вт [TO-39]
	шт.
	4

	3.8
	Шесть буферных инверторов с открытым коллекторным выходом SN7406N [DIP-14]
	шт.
	2

	3.9
	Шесть буферных инверторов/драйверов с открытым коллекторным высоковольтным выходом SN74LS06N, [DIP-14]
	шт.
	2

	3.10
	Стабилизатор напряжения L7805CV, +5В, 1.5А, 4%, (0°C...+125°C), [TO-220SG]
	шт.
	8

	3.11
	Диод быстродействующий STTH1210DI
	шт.
	4

	3.12
	Транзистор IRF640NPBF, N-канал 200В 18А 150Вт [TO-220AB]
	шт.
	4

	3.13
	Диод быстродействующий STTH1210D
	шт.
	4

	3.14
	Стабилизатор напряжения L7812CV, +12В 1.5А [TO-220SG]
	шт.
	4

	3.15
	Стабилизатор напряжения L7912CV, -12В, 1.5А, 4%, (0°C...+125°C), [TO-220SG]
	шт.
	4

	3.16
	Подшипник качения однорядный, закрытый 626-2Z 6x19x6
	шт.
	10

	3.17
	Подшипник качения однорядный, закрытый 607-ZZ 7x19x6
	шт.
	20

	4. Запчасти для системы очистки и реставрации кинопленки Debrie Clara:

	4.1
	Лампа люминесцентная двухцокольная Feron EST14 T5 G5 13W 230V 6400K 03048
	шт.
	10

	4.2
	Каплесниматель Debrie TEC-R42
	шт.
	16



