
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПИСАНИЕ: 
Компактный принтер Godex RT200 (или эквивалент)
Способ печати - термо и термотрансферная печать.
Комплект поставки: блок питания, шнур блока питания, USB интерфейсный кабель, демо-рулон красящей ленты, картонная втулка красящей ленты (0.5"), демо-рулон с этикетками, инструкция по быстрому старту, CD с инструкцией на русском языке и ПО.

	Физические характеристики

	Размеры
	254 х 175 х 136 мм

	Вес
	1.8 кг

	Условия эксплуатации

	Температура работы
	+5°C ~ 40°C

	Температура хранения
	-20°C ~ 50°C

	Технические характеристики

	Класс принтера
	Настольный

	Назначение
	Печать этикеток, Печать на текстильной ленте

	Память
	8Мб Flash (4Мб доступно пользователю), 16Мб SDRAM

	Языки управления принтером
	EZPL, GEPL, GZPL автоматическое переключение

	Интерфейс подключения
	USB2.0, RS232, RJ45 (LAN принт-сервер 10/100Mbps)

	Характеристики печати

	Разрешение печати
	≥203 dpi 

	Скорость печати
	10.2/12.7 см/сек

	Способ печати
	Термо и термотрансферная печать

	Ширина печати
	≥54 мм и ≤57 мм

	Материалы для печати (этикетки)

	Диаметр втулки (внутренний)
	25.4 мм/ 38.1 мм

	Диаметр рулона (максимальный)
	127 мм

	Длина этикетки
	4 мм ~ 1727/762 мм

	Толщина этикеток
	0.06 ~ 0.20 мм

	Ширина этикетки
	15 мм ~ 60 мм

	Красящая лента (риббон)

	Диаметр втулки (внутренний)
	12.7 мм

	Диаметр ленты (максимальный)
	40 мм

	Длина ленты (максимальная)
	110 метров

	Тип ленты
	WAX, RESIN, WAX/RESIN (Ink Out)

	Ширина ленты
	20 мм ~ 58 мм





