Техническое задание
на поставку инструментов для ремонта и отделки

	№пп
	ОКПД2/КТРУ

	Товар
	Характеристики (удовлетворяет следующим параметрам):
	Ед. 
	Кол-во

	1
	ОКПД2: 24.31.30.110
КТРУ: -
	Трос стальной
*Эскиз


[image: ]
	Трос стальной 5 мм, оцинкованный, 20 метров
Тип - Трос
Длина, мм - 20000
Грузоподъемность, кг - 300
Диаметр троса, мм - 5
Диаметр, мм - 5
Материал - Оцинкованная сталь
Цвет - Серебристый
	шт
	1

	2
	ОКПД2: 25.73.60.190
КТРУ: - 
	Пистолет для монтажной пены
*Эскиз
[image: ]
	Пистолет для монтажной пены Sila Pro профессиональный тефлоновый, нержавеющая сталь, двухкамерный ствол, для окон дверей
Ствол и сопло покрыты тефлоном (PTFE) – да
ДВУХКАМЕРНЫЙ СТВОЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ – да
РЕГУЛИРОВКА ОДНОЙ РУКОЙ – да
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ СТАНДАРТНЫХ БАЛЛОНОВ - да
Комплектация
• Пистолет для монтажной пены Sila Pro — 1 шт.
• Гибкая насадка для труднодоступных мест - 2 шт
• Насадка для точных работ - 2 шт.
	шт
	1

	3
	ОКПД2: 32.91.19.120
КТРУ: - 
	Валик малярный
*Эскиз
[image: ]

	Валик малярный 180 мм полиакриловый нитяной для краски эмали грунтовки диаметр 40/76 мм ворс 18 мм ручка 6 мм
Тип - Валик малярный
Ширина кисти, мм - 180
Диаметр, мм - 76
Длина ворса, мм - 18
Назначение - Малярно-штукатурный
Материал ворса - Синтетический
Форма пучка кисти - Круглая
Количество инструментов в наборе, шт. - 1

	шт
	8

	4
	ОКПД2: 32.91.19.120
КТРУ: - 32.91.19.120-00000004
	Кисть малярная

*Эскиз
[image: ]
	Кисть КМ 80 Мастер с изгибателем (Светлая, натуральная щетина, красная рукоятка), АКОР
Вид щетины – натуральная
Форма пучка : круглая
Вид материала рукоятки : Пластик
----------------------------------------------------------------
диаметр - 80,  длина щетины - 70 мм
кустовая набивка, светлая натуральная щетина-да
 съемная пластиковая ручка, поворотный изгибатель - да 
Возможность крепления удлинителей: как телескопического, для валиков, так и резьбового - да
	шт
	4

	5
	ОКПД2: 32.91.19.120
КТРУ: - 32.91.19.120-00000004
	Кисть малярная (радиаторная)
*Эскиз
[image: ]

	STAYER UNIVERSAL, 63 мм, 2,5 , светлая натуральная щетина, деревянная ручка, все виды ЛКМ, радиаторная кисть , радиаторная кисть (0112-63)
Вид щетины – натуральная
Форма пучка : прямоугольная
Вид материала рукоятки : Дерево
-----------------------------------------------------------------
Тип -  Кисть малярная
Тип кисти - Радиаторная
Ширина кисти, мм - 63
Назначение - Малярно-штукатурный
Материал ворса - Натуральный
Ширина, мм - 63

	шт
	8

	6
	ОКПД2: 25.72.12.111
КТРУ: - 25.72.12.110-00000004
	Замок для дверей (деревянных)
*Эскиз
[image: ]

	Врезной замок для деревянных дверей с ручками (левых и правых) Стандарт 103/50B вертушка AC старая медь
Тип конструктивного исполнения корпуса : Врезной ;
Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе) : Простой ;
[bookmark: _GoBack]Тип замка по варианту открывания дверного полотна : Правый 
Тип - Замок
Вид замка - Врезной
Ширина, мм - 60
Открывание - Правое (петли справа)
Цвет  Старая медь
Вид накладки на замок - Евроцилиндр
Тип дверной ручки - На планке
Тип ригелей - Прямоугольный
Тип механизма - Цилиндровый
Вылет ригелей, мм - 18
Межосевое расстояние, мм - 50
Вес товара, г - 756
Количество ключей, шт - 5
Материал - Сталь
Гарантия - 1 год

	шт
	10
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