Описание объекта закупки (Техническое задание) 
на разработку сметной документации по установке системы контроля и управления доступом (СКУД)
1. Заказчик 

Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по Дальневосточному федеральному округу (МИ ФНС России по Дальневосточному федеральному округу) далее – Заказчик.

2. Источник финансирования - Федеральный бюджет, в пределах доведённых Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 г.

3. Предмет Контракта, адрес и сроки выполнения Работ
Разработка сметной документации по монтажу СКУД в административном здании Заказчика, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д.70 а (далее – Объект), в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.
4. Характеристика Объекта

Характеристики Объекта приведены в Таблице №1
Таблица №1

	№
	Название
	Данные

	1.
	Год постройки
	2004

	2.
	Количество этажей
	6

	3.
	Занимаемая площадь, кв.м.
	1580,20

	4.
	Стены 
	Кирпич

	5.
	Инженерные системы
	– система контроля и управления доступом отсутствуют;
– система внутреннего и наружного видеонаблюдения установлена;
– система охранной сигнализации и пожарной сигнализации установлена; 
– система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлена


5. Содержание и технические требования к Работам по разработке сметной документации

	Перечень требований


	Содержание требований

	5.1
	Основные требования к сметной документации.
	Разработать в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ, действующими в данной отрасли, на объекте, сметную документацию на монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД)



	5.2
	Требования по разработке сметной документации
	Сметная документация должна быть разработана с использованием ресурсно-индексного метода. ЛСР на строительно-монтажные и пусконаладочные работы необходимо разработать по сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр в редакции 2022 года (ФСНБ-2022), а также с соблюдением требований и рекомендаций Приказа № 421/пр от 04.08.2021 г. (в редакции от 07.07.2022) «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Все ЛСР составить в соответствии с ведомостью объемов работ. 

Все затраты в ЛСР должны быть определены по сметным нормам в соответствии с принятыми методами ведения работ.

Согласно пунктам 5,6,7 Приказа Минстроя России от 14.07.2022 N 571/пр "Об утверждении Методики применения сметных норм" (далее- Методика) сметные нормы разработаны на основе принципа усреднения, исходя из условий применения прогрессивных и рациональных методов организации строительного производства с использованием современных строительных машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций, обеспечивающих безопасность и потребительские свойства создаваемой строительной продукции, и не подлежат корректировке при применении, за исключением случаев, указанных в пункте 7 Методики.

В ЛСР любые отступления от сметных нормативов необходимо обосновать в соответствии с нормативами сборников, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

	5.3
	Требования к инженерным сетям
	Общие требования к системам

Для обеспечения надежности кабельных систем должны быть применены следующие технические и организационные решения:
· Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами;

· Выбор кабелей и проводов для шлейфов и кабельных связей подсистем произвести в соответствии с правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) с учетом требований нормативной и технической документацией на применяемое оборудование;

· Все проводные коммуникации прокладываются по каналам и шахтам, предназначенным для прокладки коммуникаций объекта, но с принятием необходимых мер защиты от преднамеренного вывода их из строя;

Прокладка кабелей и проводов систем и подсистем энергоснабжения должна осуществляться скрытым способом, недосягаемо для потенциальных нарушителей, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций. Провода и кабели в помещениях проложить по стенам и потолкам в пластиковых коробах (в жесткой гладкой электротехнической ПВХ трубе)
Все устанавливаемое оборудование должно быть сертифицировано (иметь российские сертификаты соответствия), иметь торговую марку, быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, свободным от прав на них третьих лиц и других обременений, безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта и эксплуатирующих его.

Система СКУД должна быть присоединена к установленной у Заказчика системе пожарной сигнализации 
Все тревожные и информационные сигналы должны дублироваться на блоки управления и индикации. Количество блоков управления и индикации должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить высокую информативность о месте возникновения пожара или неисправности. Оборудование должно соответствовать действующим нормативным документам и требованиям пожарных нормние в РФ.
Система контроля и управления доступом должна обеспечивать:


выдачу сигнала на открывание дверей при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;


запрет открывания дверей при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;


запись идентификационных признаков в память системы;


защиту от несанкционированного доступа при записи кодов идентификационных признаков в памяти системы;


сохранение идентификационных признаков в памяти системы при отказе и отключении электропитания;


ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание дверей для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами противопожарной безопасности;


автоматическое формирование сигнала закрытия на дверь при отсутствии факта прохода;


выдачу сигнала тревоги при аварийном открывании двери для несанкционированного проникновения. 

Предусмотреть СКУД на входе в здание и должен быть интегрирован в текущую систему автоматической пожарной сигнализации, а также обеспечивать круглосуточный режим работы.

Прописать кнопку аварийного открывания дверей под СКУД

Время автономной работы при пропадании сетевого напряжения 3 часа.

Система должна быть интегрирована с системой ПС.

Прописать тип идентификатора (для возможности пользоваться общими картами EM MARINE).

Средняя наработка контроллера СКУД на отказ должна составлять не менее 20 000 ч, что должно соответствовать вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч.

В проходе, где установлен СКУД, выполнить:

- блокировку дверей;

- монтаж контроллера;

- монтаж дверного доводчика;

-программирование алгоритмов работы установленного оборудования.

	5.4
	Прочие требования


	- Документацией предусмотреть подключение СКУД к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В:

– Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения оборудования системы, марку и сечение кабелей электропитания.

– В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
 Электропитание оборудования инженерных систем должно быть предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать работоспособность всех элементов системы в течение не менее 30 минут при отключении основного электропитания.

Работы выполняются в один этап.


6. Общие требования к результатам Работ
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, а также выполнить все необходимые доработки, если в процессе выполнения Работ были допущены отступления от условий Контракта, ухудшившие качество Работы.

Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие производству работ в ходе реализации технической документации, а также нормальной эксплуатации Объекта.
7. Срок выполнения Работ 
В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Контракта.
8. Порядок сдачи и приемки результатов Работ
8.1. Состав отчетной документации, представляемой Заказчику по окончанию выполнения Работ по Объекту, приведен в Таблице №2 настоящего описания объекта закупки                                
Таблица 2
	Виды Работ
	Отчетная документация, представляемая заказчику по окончанию выполнения Работ по Объекту

	Разработка сметной документации 
	- сметную документацию, согласованную с Заказчиком на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и электронную версию на электронном носителе в формате АРПС 1.10 и Excel;

	Отчетная документация по окончанию выполнения Работ по объекту
	- Счет на оплату;

- Акт выполненных Работ или УПД.


8.2. Для проверки объема выполненных Работ и соответствия их описанию объекта закупки Исполнитель направляет разработанную сметную документацию по монтажу СКУД в административном здании МИ ФНС России по Дальневосточному федеральному округу на согласование Заказчику.
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документов, указанных в настоящем пункте, обязан их рассмотреть и подписать Акт выполненных Работ или Универсальный передаточный документ (далее - УПД) или в этот же срок направить Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ (претензию). В случае мотивированного отказа (претензии) от приемки выполненных Работ, Заказчик определяет перечень недостатков и устанавливает сроки их устранения Исполнителем.

8.3. Исполнитель в течение 3 (Трёх) рабочих дней устраняет замечания, перечисленные в мотивированном отказе (претензии), и направляет их Заказчику. После получения от Исполнителя результатов выполненных Работ с внесёнными изменениями, в соответствии с претензией, Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней согласовывает и извещает Исполнителя о возможности подписания Акта выполненных Работ или УПД.

8.4. В случае досрочного выполнения Работ Исполнителем Заказчик вправе принять результат выполненных Работ досрочно.

8.5. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем Работ требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз.

8.6. В случае выявления независимой экспертизой недостатков, недоработок или некачественно выполненных Работ Исполнитель за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки (недоработки) в течение срока, установленного Заказчиком и после устранения всех недостатков и недоработок, повторно направляет Заказчику документы, указанные в пункте 3. настоящего Описания объекта закупки.
Если по результатам независимой экспертизы выполненные Работы признаны качественными и не имеют существенных недостатков, то Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения результатов независимой экспертизы, подписывает документы, предусмотренные п. 8.1. настоящего Описания объекта закупки. без замечаний.
8.7. Обязательства Исполнителя по выполнению Работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки. и Контрактом, считаются выполненными с даты подписания Заказчиком Акта выполненных Работ или УПД в 2 (Двух) экземплярах, который подписывается в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае отсутствия замечаний и который после подписания Сторонами является основанием для оплаты выполненных Работ.

8.8. Контроль за выполнением Работ, приемку выполненных Исполнителем Работ, осуществляют уполномоченные лица Заказчика, которые по отношению к Исполнителю вправе контролировать соответствие выполняемых Исполнителем Работ, применяемых расценок требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам.

9. Правовое регулирование приобретение, использование выполненных Работ
Все права на результаты Работ принадлежат Заказчику.
10. Порядок выполнения Работ 

Предусматривается следующая последовательность выполнения Работ:

- Выполнение работ по разработке сметной документации по монтажу СКУД в административном здании Заказчика, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д.70 а 
- Составляется и подписывается Акт выполненных Работ в 2 (Двух) экземплярах.
- Заказчик оплачивает Работы, выполненные Исполнителем, в соответствии с условиями Контракта. 
11.Гарантийные обязательства
11.1. Исполнитель гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с настоящим описанием объекта закупки и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока.

11.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту Работы, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ или УПД в 2 (Двух) экземплярах.
11.3. Если в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом, обнаружатся недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие производству работ в ходе реализации технической документации (сметной документации), а также нормальной эксплуатации Объекта, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта выявленных недостатков и необходимых доработок, с Исполнителя удерживается представленное обеспечение гарантийных обязательств на покрытие расходов необходимых для устранения обнаруженных недостатков и дефектов. В том случае, если сумма обеспечения гарантийных обязательств не покрывает всех расходов на устранение обнаруженных недостатков и дефектов, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Исполнителя квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов, по итогам которой составляется соответствующий акт (отчет), фиксирующий затраты по устранению выявленных недостатков и необходимых доработок, для обращения в Арбитражный суд.
12. Порядок расчетов
Оплата выполненных Работ по Контракту производится Заказчиком на основании счета Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных Работ или УПД в 2 (Двух) экземплярах.

Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Исполнителя (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Исполнителя, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов. 

В случае если Исполнителем не предъявлены документы, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Исполнителем, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Исполнителем, по Контракту, является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Операторов электронного документооборота АО «ПФ «СКБ Контур»
