2

Описание объекта закупки
Оказание услуг по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» (лот 1).
1. Наименование и описание объекта закупки

1.1. Объектом закупки является: услуги по поставке строительных материалы для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ». 
1.2. Условия эксплуатации: в климатических условиях Республики Северная Осетия-Алания.1
2. Количество и технические характеристики Товара
	Наименование товара 


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество 

	Цемент М500


	Назначение
	вяжущее вещество с высокой прочностью, используемое в строительстве для возведения несущих конструкций, изготовления железобетона и других строительных смесей
	
	10 штук

	
	Тонкость помола 
	около 85–92%. 

	
	

	
	Время до начала схватывания 
	не ранее чем через 45 минут после замешивания
	
	

	
	Плотность цементного раствора 
	3000–3200 
	кг/м³. 
	

	
	Прочность на изгиб в возрасте 28 суток 
	до 5,9 (60 кгс/см²). 
	МПа
	

	
	Прочность на сжатие в возрасте 28 суток
	до 49 (500 кгс/см²). 
	МПа
	

	
	Насыпная плотность 
	1100–1600 
	кг/м³
	

	
	Форма выпуска
	Мешок по 50 кг
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Сетка арматурная 


	Назначение
	Сетка представляет собой крупноячеистое полотно, изготовленное из сварочных проволок, соединяющихся под прямым углом. Материал предназначен в качестве армирующего. 
	
	10 штук

	
	Основной материал
	Сталь
	
	

	
	Диаметр прута
	3
	мм
	

	
	Размер ячейки
	100х100
	мм
	

	
	Размер листа
	1х2 
	м.
	

	
	Прокат
	холоднопрокатный
	
	

	
	ГОСТ 
	23279-85
	
	

	
	Форма выпуска
	лист
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Доска обрезная
	Толщина
	25
	мм
	8 штук

	
	Ширина
	150
	мм
	

	
	Длина
	6000
	мм
	

	
	Сорт древесины
	1-2
	
	

	
	Порода дерева
	сосна
	
	

	
	Тип
	обрезная
	
	

	
	Геометрические параметры
	прямолинейность
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Сварочные электроды
	Назначение
	Применяется для ручной дуговой сварки стальных конструкций
	
	3 кг

	
	Длина электрода
	Не менее 300, но не более 360


	мм
	

	
	Диаметр электрода
	не менее 3, но не более 3,2
	мм
	

	
	Вес упаковки с электродами 
	1
	кг
	

	
	Форма фасовки
	картонная упаковка, тубус
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Петля гаражная с шаром 40х170 мм
	Назначение
	надежное решение для крепления ворот, калиток или других конструкций, требующих высокой прочности и долговечности. Она изготовлена из стали и имеет антикоррозионное покрытие. Благодаря шарику в комплекте, установка петли становится проще и быстрее.
	
	4 шт.

	
	Высота
	140
	мм
	

	
	Направление открывания
	Двусторонний (универсальный)
	
	

	
	Максимальный поддерживаемый вес 
	150
	кг
	

	
	Основной материал
	Сталь
	
	

	
	Угол открытия (°)
	180
	
	

	
	Вес
	
1.7
	кг
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Пропитка для дерева
	Назначение
	декоративная, погодостойкая и грязеотталкивающая высокоэффективная пропитка для дерева с повышенной сопротивляемостью погодным факторам на акрилово-алкидной основе. Применима для внутренних и внешних работ на большинстве лиственных и хвойных пород деревьев. Для любых вертикальных деревянных поверхностей, таких как деревянная обшивка, беседки, гаражи, заборы, а также для ремонта уже обработанных поверхностей..
	
	30 литров

	
	Цвет
	Палисандр
	
	

	
	Степень блеска
	Полуматовый
	
	

	
	Время высыхания до нанесения следующего слоя 
	1
	час
	

	
	Время полного высыхания
	6
	час
	

	
	Расход
	8 - 10
	м²/л или м²/кг
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Круг отрезной по металлу
	Максимальная частота вращения
	6600
	об/мин
	10 шт.

	
	Тип диска
	отрезной
	
	

	
	Диаметр
	
230 
	мм
	

	
	Посадочный диаметр
	22.2
	мм
	

	
	Толщина
	2.5
	мм
	

	
	Материал абразива
	электрокорунд
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Сверло по металлу
	Диаметр
	2
	мм
	10 шт.

	
	Рабочая длина
	24
	мм
	


	
	Материал сверла по металлу
	HSS-Co
	
	

	
	Диаметр хвостовика
	2
	мм
	

	
	Длина
	49
	мм
	

	
	Хвостовик
	
Цилиндрический
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Профнастил
	Назначение
	стеновой металлический лист для ограждений, кровли и облицовки фасадов.
	
	5 шт.

	
	стеновой профиль
	С20
	
	

	
	толщина металла
	0,45
	мм
	

	
	размер листа
	2700х1150
	мм
	

	
	рабочая ширина
	1100
	мм
	

	
	цвет поверхности
	RAL 8017
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Сверло по металлу
	Диаметр
	7
	мм
	5 шт.

	
	Рабочая длина
	69
	мм
	

	
	Материал сверла по металлу
	HSS-G
	
	

	
	Диаметр хвостовика
	7
	мм
	

	
	Длина
	109
	мм
	

	
	Хвостовик
	
Цилиндрический
	
	


3. Место поставки Товара: Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Куссу.
4. Условия поставки. 

4.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, до адреса склада Заказчика, указанного в п. 3 настоящего Описания объекта закупки. 

4.2. Доставка Товара производится крытым и открытым транспортом любого вида, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании открытым транспортом, Товар должен быть накрыт брезентом. 

4.3. Поставляемый Товар должен иметь следующую товарно-сопроводительную документацию: товарную/товарно-транспортную накладную, счет/счет-фактуру/УПД и документацию, подтверждающую качество товара (сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя).

4.4. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах.

4.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятый Заказчиком:

- по количеству: путем визуального осмотра поставляемого Товара и соответствия с количеством и ассортиментом, указанным в сопроводительных документах (товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной, счете-фактуре, описи, и т.п.);

- по качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться необходимой документацией на данный вид Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На Товаре должна присутствовать маркировка завода-производителя с указанием идентифицирующей информации.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора в течение 5 календарных дней.
6. Требования к качеству.

6.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям действующего ГОСТа. 
          6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющий дефектов (вмятин, царапин и т.д.), не выставочным экземпляром, технически исправным. Товар должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке.
6.3. Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.
7. Требования к транспортировке (доставке), разгрузке и приемке Товара.

7.1. При транспортировании, строительные материалы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения. Сбрасывание Товара с транспортных средств не допускается.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений при транспортировании и хранении. Допускается транспортирование материалов без упаковки, при условии обеспечения её сохранности.

7.2. Разгрузка Товара по месту поставки производится силами и за счет средств Поставщика. 

7.3. При выявлении несоответствия, поступившего Товара товарной накладной, составляется акт на недостачу в двух экземплярах, из которых первый – вручается водителю Поставщика, доставившего Товар, а второй – остается у Заказчика. При недостаче Товара делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарной накладной.
8. Требование к безопасности Товара.

8.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.
8.2. Безопасность окружающих при использовании: отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья потребителя в процессе эксплуатации Товара.
