ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОДГОТОВКУ И ПОКРАСКУ ПРОЕКЦИОННОГО ЭКРАНА

1. Общие положения 

Базовое основание: Конструкция из гипсокартонных листов (ГКЛ).   Особенности помещения: Наличие естественного освещения (комната с окнами), требующее защиты от боковой засветки.

2. Требования к подготовке основания (ГКЛ)   Стандарт качества: Демонтаж старой краски с применением специализированных химических средств для удаления старой краски и агрессивных растворителей с последующим удалением неровностей с помощью электротехнического агрегата, обработка и подготовка поверхности для нанесения проекционного грунта Ровность плоскости:  Наличие локальных ямок, бугров, царапин или видимых стыков ГКЛ категорически не допускается. 

 3 Грунтование: Обязательное полное обеспыливание и нанесение  2 слоев грунта глубокого проникновения Levanille Cinema Primer White. 

4. Окрашивание: Нанесение проекционной краски Levanille Screen Ultra Contrast в три слоя. Текстура: Глубоко матовая, без малейшего глянца и блеска. Технология нанесения  Способ нанесения: Нанесение валиком  с ультракоротким ворсом (до 4 мм) во избежание появления текстуры «шагрени». Количество слоев: 3 полных слоя с жестким соблюдением времени межслойной сушки (4–6 часов) в беспыльной среде. 
5. Разрешение для производства высотных работ. Работы проходят на высоте 3-4 метра с использованием лестниц и строительных весов. Опыт работы с проекционными красками и грунтовками Levanille не менее 3-х лет.
6. Критерии приемки работ  Визуальный контроль: Отсутствие видимых швов гипсокартона, полос от инструмента, пятен и наплывов краски при дневном свете.  Тест «на просвет»: При направлении луча мощного фонаря вдоль стены под острым углом поверхность должна оставаться монолитной и гладкой. 

Тест проектором: При проецировании сплошного белого фона должны отсутствовать «горячие точки» (яркие световые пятна по центру), а на темных сценах картинка не должна становиться блекло-серой от света из окон.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Очистка вручную поверхности экрана от старых красок
	100 м2
	0,2

	2
	Обеспыливание поверхности
	м2
	20

	3
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,2

	4
	Дополнительная окраска экрана за 3-й раз проекционной краской
	100 м2
	0,2


