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Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ОКПД 2: 26.51.52 — «Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов»
ОКПД 2: 28.93.13.118 «Машины рассева»
ОКПД 2: 26.51.53.190.  «Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включённые в другие группировки»
ОКПД 2: 28.29.12.110 «Оборудование для фильтрования или очистки воды»

Технические характеристики
	№
п/п
	Наименование
	Характеристики

	1
	Анализатор МТ Measurement EC200E с датчиком DJS-1VTC настольный МТ-02610621С00 (с поверкой)
	  Диапазон измерений УЭП: от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см (от 1∙10^-6 См/м до 20 См/м). 
  Диапазон измерений общего солесодержания: от 0,01 мг/л до 4,9∙10^4 мг/л. 
  Диапазон измерений температуры: от 0 °С до +90 °С. 
  Погрешность измерений УЭП: ±5%. 
  Погрешность измерений общего солесодержания: ±0,5%. 
  Погрешность измерений температуры: ±0,5 °С. 
  Дисплей: Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой, 6 дюймов. 
  Дополнительные функции: Возможность настройки режимов фиксации результатов (непрерывно, автоматически), встроенная поддержка до четырех электродов и датчиков, автоматическая/ручная температурная компенсация, класс защиты IP54.

	2
	Рассев У1-ЕРЛ-10-10 лабораторный, Зернотехника
	  Частота колебания: 200 ± 10 об/мин. 
  Амплитуда колебания: 25 мм. 
  Размер ситовой поверхности: ø200 мм или 286 х 286 мм. 
  Потребляемая мощность: 50 Вт. 
  Электропитание: 220 В / 50 Гц. 
  Габаритные размеры: 440 х 384 х 125 мм (без пакета сит). 
  Масса: 22 кг.

	3
	Ph-метр/иономер ИТАН
	Диапазон измерений: 
pH: от -1 до 14.
Молярная концентрация анионов и катионов: от 1,0×10⁻⁶ до 10 моль/дм³.
Окислительно-восстановительный потенциал (ЭДС): от -2000 до 2000 мВ.
Погрешность: 
Основная абсолютная погрешность измерения pH: ±0,0050 pH при 25,0±0,5 °C, ±0,030 pH при 10-60 °C.
Относительная погрешность измерения концентрации: ±1,0%.
Погрешность измерения ЭДС: ±0,5 мВ для диапазона от -2000 до -1000 мВ, ±0,3 мВ для диапазона от -1000 до +1000 мВ, ±0,5 мВ для диапазона свыше +1000 до +2000 мВ.
Габариты: 260×155×100 мм.
Масса: 1,3 кг.
Питание: от сети переменного тока (220 ± 22) В, частота (50 ± 1) Гц, адаптер напряжения 12 В, ток не менее 0,8 А.
Комплектация:
· pH-метр/иономер ИТАН – 1 шт.
· Термодатчик – 1 шт.
· Держатель электродов – 1 шт.
· Адаптер питания (12 В, 1 А) – 1 шт.
· Руководство по эксплуатации – 1 шт.
· Методика поверки – 1 шт.
· Комбинированный электрод ЭСК-10603 для измерения pH – 1 шт.
· Стакан химический мерный (100 мл) – 1 шт.

	4
	Система предворительной очистки водопроводной воды СПОВ, Таглер
	  Тип системы: проточная. 
  Производительность: до 225 литров в час. 
  Тип резьбы для внешнего подсоединения: 1/2". 
  Габаритные размеры (Д×Ш×В): 295×145×355 мм. 
  Масса: не более 4 кг. 
  Рабочая температура воды: от +2 °С до +38 °С. 
  Допустимая температура окружающего воздуха: от +5 °С до +40 °С. 
  Давление на входе (мин./макс.): 0,5/6,0 атмосфер.



Техническое задание 
	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Анализатор МТ Measurement EC200E с датчиком DJS-1VTC настольный МТ-02610621С00 (с поверкой)
	1
	шт.

	2
	Рассев У1-ЕРЛ-10-10 лабораторный, Зернотехника
	1
	шт.

	3
	Ph-метр/иономер ИТАН
	1
	шт.

	4
	Система предворительной очистки водопроводной воды СПОВ, Таглер
	1
	шт.



1. Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. 
[bookmark: _GoBack]2. Место поставки: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, мкрн КГСХА, 10
