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Техническое задание
на поставку кислорода медицинского газообразного в баллонах 

на объекты 
 ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России по адресам: 

г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, д. 18/1 .
г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д.22 
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190А
г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 100
г. Нижний Новгород
2026 г. 
1.  Заказчик.
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России.

Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского д.10/1;
Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1.

2. Наименование объекта закупки: 
Поставка кислорода медицинского газообразного в баллонах для нужд ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России в течении 2026 года. 
3. Места поставки
г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская наб. 18/1
г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д.22 
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190А
г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 100

4. Сроки поставки. 
Поставка товара осуществляется Поставщиком с даты заключения договора по 20.12.2026, по заявке Заказчика в течении суток с даты получения заявки. 
5. Цель поставки
Обеспечение реанимации и машин скорой помощи баллонами с быстросъемными соединениями для прямого подключения медицинского оборудования. Обеспечение замены баллонов на газовой рампе. 
6. Количество и характеристики поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование продукции
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во, шт.

	1
	Кислород медицинский газообразный в баллонах 2,5л с интегрированным вентилем
	- Соответствие ГОСТ 5583-78

Объемная доля кислорода - не менее 99,8%. 

Объемная доля двуокиси углерода не более 0,01%
Баллон 2,5л с интегрированным вентилем Presence (или аналог):

- наличие быстросъемного соединения стандарта din;

- встроенный расходомер отображающий объем газа в баллоне

- регулятор расходомера

- наличие защитного колпака и ручки для переноса 

Объем кислорода в баллоне не менее 0,50 м3 , рабочее давление не менее 19,6 МПа
	шт
	6

	2
	Кислород медицинский газообразный в баллонах 5л с интегрированным вентилем
	Соответствие ГОСТ 5583-78 Объемная доля кислорода - не менее 99,8%. 

Объемная доля двуокиси углерода не более 0,01%
Баллон  5л, с интегрированным вентилем Presence (или аналог):

- наличие быстросъемного соединения стандарта din;

- встроенный расходомер отображающий объем газа в баллоне

- регулятор расходомера

- наличие защитного колпака и ручки для переноса 

Объем кислорода в баллоне не менее 1,00 м3 ,  рабочее давление не менее 19,6 МПа
	шт
	12

	3
	Кислород медицинский газообразный в баллонах 11л с интегрированным вентилем
	Соответствие ГОСТ 5583-78 Объемная доля кислорода - не менее 99,8%. 

Объемная доля двуокиси углерода не более 0,01%
Баллон 11л, с интегрированным вентилем Presence (или аналог):

- наличие быстросъемного соединения стандарта din;

- встроенный расходомер отображающий объем газа в баллоне

- регулятор расходомера

- наличие защитного колпака и ручки для переноса 

Объем кислорода в баллоне не менее 2,10 м3  , рабочее давление не менее 19,6 МПа
	шт
	8

	4
	Кислород медицинский газообразный в баллонах 50л с интегрированным вентилем 
	Соответствие ГОСТ 5583-78 Объемная доля кислорода - не менее 99,8%. 

Объемная доля двуокиси углерода не более 0,01%
Баллон  50л
Объем кислорода в баллоне не менее 10,00 м3 , рабочее давление не менее 19,6 МПа
	шт
	15


7. Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности:
Кислород медицинский газообразный должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности, установленным в соответствии с ГОСТ 5583-78.

Баллоны должны иметь обязательно действующее техническое освидетельствование. 
Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям законодательства РФ, заверенными в установленном порядке, а именно оригинальной печатью держателя подлинников документов:
- регистрационное удостоверение;
- паспорт качества.
Наличие всех сопроводительных документов.

8. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:
Товар должен поставляться в баллонах Поставщика.  

Поставщик обязан поставлять товар Заказчику в баллонах отвечающим федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 536.
Корпус баллона не должен иметь вмятин и других повреждений, запорная арматура должна быть в исправном состоянии. Баллоны должны быть опломбированы. Маркировка баллонов должна быть изложена на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.
Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.
9. Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется специализированным транспортом Поставщика до места поставки Заказчика. 

