Техническое задание
Изготовление и поставка номерков гардеробных
1. Поставщику требуется изготовить и поставить номерки гардеробные
2. Поставщик должен разработать и согласовать с Заказчиком оригинал-макеты товара, а затем их изготовить и установить.
3. Технические и количественные характеристики, потребительские свойства, размеры изготавливаемой и поставляемой продукции, а также её комплектация должны соответствовать характеристикам. Продукция не должна иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщиком, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемой продукции, с годом выпуска не ранее 2026 года. Указанные в настоящем Техническом задании товарные знаки, торговые марки носят обязательный характер, эквиваленты не допускаются в связи с необходимостью сочетания поставляемого товара с используемым Заказчиком. 

4. Макет предоставляется на согласование Заказчику в течение 1(одного) календарного дня после получения заявки, согласования макетов в течение 1 (одного) календарного дня. Поставка товара осуществляется в течение 2 (двух) календарных дня после согласования макетов. Поставщик предоставляет Заказчику на согласование оригинал макеты продукции в виде файла PDF с указанием размеров табличек, букв и названием шрифта в реальном формате по электронной почте. По итогам согласования Заказчик подписывает утвержденный оригинал макет. Не согласованный товар не поставляется. При осуществлении Поставщиком поставки Товара отклонения по макету от согласованных Заказчиком не допустимы. Если Заказчик не согласует макеты в указанный в настоящем пункте срок, либо не направит Поставщику мотивированный отказ от согласования образцов, то Поставщик имеет право выбрать направить макет самостоятельно.
5. После получения утвержденных Заказчиком сигнальных экземпляров продукции, Поставщик приступает к ее изготовлению.

6. Товар должен полностью соответствовать техническим характеристикам, представленным ниже для каждого товара.
7. Поставщику необходимо изготовить и осуществить поставку, разгрузка на место, указанное Заказчиком 
8. Срок предоставления гарантии качества товара производителя товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик должен осуществлять ремонт товара по требованию Заказчика. В случае наступления гарантийного случая (выявления дефекта(-ов) и/или неисправности(-ей) и/или несоответствий Товара требованиям Технического задания) Поставщик обязан произвести ремонт Товара, а в случае невозможности ремонта заменить Товар на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления претензии Заказчиком. Товар должен строго соответствовать требованиям Технического задания.
9. ОКПД 2 22.29.29.190
10. Адрес поставки товара: г. Москва, Ленинградский пр-т, 49/2
11. Технические характеристики товара:

	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Номерки гардеробные размер 70*50 мм

	Номерки гардеробные должны состоять из следующих элементов: 
- основа номерка оргстекло;

- лазерная гравировка, затирка в цвет, утвержденный Заказчиком;

Основа номерка должна быть изготовлена из оргстекла «Altuglass» толщина не менее 3 мм.

Оргстекло нарезают в размер методом лазерной резки.

В качестве заполнения номерка используется лазерная гравировка с затиркой в цвет, пленка Oracal 641 серии или эквивалент, цвет по согласованию с Заказчиком.
	шт
	115

	2
	Номерки гардеробные размер 80*60 мм 

	Номерки гардеробные должны состоять из следующих элементов: 
- основа номерка оргстекло;

- лазерная гравировка, затирка в цвет, утвержденный Заказчиком;

Основа номерка должна быть изготовлена из оргстекла «Altuglass» толщина не менее 3 мм.

Оргстекло нарезают в размер методом лазерной резки.

В качестве заполнения номерка используется лазерная гравировка с затиркой в цвет, пленка Oracal 641 серии или эквивалент, цвет по согласованию с Заказчиком.
	шт
	391

	3
	Номерки гардеробные размер 70*40 мм 


	Номерки гардеробные должны состоять из следующих элементов: 
- основа номерка оргстекло;

- лазерная гравировка, затирка в цвет, утвержденный Заказчиком;

Основа номерка должна быть изготовлена из оргстекла «Altuglass» толщина не менее 3 мм.

Оргстекло нарезают в размер методом лазерной резки.

В качестве заполнения номерка используется лазерная гравировка с затиркой в цвет, пленка Oracal 641 серии или эквивалент, цвет по согласованию с Заказчиком.
	шт
	77


