Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	

 			
//		//	
«____»______________20    г.		«____»______________20    г.	

Наименование программного продукта	АРОС-Лидер (версия 6.3.7)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)	

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	
Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»	

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р	

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
2 квартал 2026 город Санкт-Петербург ФГИС ЦС	

Наименование субъекта Российской Федерации	
78 - г. Санкт-Петербург	

Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
1 ценовая зона	

г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14	
(наименование стройки)	

Выполнение работ по ремонту кровли в здании ГМИР	
(наименование объекта капитального строительства)	

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА)  

на выполнение работ по ремонту кровли в здании ГМИР по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14	
(наименование работ и затрат)	
	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание:	техническое задание		
	(проектная и (или) техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  	2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)			

Сметная стоимость:	589,66		тыс. руб.		Средства на оплату труда рабочих	103,29		тыс. руб.	
в том числе:					Средства на оплату труда машинистов	1,46		тыс. руб.	
строительных работ	524,46		тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	184,5461797		чел.-ч.	
монтажных работ	65,21		тыс. руб.		Нормативные затраты труда машинистов	1,97128		чел.-ч.	
оборудования	0,00		тыс. руб.						
прочих затрат	0,00		тыс. руб.						

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения
	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффи-циенты 	всего в текущем уровне цен.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												
Раздел 1: Ремонт кровли на отм. +12 м 	
1	ГЭСНр58-01-009-01	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 
Формула расчета объема:
V=86/100	100 м2	0,86		0,86				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			2,4682				 	1 197,82	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 	чел.-ч	2,87		2,4682			485,30	 	1 197,82	
	                      4	М 								 	217,49	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 	кг	1		0,86	79,88	1,5	119,82	 	103,05	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная 	кг	0,6		0,516	46,06	1,85	85,21	 	43,97	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 	т	0,001		0,00086	60 697,21	1,35	81 941,23	 	70,47	
		Итого прямые затраты 								 	1 415,31	
		ФОТ 								 	1 197,82	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли 	%	90		90				 	1 078,04	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли 	%	46		46				 	551,00	
		Всего по позиции 							3 539,94	 	3 044,35	
2	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (под греющим кабелем) 
Формула расчета объема:
V=25*0,15	м2	3,75		3,75				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			3,375				 	1 788,14	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	0,9		3,375			529,82	 	1 788,14	
		Итого прямые затраты 								 	1 788,14	
		ФОТ 								 	1 788,14	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 	%	94		94				 	1 680,85	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 	%	51		51				 	911,95	
		Всего по позиции 							1 168,25	 	4 380,94	
3	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности 	м2	89		89				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			8,9				 	4 715,40	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	0,1		8,9			529,82	 	4 715,40	
	                      2	ЭМ 								 	87,31	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			 				 	 	
	(91.21.22-638)	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт 	маш.-ч	0,1		8,9			9,81	 	87,31	
		Итого прямые затраты 								 	4 802,71	
		ФОТ 								 	4 715,40	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 	%	94		94				 	4 432,48	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 	%	51		51				 	2 404,85	
		Всего по позиции 							130,79	 	11 640,04	
4	ГЭСНр62-03-001-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз 
Формула расчета объема:
V=89/100	100 м2	0,89		0,89				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			6,9687				 	3 785,26	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2 	чел.-ч	7,83		6,9687			543,18	 	3 785,26	
	                      2	ЭМ 								 	5,98	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,0089				 	5,31	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 	маш.-ч	0,1		0,089	6,62	1,52	10,06	 	0,90	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,01		0,0089			570,54	 	5,08	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,01		0,0089			596,61	 	5,31	
	                      4	М 								 	204,89	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная 	кг	0,1		0,089	56,11	1,6	89,78	 	7,99	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 	т	0,0027		0,002403	60 697,21	1,35	81 941,23	 	196,90	
	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ 	кг	17		15,13				 		
		Итого прямые затраты 								 	4 001,44	
4.1	01.2.03.05-0021	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2 	кг	17		15,13	232,94	1,85	430,94	 	6 520,12	
		ФОТ 								 	3 790,57	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы 	%	90		90				 	3 411,51	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы 	%	46		46				 	1 743,66	
		Всего по позиции 							17 614,30	 	15 676,73	
5	ГЭСН12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя 
Формула расчета объема:
V=89/100	100 м2	0,89		0,89				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			12,282				 	7 163,48	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8 	чел.-ч	13,8		12,282			583,25	 	7 163,48	
	                      2	ЭМ 								 	253,70	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,2492				 	185,13	
	(91.05.01-017)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 	маш.-ч	0,15		0,1335			1 048,03	 	139,91	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,15		0,1335			801,41	 	106,99	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,05		0,0445			1 644,26	 	73,17	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,05		0,0445			801,41	 	35,66	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,08		0,0712			570,54	 	40,62	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,08		0,0712			596,61	 	42,48	
	                      4	М 								 	1 874,59	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая 	кг	29,94		26,6466	41,38	1,7	70,35	 	1 874,59	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 	м2	115		102,35				 		
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев 	м2	113		100,57				 		
		Итого прямые затраты 								 	9 476,90	
5.1	(12.1.02.03-0408)	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 	м2	115		102,35			461,84	 	47 269,32	
5.2	12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм 	м2	113		100,57	183,30	2,12	388,60	 	39 081,50	
		ФОТ 								 	7 348,61	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109		109				 	8 009,98	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57		57				 	4 188,71	
		Всего по позиции 							121 377,99	 	108 026,41	
6	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  
Формула расчета объема:
V=24/100	100 м	0,24		0,24				 		
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			9,798				 	5 583,78	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6 	чел.-ч	35,5	1,15	9,798			569,89	 	5 583,78	
	                      2	ЭМ 								 	266,79	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,258				 	197,55	
	(91.05.01-017)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 	маш.-ч	0,61	1,25	0,183			1 048,03	 	191,79	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,61	1,25	0,183			801,41	 	146,66	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,1	1,25	0,03			1 644,26	 	49,33	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,1	1,25	0,03			801,41	 	24,04	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,15	1,25	0,045			570,54	 	25,67	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,15	1,25	0,045			596,61	 	26,85	
	                      4	М 								 	1 179,77	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая 	кг	32,49		7,7976	41,38	1,7	70,35	 	548,56	
	(04.3.01.09-0014)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 	м3	0,51		0,1224			5 156,93	 	631,21	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые 	м2	252		60,48				 		
		Итого прямые затраты 								 	7 227,89	
6.1	(12.1.02.03-0408)	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 
Формула расчета объема:
V=24*0,3*1,15	м2	34,5		8,28			461,84	 	3 824,04	
6.2	12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм 
Формула расчета объема:
V=24*0,3*1,13	м2	33,9		8,136	183,30	2,12	388,60	 	3 161,65	
		ФОТ 								 	5 781,33	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109	0,9	98,1				 	5 671,48	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57	0,85	48,45				 	2 801,05	
		Всего по позиции 							94 525,46	 	22 686,11	
7	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки 
Формула расчета объема:
V=24/100	100 м	0,24		0,24				 		
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			2,28804				 	1 212,25	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	8,29	1,15	2,28804			529,82	 	1 212,25	
	                      4	М 								 	524,75	
	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные 	10 шт	50		12	33,17	1,22	40,47	 	485,64	
	(01.7.17.09-1013)	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм 	шт	2,17391304347826		0,5217391			74,96	 	39,11	
	08.3.02.01	Ленты стальные 	кг	 		 				 		
		Итого прямые затраты 								 	1 737,00	
7.1	08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм  
Формула расчета объема:
V=24*1,26/1000	т	0,126		0,03024	67 961,14	0,72	48 932,02	 	1 479,70	
		ФОТ 								 	1 212,25	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109	0,9	98,1				 	1 189,22	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57	0,85	48,45				 	587,34	
		Всего по позиции 							20 805,25	 	4 993,26	
8	ГЭСН12-01-001-06	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой  (прим. для дополнительной проклейки желоба) 
Формула расчета объема:
V=18/100	100 м2	0,18		0,18				 		
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			1,88784				 	1 101,08	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8 	чел.-ч	9,12	1,15	1,88784			583,25	 	1 101,08	
	                      2	ЭМ 								 	36,38	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,036				 	26,55	
	(91.05.01-017)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 	маш.-ч	0,08	1,25	0,018			1 048,03	 	18,86	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,08	1,25	0,018			801,41	 	14,43	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,03	1,25	0,00675			1 644,26	 	11,10	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,03	1,25	0,00675			801,41	 	5,41	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,05	1,25	0,01125			570,54	 	6,42	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,05	1,25	0,01125			596,61	 	6,71	
	                      4	М 								 	190,20	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая 	кг	15,02		2,7036	41,38	1,7	70,35	 	190,20	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 	м2	115		20,7				 		
		Итого прямые затраты 								 	1 354,21	
8.1	(12.1.02.03-0408)	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 	м2	115		20,7			461,84	 	9 560,09	
		ФОТ 								 	1 127,63	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109	0,9	98,1				 	1 106,21	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57	0,85	48,45				 	546,34	
		Всего по позиции 							69 815,83	 	12 566,85	
9	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки 
Формула расчета объема:
V=18/100	100 м	0,18		0,18				 		
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			1,71603				 	909,19	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	8,29	1,15	1,71603			529,82	 	909,19	
	                      4	М 								 	393,56	
	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные 	10 шт	50		9	33,17	1,22	40,47	 	364,23	
	(01.7.17.09-1013)	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм 	шт	2,17391304347826		0,3913043			74,96	 	29,33	
	08.3.02.01	Ленты стальные 	кг	 		 				 		
		Итого прямые затраты 								 	1 302,75	
9.1	08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм  
Формула расчета объема:
V=18*1,26/1000	т	0,126		0,02268	67 961,14	0,72	48 932,02	 	1 109,78	
		ФОТ 								 	909,19	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109	0,9	98,1				 	891,92	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57	0,85	48,45				 	440,50	
		Всего по позиции 							20 805,28	 	3 744,95	
10	ГЭСНр58-01-010-06	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (разборка для ремонта кровли, восстановление, без стоимости воронок, от демонтажа) 
Формула расчета объема:
V=3/100	100 шт	0,03		0,03				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			1,353				 	716,85	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	45,1		1,353			529,82	 	716,85	
	                      2	ЭМ 								 	1,37	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,0024				 	1,43	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,08		0,0024			570,54	 	1,37	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,08		0,0024			596,61	 	1,43	
	                      4	М 								 	128,86	
	01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм 	т	0,03		0,0009	132 574,59	1,08	143 180,56	 	128,86	
	08.1.02.01	Воронки 	шт	100		3				 		
		Итого прямые затраты 								 	848,51	
10.1	999-9900	Строительный мусор 	т	0,08		0,0024	 		 	 	 	
		ФОТ 								 	718,28	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли 	%	90		90				 	646,45	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли 	%	46		46				 	330,41	
		Всего по позиции 							60 845,67	 	1 825,37	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Ремонт кровли на отм. +12 м   					 	145 961,06	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	28 173,25	
		эксплуатация машин и механизмов  					 	651,53	
		оплата труда машинистов (ОТм)  					 	415,97	
		материальные ресурсы  					 	116 720,31	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	28 589,22	
		Итого накладные расходы  					 	28 118,14	
		Итого сметная прибыль  					 	14 505,81	
		Итого по Разделу 1: Ремонт кровли на отм. +12 м   					 	188 585,01	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	51,03681				 		
		  затраты труда машинистов  	0,5545				 		
	
Раздел 2: Ремонт кровли на отм. +17 м 	
11	ГЭСНр58-01-009-01	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 
Формула расчета объема:
V=154,4/100	100 м2	1,544		1,544				 		
	2022_сб.р58_прил.58.1_п.1	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) k=1+0,005*N
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			4,4755928				 	2 172,01	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 	чел.-ч	2,87	1,01	4,4755928			485,30	 	2 172,01	
	                      4	М 								 	390,46	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 	кг	1		1,544	79,88	1,5	119,82	 	185,00	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная 	кг	0,6		0,9264	46,06	1,85	85,21	 	78,94	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 	т	0,001		0,001544	60 697,21	1,35	81 941,23	 	126,52	
		Итого прямые затраты 								 	2 562,47	
		ФОТ 								 	2 172,01	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли 	%	90		90				 	1 954,81	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли 	%	46		46				 	999,12	
		Всего по позиции 							3 572,80	 	5 516,40	
12	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (под греющим кабелем) 
Формула расчета объема:
V=37*0,15	м2	5,55		5,55				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			4,995				 	2 646,45	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	0,9		4,995			529,82	 	2 646,45	
		Итого прямые затраты 								 	2 646,45	
		ФОТ 								 	2 646,45	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 	%	94		94				 	2 487,66	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 	%	51		51				 	1 349,69	
		Всего по позиции 							1 168,25	 	6 483,80	
13	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности 	м2	158,7		158,7				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			15,87				 	8 408,24	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	0,1		15,87			529,82	 	8 408,24	
	                      2	ЭМ 								 	155,68	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			 				 	 	
	(91.21.22-638)	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт 	маш.-ч	0,1		15,87			9,81	 	155,68	
		Итого прямые затраты 								 	8 563,92	
		ФОТ 								 	8 408,24	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 	%	94		94				 	7 903,75	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 	%	51		51				 	4 288,20	
		Всего по позиции 							130,79	 	20 755,87	
14	ГЭСНр62-03-001-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз 
Формула расчета объема:
V=158,7/100	100 м2	1,587		1,587				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			12,42621				 	6 749,67	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2 	чел.-ч	7,83		12,42621			543,18	 	6 749,67	
	                      2	ЭМ 								 	10,65	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,01587				 	9,47	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 	маш.-ч	0,1		0,1587	6,62	1,52	10,06	 	1,60	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,01		0,01587			570,54	 	9,05	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,01		0,01587			596,61	 	9,47	
	                      4	М 								 	365,36	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная 	кг	0,1		0,1587	56,11	1,6	89,78	 	14,25	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 	т	0,0027		0,0042849	60 697,21	1,35	81 941,23	 	351,11	
	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ 	кг	17		26,979				 		
		Итого прямые затраты 								 	7 135,15	
14.1	01.2.03.05-0021	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2 	кг	17		26,979	232,94	1,85	430,94	 	11 626,33	
		ФОТ 								 	6 759,14	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы 	%	90		90				 	6 083,23	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы 	%	46		46				 	3 109,20	
		Всего по позиции 							17 614,31	 	27 953,91	
15	ГЭСН12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя 
Формула расчета объема:
V=158,7/100	100 м2	1,587		1,587				 		
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			22,119606				 	12 901,26	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8 	чел.-ч	13,8	1,01	22,119606			583,25	 	12 901,26	
	                      2	ЭМ 								 	452,39	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,44436				 	330,12	
	(91.05.01-017)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 	маш.-ч	0,15		0,23805			1 048,03	 	249,48	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,15		0,23805			801,41	 	190,78	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,05		0,07935			1 644,26	 	130,47	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,05		0,07935			801,41	 	63,59	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,08		0,12696			570,54	 	72,44	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,08		0,12696			596,61	 	75,75	
	                      4	М 								 	3 342,66	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая 	кг	29,94		47,51478	41,38	1,7	70,35	 	3 342,66	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 	м2	115		182,505				 		
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев 	м2	113		179,331				 		
		Итого прямые затраты 								 	17 026,43	
15.1	(12.1.02.03-0408)	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 	м2	115		182,505			461,84	 	84 288,11	
15.2	12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм 	м2	113		179,331	183,30	2,12	388,60	 	69 688,03	
		ФОТ 								 	13 231,38	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109		109				 	14 422,20	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57		57				 	7 541,89	
		Всего по позиции 							121 592,10	 	192 966,66	
16	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  
Формула расчета объема:
V=43,4/100	100 м	0,434		0,434				 		
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 								 		
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			17,8952305				 	10 198,31	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6 	чел.-ч	35,5	1,1615	17,8952305			569,89	 	10 198,31	
	                      2	ЭМ 								 	482,45	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,46655				 	357,24	
	(91.05.01-017)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 	маш.-ч	0,61	1,25	0,330925			1 048,03	 	346,82	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,61	1,25	0,330925			801,41	 	265,21	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,1	1,25	0,05425			1 644,26	 	89,20	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,1	1,25	0,05425			801,41	 	43,48	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,15	1,25	0,081375			570,54	 	46,43	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,15	1,25	0,081375			596,61	 	48,55	
	                      4	М 								 	2 133,41	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая 	кг	32,49		14,10066	41,38	1,7	70,35	 	991,98	
	(04.3.01.09-0014)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 	м3	0,51		0,22134			5 156,93	 	1 141,43	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые 	м2	252		109,368				 		
		Итого прямые затраты 								 	13 171,41	
16.1	(12.1.02.03-0408)	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 
Формула расчета объема:
V=43,4*0,3*1,15	м2	34,5		14,973			461,84	 	6 915,13	
16.2	12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм 
Формула расчета объема:
V=43,4*0,3*1,13	м2	33,9		14,7126	183,30	2,12	388,60	 	5 717,32	
		ФОТ 								 	10 555,55	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109	0,9	98,1				 	10 354,99	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57	0,85	48,45				 	5 114,16	
		Всего по позиции 							95 099,10	 	41 273,01	
17	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки 
Формула расчета объема:
V=43,4/100	100 м	0,434		0,434				 		
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 								 		
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			4,1789144				 	2 214,07	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	8,29	1,1615	4,1789144			529,82	 	2 214,07	
	                      4	М 								 	948,92	
	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные 	10 шт	50		21,7	33,17	1,22	40,47	 	878,20	
	(01.7.17.09-1013)	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм 	шт	2,17391304347826		0,9434783			74,96	 	70,72	
	08.3.02.01	Ленты стальные 	кг	 		 				 		
		Итого прямые затраты 								 	3 162,99	
17.1	08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм  
Формула расчета объема:
V=43,4*1,26/1000	т	0,126		0,054684	67 961,14	0,72	48 932,02	 	2 675,80	
		ФОТ 								 	2 214,07	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109	0,9	98,1				 	2 172,00	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57	0,85	48,45				 	1 072,72	
		Всего по позиции 							20 929,75	 	9 083,51	
18	ГЭСН12-01-001-06	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой  (прим. для дополнительной проклейки желоба) 
Формула расчета объема:
V=33/100	100 м2	0,33		0,33				 		
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 								 		
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			3,4956504				 	2 038,84	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8 	чел.-ч	9,12	1,1615	3,4956504			583,25	 	2 038,84	
	                      2	ЭМ 								 	66,70	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,066				 	48,68	
	(91.05.01-017)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 	маш.-ч	0,08	1,25	0,033			1 048,03	 	34,58	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,08	1,25	0,033			801,41	 	26,45	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,03	1,25	0,012375			1 644,26	 	20,35	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,03	1,25	0,012375			801,41	 	9,92	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,05	1,25	0,020625			570,54	 	11,77	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,05	1,25	0,020625			596,61	 	12,31	
	                      4	М 								 	348,70	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая 	кг	15,02		4,9566	41,38	1,7	70,35	 	348,70	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 	м2	115		37,95				 		
		Итого прямые затраты 								 	2 502,92	
18.1	(12.1.02.03-0408)	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 	м2	115		37,95			461,84	 	17 526,83	
		ФОТ 								 	2 087,52	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109	0,9	98,1				 	2 047,86	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57	0,85	48,45				 	1 011,40	
		Всего по позиции 							69 966,70	 	23 089,01	
19	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки 
Формула расчета объема:
V=33/100	100 м	0,33		0,33				 		
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 								 		
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			3,1775156				 	1 683,51	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	8,29	1,1615	3,1775156			529,82	 	1 683,51	
	                      4	М 								 	721,54	
	01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные 	10 шт	50		16,5	33,17	1,22	40,47	 	667,76	
	(01.7.17.09-1013)	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм 	шт	2,17391304347826		0,7173913			74,96	 	53,78	
	08.3.02.01	Ленты стальные 	кг	 		 				 		
		Итого прямые затраты 								 	2 405,05	
19.1	08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм  
Формула расчета объема:
V=33*1,26/1000	т	0,126		0,04158	67 961,14	0,72	48 932,02	 	2 034,59	
		ФОТ 								 	1 683,51	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли 	%	109	0,9	98,1				 	1 651,52	
	Пр/774-012.0	СП Кровли 	%	57	0,85	48,45				 	815,66	
		Всего по позиции 							20 929,76	 	6 906,82	
20	ГЭСНр58-01-010-06	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (разборка для ремонта кровли, восстановление, без стоимости воронок, от демонтажа) 
Формула расчета объема:
V=3/100	100 шт	0,03		0,03				 		
	2022_сб.р58_прил.58.1_п.1	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) k=1+0,005*N
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			1,36653				 	724,01	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	45,1	1,01	1,36653			529,82	 	724,01	
	                      2	ЭМ 								 	1,37	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,0024				 	1,43	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,08		0,0024			570,54	 	1,37	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,08		0,0024			596,61	 	1,43	
	                      4	М 								 	128,86	
	01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм 	т	0,03		0,0009	132 574,59	1,08	143 180,56	 	128,86	
	08.1.02.01	Воронки 	шт	100		3				 		
		Итого прямые затраты 								 	855,67	
20.1	999-9900	Строительный мусор 	т	0,08		0,0024	 		 	 	 	
		ФОТ 								 	725,44	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли 	%	90		90				 	652,90	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли 	%	46		46				 	333,70	
		Всего по позиции 							61 409,00	 	1 842,27	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Ремонт кровли на отм. +17 м   					 	260 504,60	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	49 736,37	
		эксплуатация машин и механизмов  					 	1 169,24	
		оплата труда машинистов (ОТм)  					 	746,94	
		материальные ресурсы  					 	208 852,05	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	50 483,31	
		Итого накладные расходы  					 	49 730,92	
		Итого сметная прибыль  					 	25 635,74	
		Итого прочие затраты  					 	0,00	
		Итого по Разделу 2: Ремонт кровли на отм. +17 м   					 	335 871,26	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	90,0002497				 		
		  затраты труда машинистов  	0,99518				 		
	
Раздел 3: Электромонтажные работы	
21	ГЭСНм08-02-401-01	Демонтаж - Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (прим. для греющего кабеля) 
Формула расчета объема:
V=62/100	100 м	0,62		0,62				 		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			17,91552				 	10 449,23	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8 	чел.-ч	41,28	0,7	17,91552			583,25	 	10 449,23	
	                      2	ЭМ 								 	225,92	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,1736				 	121,35	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,2	0,7	0,0868			1 644,26	 	142,72	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,2	0,7	0,0868			801,41	 	69,56	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,2	0,7	0,0868			570,54	 	49,52	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,2	0,7	0,0868			596,61	 	51,79	
	(91.17.04-233)	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 	маш.-ч	1,98	0,7	0,85932			39,19	 	33,68	
	                      4	М 								 	 	
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия 	кВт-ч	0,7712	0	 			8,51	 	 	
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм 	10 м	0,3	0	 	37,71	1,76	66,37	 	 	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 	кг	1,75	0	 	155,63	0,78	121,39	 	 	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые 	100 шт	1	0	 	41,71	1,22	50,89	 	 	
	01.7.15.10-0052	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм 	10 шт	5	0	 	60,11	1,34	80,55	 	 	
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм 	т	0,00037	0	 	99 190,96	1,22	121 012,97	 	 	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 	кг	0,4	0	 	79,88	1,5	119,82	 	 	
		Итого прямые затраты 								 	10 796,50	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 	%	2		2				 	208,98	
		ФОТ 								 	10 570,58	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах 	%	97		97				 	10 253,46	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах 	%	51		51				 	5 391,00	
		Всего по позиции 							42 983,77	 	26 649,94	
22	ГЭСНм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (прим. для греющего кабеля, без стоимости от демонтажа) 
Формула расчета объема:
V=62/100	100 м	0,62		0,62				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			25,5936				 	14 927,47	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8 	чел.-ч	41,28		25,5936			583,25	 	14 927,47	
	                      2	ЭМ 								 	322,75	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,248				 	173,35	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,2		0,124			1 644,26	 	203,89	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,2		0,124			801,41	 	99,37	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,2		0,124			570,54	 	70,75	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,2		0,124			596,61	 	73,98	
	(91.17.04-233)	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 	маш.-ч	1,98		1,2276			39,19	 	48,11	
	                      4	М 								 	486,86	
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия 	кВт-ч	0,7712		0,478144			8,51	 	4,07	
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм 	10 м	0,3		0,186	37,71	1,76	66,37	 	12,34	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 	кг	1,75		1,085	155,63	0,78	121,39	 	131,71	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые 	100 шт	1		0,62	41,71	1,22	50,89	 	31,55	
	01.7.15.10-0052	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм 	10 шт	5		3,1	60,11	1,34	80,55	 	249,71	
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм 	т	0,00037		0,0002294	99 190,96	1,22	121 012,97	 	27,76	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 	кг	0,4		0,248	79,88	1,5	119,82	 	29,72	
		Итого прямые затраты 								 	15 910,43	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 	%	2		2				 	298,55	
		ФОТ 								 	15 100,82	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах 	%	97		97				 	14 647,80	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах 	%	51		51				 	7 701,42	
		Всего по позиции 							62 190,65	 	38 558,20	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Электромонтажные работы  					 	27 214,46	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	25 376,70	
		эксплуатация машин и механизмов  					 	548,67	
		оплата труда машинистов (ОТм)  					 	294,70	
		материальные ресурсы  					 	994,39	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	25 671,40	
		Итого накладные расходы  					 	24 901,26	
		Итого сметная прибыль  					 	13 092,42	
		Итого прочие затраты  					 	0,00	
		Итого по Разделу 3: Электромонтажные работы  					 	65 208,14	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	43,50912				 		
		  затраты труда машинистов  	0,4216				 		
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ  					 		
		  					 		
		ВСЕГО строительные работы  					 	524 456,27	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	406 465,66	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда (ОТ)  					 	77 909,62	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	1 820,77	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	1 162,91	
		      материальные ресурсы  					 	325 572,36	
		Всего ФОТ(справочно)  					 	79 072,53	
		Всего накладные расходы  					 	77 849,06	
		Всего сметная прибыль  					 	40 141,55	
		  					 		
		ВСЕГО монтажные работы  					 	65 208,14	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	27 214,46	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда (ОТ)  					 	25 376,7	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	548,67	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	294,7	
		      материальные ресурсы  					 	994,39	
		Всего ФОТ(справочно)  					 	25 671,4	
		Всего накладные расходы  					 	24 901,26	
		Всего сметная прибыль  					 	13 092,42	
		  					 		
		ВСЕГО по смете  					 	589 664,41	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	433 680,12	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда  					 	103 286,32	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	2 369,44	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	1 457,61	
		      материальные ресурсы  					 	326 566,75	
		Всего ФОТ  					 	104 743,93	
		Всего накладные расходы  					 	102 750,32	
		Всего сметная прибыль  					 	53 233,97	
		Всего прочие затраты  					 	0,00	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	184,5461797				 		
		  затраты труда машинистов  	1,97128				 		
		ИТОГО  					 	589 664,41	
		ВСЕГО по смете  					 	589 664,41	

Составил 		/Сушкова И.М./	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)		
			
Проверил		/__________________________/	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)