Договор подряда
 № _________

	Санкт-Петербург
	             «___» ______  2026 года


Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории религии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _____, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: _GoBack]1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность собственными силами и средствами из собственных материалов и материалов Заказчика выполнить работы по ремонту кровли в здании заказчика по адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская, 14 (далее – работы) в сроки и по стоимости, указанные в настоящем Договоре, и передать результат работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Состав, объем и стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определяются на основании Локальной сметы (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Подрядчик считается выполнившим работы, указанные в п.1.1 настоящего, с момента фактического выполнения всего комплекса работ, предусмотренных Договором, и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.   СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1.Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором в следующие сроки:
·     Начало работ: с момента заключения контракта.
· Окончание работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
· Время проведения работ: по рабочим дням с 9.00. до 18.00.

3.   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 Подрядчик обязуется: 
3.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, своими силами и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.
3.2. Поставить на Объект за свой счет необходимые для выполнения работ материалы, оборудование комплектующие и вспомогательные материалы в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ согласно разделу 2 настоящего Договора. 
3.3. Организовать надлежащим образом производство работ на Объекте и нести ответственность перед Заказчиком за производство работ.
3.4. Устранить своими силами все недостатки и (или) недоделки, выявленные в процессе выполнения работ, сдачи-приемки работ и гарантийного срока эксплуатации Объекта.
3.5.  Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
Заказчик обязуется:
3.6.  Выполнять функции заказчика до полного окончания работ.
Осуществлять технический надзор за качеством выполняемых Подрядчиком работ и соблюдением им всех технологических процессов. 
По окончании выполнения работ принять выполненные Подрядчиком работы или дать мотивированный отказ в порядке, предусмотренном Договором. 
Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда работы выполнены с ненадлежащим качеством или с использованием материалов ненадлежащего качества. 
4.2. По окончанию выполнения работ, Подрядчик, не позднее срока, указанного в п. 2.1. Договора, предоставляет Заказчику результат выполнения работ и Акт сдачи приемки выполненных работ.
4.3. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения и на основании представленных в соответствии с п. 4.2. документов, формирует Акт приемки товаров, работ и услуг, форма по ОКУД 0510452 (утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н, далее – Акт по форме 0510452), подписывает его со своей стороны и передает Подрядчику 2 (два) экземпляра Акта по форме 0510452 вместе с подписанным, со своей стороны, 1 экземпляром Акта сдачи приемки выполненных работ. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения вышеупомянутых документов обязуется в лице уполномоченного представителя собственноручно подписать Акт по форме 0510452, с последующей передачей Заказчику подписанного со своей стороны экземпляра. 
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня такого отказа направляет Подрядчику претензию с Актом по форме 0510452 в 2 (двух) экземплярах с указанием выявленного количественного и (или) качественного расхождения в выполненных работах, установленным Договором требованиям. В свою очередь, Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов обязуется подписать Акт по форме 0510452 и передать Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр, а также в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные Заказчиком недостатки, без взимания дополнительной платы.
4.5. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору считаются исполненными со дня подписания Сторонами Акта по форме 0510452, а также при условии предоставления Исполнителем Заказчику предусмотренных п. 4.2. Договора документов.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, определяется на основании Локальной сметы (Приложение №1) и составляет _____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов Подрядчика, оборудования, конструкций, изделий, комплектующих, используемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.
5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта по форме 0510452.
5.3. Цена работ является фиксированной на весь срок действия Договора и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ КАЧЕСТВОМ
Представитель Заказчика вправе проводить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, а также имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Контролю подлежат работы, применяемые материалы, конструкции и комплектующие изделия. Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические паспорта, описания на комплектующие, применяемые изделия и механизмы до подписания акта приёмки-сдачи работ.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик гарантирует:
выполнение работ в объеме и сроки, определенные условиями настоящего Договора;
Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору материалами, оборудованием, конструкциями, изделиями, комплектующими, имеющими соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и допущенными к эксплуатации на территории РФ.
В случае обнаружения дефектов (недостатков) и (или) недоделок, как при приемке выполненных работ, так и в период гарантийного срока, Заказчик составляет акт дефектации в присутствии Подрядчика. Подрядчик в течение указанного в акте дефектации срока обязуется за свой счет, своими силами устранить указанные в акте дефектации дефекты (недостатки) и (или) недоделки и возместить весь ущерб, причиненный третьим лицам обнаруженными дефектами и (или) недоделками, за исключением случаев когда такие дефекты (недостатки) и (или) недоделки возникли в следствии использования материалов, предоставленных Заказчиком.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в п.6.3. настоящего Договора, не устранит дефекты (недостатки) и (или) недоделки, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами другого подрядчика. При этом Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3-х кратной стоимости работ по устранению дефектов и (или) недоделок. Выплату штрафа Подрядчик производит в течение 10 (десяти) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления. 
Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком по настоящему Договору работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление претензии со стороны Заказчика. Уплата штрафной неустойки может осуществляться путем удержания суммы штрафной неустойки из суммы денежных средств, подлежащих перечислению Подрядчику.
В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные работы в согласованный срок, то представителю Заказчика предоставляется право привлечь лиц, которые за соответствующую плату исправят брак Подрядчика за счет средств, причитающихся Подрядчику по Договору.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Расторжение Договора производится по взаимному согласию, по решению суда либо в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением обязательств по Договору другой стороной.
10.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.     
10.3. Договор расторгается в установленном законом порядке.  
10.4. При расторжении Договора по вине или инициативе Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные убытки.        
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, в том числе путем уступки денежного требования к Заказчику по Договору финансирования под уступку денежного требования без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения указанной обязанности Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10 (десять) процентов от общей стоимости работ, указанной в п. 4.1 настоящего Договора. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Заказчика. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
11.2.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
 ПРИЛОЖЕНИЯ.
12.1. К настоящему Договору прилагается:
Приложение № 1 – Локальная смета.
Вышеуказанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	«Заказчик»

Федеральное государственное  бюджетное учреждение  культуры «Государственный  музей истории  религии»
190000, Санкт – Петербург, Почтамтская ул.,  д.14, тел. 312-35-86
ИНН 7808006920,  КПП 783801001




Директор

    ___________________ 
М.П.
	 «Подрядчик»






__________________ 
М.П.
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Приложение № 1 
к Договору № 
от 

Локальная смета

работы по ремонту кровли в здании заказчика по адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская, 14

Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.



	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.7)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
2 квартал 2026 город Санкт-Петербург ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
78 - г. Санкт-Петербург

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14

	(наименование стройки)



	Выполнение работ по ремонту кровли в здании ГМИР

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	на выполнение работ по ремонту кровли в здании ГМИР по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	техническое задание
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	589,66
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	103,29
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,46
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	524,46
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	184,5461797
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	65,21
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,97128
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Ремонт кровли на отм. +12 м 

	1
	ГЭСНр58-01-009-01
	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 
Формула расчета объема:
V=86/100
	100 м2
	0,86
	
	0,86
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	2,4682
	
	
	
	 
	1 197,82

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 
	чел.-ч
	2,87
	
	2,4682
	
	
	485,30
	 
	1 197,82

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	217,49

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 
	кг
	1
	
	0,86
	79,88
	1,5
	119,82
	 
	103,05

	
	14.5.02.02-0101
	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная 
	кг
	0,6
	
	0,516
	46,06
	1,85
	85,21
	 
	43,97

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,001
	
	0,00086
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	70,47

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 415,31

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 197,82

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	1 078,04

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	551,00

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	3 539,94
	 
	3 044,35

	2
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками (под греющим кабелем) 
Формула расчета объема:
V=25*0,15
	м2
	3,75
	
	3,75
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,375
	
	
	
	 
	1 788,14

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	0,9
	
	3,375
	
	
	529,82
	 
	1 788,14

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 788,14

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 788,14

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	94
	
	94
	
	
	
	 
	1 680,85

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	911,95

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 168,25
	 
	4 380,94

	3
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 
	м2
	89
	
	89
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	8,9
	
	
	
	 
	4 715,40

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	0,1
	
	8,9
	
	
	529,82
	 
	4 715,40

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	87,31

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	(91.21.22-638)
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт 
	маш.-ч
	0,1
	
	8,9
	
	
	9,81
	 
	87,31

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 802,71

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 715,40

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	94
	
	94
	
	
	
	 
	4 432,48

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	2 404,85

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	130,79
	 
	11 640,04

	4
	ГЭСНр62-03-001-01
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз 
Формула расчета объема:
V=89/100
	100 м2
	0,89
	
	0,89
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	6,9687
	
	
	
	 
	3 785,26

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	7,83
	
	6,9687
	
	
	543,18
	 
	3 785,26

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	5,98

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0089
	
	
	
	 
	5,31

	
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 
	маш.-ч
	0,1
	
	0,089
	6,62
	1,52
	10,06
	 
	0,90

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0089
	
	
	570,54
	 
	5,08

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0089
	
	
	596,61
	 
	5,31

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	204,89

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,1
	
	0,089
	56,11
	1,6
	89,78
	 
	7,99

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,0027
	
	0,002403
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	196,90

	
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ 
	кг
	17
	
	15,13
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 001,44

	4.1
	01.2.03.05-0021
	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2 
	кг
	17
	
	15,13
	232,94
	1,85
	430,94
	 
	6 520,12

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3 790,57

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	3 411,51

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	1 743,66

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	17 614,30
	 
	15 676,73

	5
	ГЭСН12-01-001-05
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя 
Формула расчета объема:
V=89/100
	100 м2
	0,89
	
	0,89
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	12,282
	
	
	
	 
	7 163,48

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	13,8
	
	12,282
	
	
	583,25
	 
	7 163,48

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	253,70

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,2492
	
	
	
	 
	185,13

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	0,15
	
	0,1335
	
	
	1 048,03
	 
	139,91

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,1335
	
	
	801,41
	 
	106,99

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0445
	
	
	1 644,26
	 
	73,17

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0445
	
	
	801,41
	 
	35,66

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0712
	
	
	570,54
	 
	40,62

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0712
	
	
	596,61
	 
	42,48

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 874,59

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая 
	кг
	29,94
	
	26,6466
	41,38
	1,7
	70,35
	 
	1 874,59

	
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 
	м2
	115
	
	102,35
	
	
	
	 
	

	
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев 
	м2
	113
	
	100,57
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	9 476,90

	5.1
	(12.1.02.03-0408)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 
	м2
	115
	
	102,35
	
	
	461,84
	 
	47 269,32

	5.2
	12.1.02.03-0206
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм 
	м2
	113
	
	100,57
	183,30
	2,12
	388,60
	 
	39 081,50

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 348,61

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	
	109
	
	
	
	 
	8 009,98

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	
	57
	
	
	
	 
	4 188,71

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	121 377,99
	 
	108 026,41

	6
	ГЭСН12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  
Формула расчета объема:
V=24/100
	100 м
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	9,798
	
	
	
	 
	5 583,78

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6 
	чел.-ч
	35,5
	1,15
	9,798
	
	
	569,89
	 
	5 583,78

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	266,79

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,258
	
	
	
	 
	197,55

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	0,61
	1,25
	0,183
	
	
	1 048,03
	 
	191,79

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	1,25
	0,183
	
	
	801,41
	 
	146,66

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,03
	
	
	1 644,26
	 
	49,33

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,03
	
	
	801,41
	 
	24,04

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,045
	
	
	570,54
	 
	25,67

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,045
	
	
	596,61
	 
	26,85

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 179,77

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая 
	кг
	32,49
	
	7,7976
	41,38
	1,7
	70,35
	 
	548,56

	
	(04.3.01.09-0014)
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 
	м3
	0,51
	
	0,1224
	
	
	5 156,93
	 
	631,21

	
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные наплавляемые 
	м2
	252
	
	60,48
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 227,89

	6.1
	(12.1.02.03-0408)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 
Формула расчета объема:
V=24*0,3*1,15
	м2
	34,5
	
	8,28
	
	
	461,84
	 
	3 824,04

	6.2
	12.1.02.03-0206
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм 
Формула расчета объема:
V=24*0,3*1,13
	м2
	33,9
	
	8,136
	183,30
	2,12
	388,60
	 
	3 161,65

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	5 781,33

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	 
	5 671,48

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	 
	2 801,05

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	94 525,46
	 
	22 686,11

	7
	ГЭСН12-01-004-09
	Установка прижимной планки 
Формула расчета объема:
V=24/100
	100 м
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	2,28804
	
	
	
	 
	1 212,25

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	8,29
	1,15
	2,28804
	
	
	529,82
	 
	1 212,25

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	524,75

	
	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные 
	10 шт
	50
	
	12
	33,17
	1,22
	40,47
	 
	485,64

	
	(01.7.17.09-1013)
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм 
	шт
	2,17391304347826
	
	0,5217391
	
	
	74,96
	 
	39,11

	
	08.3.02.01
	Ленты стальные 
	кг
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 737,00

	7.1
	08.3.07.01-0042
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм  
Формула расчета объема:
V=24*1,26/1000
	т
	0,126
	
	0,03024
	67 961,14
	0,72
	48 932,02
	 
	1 479,70

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 212,25

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	 
	1 189,22

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	 
	587,34

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	20 805,25
	 
	4 993,26

	8
	ГЭСН12-01-001-06
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой  (прим. для дополнительной проклейки желоба) 
Формула расчета объема:
V=18/100
	100 м2
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,88784
	
	
	
	 
	1 101,08

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	9,12
	1,15
	1,88784
	
	
	583,25
	 
	1 101,08

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	36,38

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,036
	
	
	
	 
	26,55

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,018
	
	
	1 048,03
	 
	18,86

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,018
	
	
	801,41
	 
	14,43

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00675
	
	
	1 644,26
	 
	11,10

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00675
	
	
	801,41
	 
	5,41

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,01125
	
	
	570,54
	 
	6,42

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,01125
	
	
	596,61
	 
	6,71

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	190,20

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая 
	кг
	15,02
	
	2,7036
	41,38
	1,7
	70,35
	 
	190,20

	
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 
	м2
	115
	
	20,7
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 354,21

	8.1
	(12.1.02.03-0408)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 
	м2
	115
	
	20,7
	
	
	461,84
	 
	9 560,09

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 127,63

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	 
	1 106,21

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	 
	546,34

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	69 815,83
	 
	12 566,85

	9
	ГЭСН12-01-004-09
	Установка прижимной планки 
Формула расчета объема:
V=18/100
	100 м
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,71603
	
	
	
	 
	909,19

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	8,29
	1,15
	1,71603
	
	
	529,82
	 
	909,19

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	393,56

	
	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные 
	10 шт
	50
	
	9
	33,17
	1,22
	40,47
	 
	364,23

	
	(01.7.17.09-1013)
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм 
	шт
	2,17391304347826
	
	0,3913043
	
	
	74,96
	 
	29,33

	
	08.3.02.01
	Ленты стальные 
	кг
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 302,75

	9.1
	08.3.07.01-0042
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм  
Формула расчета объема:
V=18*1,26/1000
	т
	0,126
	
	0,02268
	67 961,14
	0,72
	48 932,02
	 
	1 109,78

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	909,19

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	 
	891,92

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	 
	440,50

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	20 805,28
	 
	3 744,95

	10
	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (разборка для ремонта кровли, восстановление, без стоимости воронок, от демонтажа) 
Формула расчета объема:
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,353
	
	
	
	 
	716,85

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	45,1
	
	1,353
	
	
	529,82
	 
	716,85

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1,37

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	 
	1,43

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0024
	
	
	570,54
	 
	1,37

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0024
	
	
	596,61
	 
	1,43

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	128,86

	
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм 
	т
	0,03
	
	0,0009
	132 574,59
	1,08
	143 180,56
	 
	128,86

	
	08.1.02.01
	Воронки 
	шт
	100
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	848,51

	10.1
	999-9900
	Строительный мусор 
	т
	0,08
	
	0,0024
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	718,28

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	646,45

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	330,41

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	60 845,67
	 
	1 825,37

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Ремонт кровли на отм. +12 м   
	
	
	
	
	 
	145 961,06

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	28 173,25

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	651,53

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	415,97

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	116 720,31

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	28 589,22

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	28 118,14

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	14 505,81

	
	
	Итого по Разделу 1: Ремонт кровли на отм. +12 м   
	
	
	
	
	 
	188 585,01

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	51,03681
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,5545
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 2: Ремонт кровли на отм. +17 м 

	11
	ГЭСНр58-01-009-01
	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 
Формула расчета объема:
V=154,4/100
	100 м2
	1,544
	
	1,544
	
	
	
	 
	

	
	2022_сб.р58_прил.58.1_п.1
	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) k=1+0,005*N
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	4,4755928
	
	
	
	 
	2 172,01

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 
	чел.-ч
	2,87
	1,01
	4,4755928
	
	
	485,30
	 
	2 172,01

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	390,46

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 
	кг
	1
	
	1,544
	79,88
	1,5
	119,82
	 
	185,00

	
	14.5.02.02-0101
	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная 
	кг
	0,6
	
	0,9264
	46,06
	1,85
	85,21
	 
	78,94

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,001
	
	0,001544
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	126,52

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 562,47

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 172,01

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	1 954,81

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	999,12

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	3 572,80
	 
	5 516,40

	12
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками (под греющим кабелем) 
Формула расчета объема:
V=37*0,15
	м2
	5,55
	
	5,55
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	4,995
	
	
	
	 
	2 646,45

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	0,9
	
	4,995
	
	
	529,82
	 
	2 646,45

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 646,45

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 646,45

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	94
	
	94
	
	
	
	 
	2 487,66

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	1 349,69

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 168,25
	 
	6 483,80

	13
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 
	м2
	158,7
	
	158,7
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	15,87
	
	
	
	 
	8 408,24

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	0,1
	
	15,87
	
	
	529,82
	 
	8 408,24

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	155,68

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	(91.21.22-638)
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт 
	маш.-ч
	0,1
	
	15,87
	
	
	9,81
	 
	155,68

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	8 563,92

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	8 408,24

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	94
	
	94
	
	
	
	 
	7 903,75

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	4 288,20

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	130,79
	 
	20 755,87

	14
	ГЭСНр62-03-001-01
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз 
Формула расчета объема:
V=158,7/100
	100 м2
	1,587
	
	1,587
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	12,42621
	
	
	
	 
	6 749,67

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	7,83
	
	12,42621
	
	
	543,18
	 
	6 749,67

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	10,65

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,01587
	
	
	
	 
	9,47

	
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1587
	6,62
	1,52
	10,06
	 
	1,60

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01587
	
	
	570,54
	 
	9,05

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01587
	
	
	596,61
	 
	9,47

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	365,36

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,1
	
	0,1587
	56,11
	1,6
	89,78
	 
	14,25

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,0027
	
	0,0042849
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	351,11

	
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ 
	кг
	17
	
	26,979
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 135,15

	14.1
	01.2.03.05-0021
	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки металлических, цементно-песчаных, бетонных и железобетонных поверхностей перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,1-0,3 кг/м2 
	кг
	17
	
	26,979
	232,94
	1,85
	430,94
	 
	11 626,33

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	6 759,14

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	6 083,23

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	3 109,20

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	17 614,31
	 
	27 953,91

	15
	ГЭСН12-01-001-05
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя 
Формула расчета объема:
V=158,7/100
	100 м2
	1,587
	
	1,587
	
	
	
	 
	

	
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4
	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	22,119606
	
	
	
	 
	12 901,26

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	13,8
	1,01
	22,119606
	
	
	583,25
	 
	12 901,26

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	452,39

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,44436
	
	
	
	 
	330,12

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	0,15
	
	0,23805
	
	
	1 048,03
	 
	249,48

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,23805
	
	
	801,41
	 
	190,78

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,05
	
	0,07935
	
	
	1 644,26
	 
	130,47

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,07935
	
	
	801,41
	 
	63,59

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,08
	
	0,12696
	
	
	570,54
	 
	72,44

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,12696
	
	
	596,61
	 
	75,75

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3 342,66

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая 
	кг
	29,94
	
	47,51478
	41,38
	1,7
	70,35
	 
	3 342,66

	
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 
	м2
	115
	
	182,505
	
	
	
	 
	

	
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев 
	м2
	113
	
	179,331
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	17 026,43

	15.1
	(12.1.02.03-0408)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 
	м2
	115
	
	182,505
	
	
	461,84
	 
	84 288,11

	15.2
	12.1.02.03-0206
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм 
	м2
	113
	
	179,331
	183,30
	2,12
	388,60
	 
	69 688,03

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	13 231,38

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	
	109
	
	
	
	 
	14 422,20

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	
	57
	
	
	
	 
	7 541,89

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	121 592,10
	 
	192 966,66

	16
	ГЭСН12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  
Формула расчета объема:
V=43,4/100
	100 м
	0,434
	
	0,434
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4
	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	17,8952305
	
	
	
	 
	10 198,31

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6 
	чел.-ч
	35,5
	1,1615
	17,8952305
	
	
	569,89
	 
	10 198,31

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	482,45

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,46655
	
	
	
	 
	357,24

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	0,61
	1,25
	0,330925
	
	
	1 048,03
	 
	346,82

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	1,25
	0,330925
	
	
	801,41
	 
	265,21

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,05425
	
	
	1 644,26
	 
	89,20

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,05425
	
	
	801,41
	 
	43,48

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,081375
	
	
	570,54
	 
	46,43

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,081375
	
	
	596,61
	 
	48,55

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 133,41

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая 
	кг
	32,49
	
	14,10066
	41,38
	1,7
	70,35
	 
	991,98

	
	(04.3.01.09-0014)
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 
	м3
	0,51
	
	0,22134
	
	
	5 156,93
	 
	1 141,43

	
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные наплавляемые 
	м2
	252
	
	109,368
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	13 171,41

	16.1
	(12.1.02.03-0408)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 
Формула расчета объема:
V=43,4*0,3*1,15
	м2
	34,5
	
	14,973
	
	
	461,84
	 
	6 915,13

	16.2
	12.1.02.03-0206
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм 
Формула расчета объема:
V=43,4*0,3*1,13
	м2
	33,9
	
	14,7126
	183,30
	2,12
	388,60
	 
	5 717,32

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	10 555,55

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	 
	10 354,99

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	 
	5 114,16

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	95 099,10
	 
	41 273,01

	17
	ГЭСН12-01-004-09
	Установка прижимной планки 
Формула расчета объема:
V=43,4/100
	100 м
	0,434
	
	0,434
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4
	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	4,1789144
	
	
	
	 
	2 214,07

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	8,29
	1,1615
	4,1789144
	
	
	529,82
	 
	2 214,07

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	948,92

	
	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные 
	10 шт
	50
	
	21,7
	33,17
	1,22
	40,47
	 
	878,20

	
	(01.7.17.09-1013)
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм 
	шт
	2,17391304347826
	
	0,9434783
	
	
	74,96
	 
	70,72

	
	08.3.02.01
	Ленты стальные 
	кг
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3 162,99

	17.1
	08.3.07.01-0042
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм  
Формула расчета объема:
V=43,4*1,26/1000
	т
	0,126
	
	0,054684
	67 961,14
	0,72
	48 932,02
	 
	2 675,80

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 214,07

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	 
	2 172,00

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	 
	1 072,72

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	20 929,75
	 
	9 083,51

	18
	ГЭСН12-01-001-06
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой  (прим. для дополнительной проклейки желоба) 
Формула расчета объема:
V=33/100
	100 м2
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4
	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,4956504
	
	
	
	 
	2 038,84

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	9,12
	1,1615
	3,4956504
	
	
	583,25
	 
	2 038,84

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	66,70

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,066
	
	
	
	 
	48,68

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,033
	
	
	1 048,03
	 
	34,58

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,033
	
	
	801,41
	 
	26,45

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,012375
	
	
	1 644,26
	 
	20,35

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,012375
	
	
	801,41
	 
	9,92

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,020625
	
	
	570,54
	 
	11,77

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,020625
	
	
	596,61
	 
	12,31

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	348,70

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая 
	кг
	15,02
	
	4,9566
	41,38
	1,7
	70,35
	 
	348,70

	
	12.1.02.15
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 
	м2
	115
	
	37,95
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 502,92

	18.1
	(12.1.02.03-0408)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм 
	м2
	115
	
	37,95
	
	
	461,84
	 
	17 526,83

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 087,52

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	 
	2 047,86

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	 
	1 011,40

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	69 966,70
	 
	23 089,01

	19
	ГЭСН12-01-004-09
	Установка прижимной планки 
Формула расчета объема:
V=33/100
	100 м
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	2022_сб.12_прил.12.1_п.3.4
	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) [коэффициент к нормам затрат труда рабочих = 1+0,005*N)
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,1775156
	
	
	
	 
	1 683,51

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	8,29
	1,1615
	3,1775156
	
	
	529,82
	 
	1 683,51

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	721,54

	
	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные 
	10 шт
	50
	
	16,5
	33,17
	1,22
	40,47
	 
	667,76

	
	(01.7.17.09-1013)
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм 
	шт
	2,17391304347826
	
	0,7173913
	
	
	74,96
	 
	53,78

	
	08.3.02.01
	Ленты стальные 
	кг
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 405,05

	19.1
	08.3.07.01-0042
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм  
Формула расчета объема:
V=33*1,26/1000
	т
	0,126
	
	0,04158
	67 961,14
	0,72
	48 932,02
	 
	2 034,59

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 683,51

	
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли 
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	 
	1 651,52

	
	Пр/774-012.0
	СП Кровли 
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	 
	815,66

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	20 929,76
	 
	6 906,82

	20
	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (разборка для ремонта кровли, восстановление, без стоимости воронок, от демонтажа) 
Формула расчета объема:
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	 
	

	
	2022_сб.р58_прил.58.1_п.1
	При производстве работ на высоте свыше 15 м (N – количество метров свыше 15) k=1+0,005*N
ОТ 1,01; ЗТ 1,01 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,36653
	
	
	
	 
	724,01

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	45,1
	1,01
	1,36653
	
	
	529,82
	 
	724,01

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1,37

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	 
	1,43

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0024
	
	
	570,54
	 
	1,37

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0024
	
	
	596,61
	 
	1,43

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	128,86

	
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм 
	т
	0,03
	
	0,0009
	132 574,59
	1,08
	143 180,56
	 
	128,86

	
	08.1.02.01
	Воронки 
	шт
	100
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	855,67

	20.1
	999-9900
	Строительный мусор 
	т
	0,08
	
	0,0024
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	725,44

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	652,90

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	333,70

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	61 409,00
	 
	1 842,27

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 2: Ремонт кровли на отм. +17 м   
	
	
	
	
	 
	260 504,60

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	49 736,37

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 169,24

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	746,94

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	208 852,05

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	50 483,31

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	49 730,92

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	25 635,74

	
	
	Итого прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	Итого по Разделу 2: Ремонт кровли на отм. +17 м   
	
	
	
	
	 
	335 871,26

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	90,0002497
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,99518
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 3: Электромонтажные работы

	21
	ГЭСНм08-02-401-01
	Демонтаж - Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (прим. для греющего кабеля) 
Формула расчета объема:
V=62/100
	100 м
	0,62
	
	0,62
	
	
	
	 
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	17,91552
	
	
	
	 
	10 449,23

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	41,28
	0,7
	17,91552
	
	
	583,25
	 
	10 449,23

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	225,92

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,1736
	
	
	
	 
	121,35

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,2
	0,7
	0,0868
	
	
	1 644,26
	 
	142,72

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,0868
	
	
	801,41
	 
	69,56

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,2
	0,7
	0,0868
	
	
	570,54
	 
	49,52

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,0868
	
	
	596,61
	 
	51,79

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	1,98
	0,7
	0,85932
	
	
	39,19
	 
	33,68

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,7712
	0
	 
	
	
	8,51
	 
	 

	
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм 
	10 м
	0,3
	0
	 
	37,71
	1,76
	66,37
	 
	 

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	1,75
	0
	 
	155,63
	0,78
	121,39
	 
	 

	
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые 
	100 шт
	1
	0
	 
	41,71
	1,22
	50,89
	 
	 

	
	01.7.15.10-0052
	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм 
	10 шт
	5
	0
	 
	60,11
	1,34
	80,55
	 
	 

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм 
	т
	0,00037
	0
	 
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	 
	 

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 
	кг
	0,4
	0
	 
	79,88
	1,5
	119,82
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	10 796,50

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	208,98

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	10 570,58

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	10 253,46

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	5 391,00

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	42 983,77
	 
	26 649,94

	22
	ГЭСНм08-02-401-01
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (прим. для греющего кабеля, без стоимости от демонтажа) 
Формула расчета объема:
V=62/100
	100 м
	0,62
	
	0,62
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	25,5936
	
	
	
	 
	14 927,47

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	41,28
	
	25,5936
	
	
	583,25
	 
	14 927,47

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	322,75

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,248
	
	
	
	 
	173,35

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,2
	
	0,124
	
	
	1 644,26
	 
	203,89

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,124
	
	
	801,41
	 
	99,37

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,2
	
	0,124
	
	
	570,54
	 
	70,75

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,124
	
	
	596,61
	 
	73,98

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	1,98
	
	1,2276
	
	
	39,19
	 
	48,11

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	486,86

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,7712
	
	0,478144
	
	
	8,51
	 
	4,07

	
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм 
	10 м
	0,3
	
	0,186
	37,71
	1,76
	66,37
	 
	12,34

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	1,75
	
	1,085
	155,63
	0,78
	121,39
	 
	131,71

	
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые 
	100 шт
	1
	
	0,62
	41,71
	1,22
	50,89
	 
	31,55

	
	01.7.15.10-0052
	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм 
	10 шт
	5
	
	3,1
	60,11
	1,34
	80,55
	 
	249,71

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм 
	т
	0,00037
	
	0,0002294
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	 
	27,76

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 
	кг
	0,4
	
	0,248
	79,88
	1,5
	119,82
	 
	29,72

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15 910,43

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	 
	298,55

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15 100,82

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	14 647,80

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	7 701,42

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	62 190,65
	 
	38 558,20

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 3: Электромонтажные работы  
	
	
	
	
	 
	27 214,46

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	25 376,70

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	548,67

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	294,70

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	994,39

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	25 671,40

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	24 901,26

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	13 092,42

	
	
	Итого прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	Итого по Разделу 3: Электромонтажные работы  
	
	
	
	
	 
	65 208,14

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	43,50912
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,4216
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	524 456,27

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	406 465,66

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	77 909,62

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 820,77

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	1 162,91

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	325 572,36

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	79 072,53

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	77 849,06

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	40 141,55

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы  
	
	
	
	
	 
	65 208,14

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	27 214,46

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	25 376,7

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	548,67

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	294,7

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	994,39

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	25 671,4

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	24 901,26

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	13 092,42

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	589 664,41

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	433 680,12

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	103 286,32

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	2 369,44

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	1 457,61

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	326 566,75

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	104 743,93

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	102 750,32

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	53 233,97

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	184,5461797
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	1,97128
	
	
	
	 
	

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	589 664,41

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	589 664,41



	Составил 
	
	/Сушкова И.М./

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	
	

	Проверил
	
	/__________________________/

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	





	Заказчик



__________________  
	Подрядчик




_________________ 




