
Описание объекта закупки

на поставку инструмента для проведения технического обслуживания систем безопасности.


1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.	Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям, а также другим обязательным условиям технического задания.
1.2.	Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшем в употреблении.
1.3.	Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи в РФ и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
1.4.	Заказчик имеет право провести технический контроль (испытания) качества Товара для подтверждения его соответствия заявленным характеристикам. Контроль проводится при приемке поставленного Товара путем проведения испытаний на соответствующем оборудовании.
1.5.	В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.


2.	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И КОМПЛЕКТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
2.1.	Каждая единица Товара должна поставляться в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. 
2.2. 	На упаковку каждой единицы Товара должна быть нанесена информация, содержащая следующие данные: содержание комплекта (упаковки), основные технические характеристики, дата изготовления, срок эксплуатации (использования).
2.3. 	Поставщик несет ответственность за все потери и / или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого Товара.


3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ОПЛАТЕ ТОВАРА
3.1.	Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: 
101000, г. Москва, Старосадский переулок, дом 8, строение 1, 4 этаж
по рабочим дням с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:00. Транспортировка товара к месту доставки, погрузочно-разгрузочные работы в помещение Заказчика (в т.ч. подъем на этаж) осуществляется силами Поставщика.
3.2.	Поставка Товара осуществляется в течение 20 (ти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
3.3.	Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
3.4.	Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.













Технические и функциональные характеристики Товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные и технические характеристики, эксплуатационные характеристики[footnoteRef:1]** [1: 
] 


	Ед. изм
	Кол-во/ объем

	1
	Перфоратор проводной
	Тип двигателя – щеточный. Тип хвостовика -sds-plus. Мощность не менее 850 Вт. Количество режимов не менее 3. Наличие режима долбления – есть. Max сила удара не менее 3.2 Дж. Реверс электронный. Длина кабеля не менее 2.4 м Морозоустойчивый кабель - есть Комплектация чемодан/кейс – наличие. Вес нетто 2.9 кг. Габариты без упаковки 370х80х208 мм. Мах диаметр сверления (дерево) не менее 40 мм. Max диаметр сверления (металл) не менее 13 мм. Max диаметр сверления коронкой (кирпич) не менее 65 мм. Регулировка частоты вращения - есть Max диаметр сверления буром (бетон) не менее 30 мм. Частота ударов не менее 4500 уд/мин. Max диаметр сверления коронкой (бетон) не менее 65 мм. Предохранительная муфта – наличие.
	Шт.
	[bookmark: _GoBack]1

	2
	Аккумуляторный бесщеточный перфоратор
	Тип двигателя – бесщеточный. Количество аккумуляторов в комплекте – не менее1шт. Наличие реверса – есть. Тип аккумулятора Li-Ion. Напряжение аккумулятора 20 В. Емкость аккумулятора не менее 4 А*ч. Время заряда не более 1.5 ч. Габариты без упаковки 360x105x230мм. Вес нетто 3.4кг. Тип хвостовика - sds-plus. Количество режимов – 4. Сила удара не менее 2,8 Дж. Регулировка частоты вращения – есть. Частота ударов не менее 5000 уд/мин. Max диаметр сверления (металл) 13мм. Мах диаметр сверления (дерево) 30мм. Max диаметр сверления буром (бетон) 28мм. Max диаметр сверления коронкой (бетон) 28мм. Плавный пуск – есть.
	Шт.
	2

	3
	Шуруповерт 
	Тип питания - от аккумуляторных батарей. Максимальный крутящий момент (Нм) ≥ 20. Тип патрона - быстрозажимной патрон. Наличие функции работы с лентой – нет. Наличие функции удара – нет. Наличие аккумуляторов в комплекте – да. Количество аккумуляторов в комплекте – 1шт. Регулировка скорости – нет. Наличие кейса – да.
	Шт.
	2




5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ.
5.1 Срок гарантии на поставленный Товар составляет не менее срока гарантии производителя и не менее установленной для каждой позиции товара гарантии с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки поставленного Товара.
5.2. Поставщик должен гарантировать 100% качество поставляемых товаров в течение срока действия настоящего контракта. Объем предоставления гарантий качества на Товар определяется в соответствии с документацией производителя. Если в течение срока гарантии обнаружатся дефекты производителя, Заказчик возвращает поставленный Товар Поставщику для замены. Поставщик должен гарантировать, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации для данного вида товара. Поставляемый товар должен быть маркирован, в том числе и на русском языке, в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к поставляемому товару законодательством Российской Федерации. Поставщик своими силами и за счёт собственных средств осуществляет замену Товара в 3-х дневный срок с момента письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаруженных недостатках и дефекте Товара.

