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[bookmark: P389]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
п/п
	Наименование товара
	Качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование 
	Значение
	
	

	1.
	IP-камера
тип 1
	Общие характеристики
	Шт.
	3

	
	
	Сенсор
	5 Мп, КМОП 1/2.8", День/Ночь
	
	

	
	
	Чувствительность
	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
	
	

	
	
	Объектив
	3.6 мм
	
	

	
	
	Угол обзора
	79° (3.6мм) - по горизонтали;
57,7° (3.6мм) - по вертикали.
	
	

	
	
	Регулировка угла наклона
	3D-регулировка, механически, поворот по оптической оси от -90 до 90°,
от -45 до 45° (по горизонтали), от 0 до 100° (по вертикали)
	
	

	
	
	WDR
	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
	
	

	
	
	Шумоподавление
	2D/3DNR
	
	

	
	
	Скорость затвора
	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
	
	

	
	
	Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
	есть
	
	

	
	
	Видео
	
	

	
	
	Формат сжатия
	H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG
	
	

	
	
	Видеопоток
	Одновременное кодирование до 3 потоков
	
	

	
	
	Разрешение
	2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
	
	

	
	
	Скорость кадров
	До 25 (30) к/с
	
	

	
	
	Скорость передачи
	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream)
	
	

	
	
	Параметры изображения
	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска (4 области),
поворот, переворот, отражение, АРУ, антитуман, баланс белого, выдержка (автоматически, вручную),
компенсация засветки, BLC, HLC, , коридорный режим, режим ИК-баланса.
	
	

	
	
	Встроенная видеоаналитика
	Вход в зону, покидание зоны, расширенная детекция движения,
детекция саботажа, пересечение линии, пребывание, детекция людей, подсчет людей, оставленный/перемещенный объект
	
	

	
	
	Титры
	Текст, дата, время
	
	

	
	
	Аудио
	
	

	
	
	Аудиовход
	Встроенный микрофон
	
	

	
	
	Компрессия
	G.711, AAC, G.722, G.726
	
	

	
	
	Симплекс
	есть
	
	

	
	
	Подсветка
	
	

	
	
	Светодиоды
	ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.)
	
	

	
	
	Управление
	Датчик освещенности, вручную
	
	

	
	
	Длина волны
	850 Нм
	
	

	
	
	Дальность
	До 30 м
	
	

	
	
	Сеть и интерфейсы
	
	

	
	
	Сетевой интерфейс
	RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
	
	

	
	
	Сетевые протоколы
	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE,
VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping.
	
	

	
	
	Соединение
	DHCP, статический адрес
	
	

	
	
	Безопасность
	Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, доступ по HTTPS
	
	

	
	
	Пользователи
	До 20 учетных записей с настройкой функционала
	
	

	
	
	Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ)
	да
	
	

	
	
	Запись и события
	
	

	
	
	События
	Детекция движения, сетевая ошибка, детекция звука
	
	

	
	
	Детекция движения
	Многозонный детектор с настройкой чувствительности
	
	

	
	
	Отправка по почте
	Кадры
	
	

	
	
	Запись на FTP
	Видео, снимок
	
	

	
	
	Запись на NAS, карту памяти
	Видео, снимок
	
	

	
	
	Эксплуатация
	
	

	
	
	Питание
	PoE IEEE 802.3 af Class 3
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	До 5,5 Вт
	
	

	
	
	Класс защиты
	IP67, IK10
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	От -40 до +60°С
	
	

	
	
	Управление
	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО
	
	

	
	
	Системные требования
	Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде Microsoft Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
	
	

	
	
	Совместимость с программным обеспечением
	BEWARD Record Center, BEWARD IP Visor.
	
	

	
	
	Гарантия
	не менее 12 мес.
	
	

	
	
	Комплектация
	
	

	
	
	Комплект поставки
	IP-камера с установленным объективом
	
	

	
	
	
	Герметичный разъем RJ45
	
	

	
	
	
	Набор для монтажа
	
	

	
	
	
	Встроенная видеоаналитика 
	
	

	
	
	
	Упаковочная тара
	
	

	2.
	IP-камера
тип 2
	Общие характеристики
	Шт.
	2

	
	
	Сенсор
	5 Мп, КМОП 1/2.8" День/Ночь
	
	

	
	
	Чувствительность
	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
	
	

	
	
	Объектив
	3.6 мм
	
	

	
	
	Угол обзора 
	79° (3.6мм) - по горизонтали;
	
	

	
	
	
	57.7° (3.6мм) - по вертикали
	
	

	
	
	WDR 
	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
	
	

	
	
	Шумоподавление
	3DNR
	
	

	
	
	Скорость затвора
	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
	
	

	
	
	Дополнительно
	Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
	
	

	
	
	Видео
	
	

	
	
	Формат сжатия
	H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG
	
	

	
	
	Видеопоток
	Одновременное кодирование до 3 потоков
	
	

	
	
	Разрешение
	2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080,
	
	

	
	
	
	1280×960, 1280×720, 704×576
	
	

	
	
	Скорость кадров
	Выкл. WDR/HLC: До 20 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп, до 30 к/с при 3 Мп и ниже
	
	

	
	
	
	Вкл. WDR/HLC:  До 17 к/с при разрешениях 5 Мп и 4 Мп,
	
	

	
	
	
	до 29 к/с при 3 Мп, до 25 к/с при 2 Мп, до 30 к/с при разрешениях ниже
	
	

	
	
	Скорость передачи
	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream)
	
	

	
	
	Параметры изображения
	Яркость, контраст, насыщенность, резкость,
	
	

	
	
	
	поворот, переворот, отражение, АРУ,
	
	

	
	
	
	цифровая стабилизация изображения,
	
	

	
	
	
	баланс белого, выдержка (автоматически, вручную),
	
	

	
	
	
	компенсация засветки, BLC, HLC, антитуман,
	
	

	
	
	
	коридорный режим, режим ИК-баланса
	
	

	
	
	Встроенная видеоаналитика
	Вход в зону, покидание зоны, расширенная детекция движения,
	
	

	
	
	
	детекция саботажа, пересечение линии, пребывание, детекция людей,
	
	

	
	
	
	подсчет людей, оставленный/перемещенный объект
	
	

	
	
	Титры
	Текст, дата, время
	
	

	
	
	Подсветка
	
	

	
	
	Светодиоды
	ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.)
	
	

	
	
	Управление
	Датчик освещенности, вручную
	
	

	
	
	Длина волны
	850 Нм
	
	

	
	
	Дальность
	До 30 м
	
	

	
	
	Сеть и интерфейсы
	
	

	
	
	Сетевой интерфейс
	RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
	
	

	
	
	Сетевые протоколы
	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12),
	
	

	
	
	
	SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, 
	
	

	
	
	
	VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
	
	

	
	
	Соединение
	DHCP, статический адрес
	
	

	
	
	Безопасность
	Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP,
	
	

	
	
	
	доступ по HTTPS
	
	

	
	
	Пользователи
	До 20 учетных записей с настройкой функционала
	
	

	
	
	Дополнительно
	Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ)
	
	

	
	
	Запись и события
	
	

	
	
	События
	Детекция движения, сетевая ошибка
	
	

	
	
	Детекция движения
	Многозонный детектор с настройкой чувствительности
	
	

	
	
	Отправка по почте
	Кадры
	
	

	
	
	Запись на FTP
	Видео, снимок
	
	

	
	
	Запись на NAS, карту памяти
	Видео, снимок
	
	

	
	
	Эксплуатация
	
	

	
	
	Питание
	PoE IEEE 802.3 af Class 3
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	До 5,5 Вт
	
	

	
	
	Рабочий диапазон температур
	От -40 до +60°С
	
	

	
	
	Класс защиты
	IP67
	
	

	
	
	Управление
	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО
	
	

	
	
	Системные требования
	Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде
	
	

	
	
	
	Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	
	

	
	
	Совместимость с программным обеспечением
	BEWARD Record Center, BEWARD IP Visor.
	
	

	
	
	Гарантия
	не менее 12 мес.
	
	

	
	
	Комплектация
	
	

	
	
	Комплект поставки
	IP-камера
	
	

	
	
	
	Встроенная видеоаналитика
	
	

	
	
	
	Набор для монтажа
	
	

	
	
	
	Герметичный разъем RJ45
	
	

	
	
	
	Упаковочная тара
	
	



Описание объекта закупки (Техническое задание) на поставку товаров ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)
1. Объект закупки: приобретение электротехнической продукции для нужд ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) (далее – Товар). 
2. Адрес поставки Товара: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского 1/3 
3. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Приложением № 2 (Техническое задание). Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении. 
4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки: Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований. Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации. Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка. Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения». На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта. Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке. В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара. Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека. Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта). Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям: - Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 
5. Требования к поставке Товара: Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. (по местному времени) с понедельника по пятницу, с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. 
6. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта: Срок поставки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарнгых дней с даты заключения Контракта. 
7. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта. 
[bookmark: _GoBack]8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре.
