Приложение №1 к контракту
№ 200767098126100519 от ___._________. 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности аварийно-спасательного формирования для локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов


ОКПД 2: 84.25.19.190 «Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие». 

1. Цель оказания услуг:
Поддержание в постоянной готовности структурных подразделений аварийно-спасательной службы (далее – ПАСС) и/или профессионального аварийно-спасательного формирования (далее – ПАСФ) для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов Печорского филиала ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна», указанных в приложении 1 к настоящему Техническому заданию, в границах деятельности Печорского филиала ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна», указанных в приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

2. Место оказания услуг: 
Республика Коми и Ненецкий Автономный округ в границах деятельности Печорского филиала ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна».

3. Период оказания услуг: с «01» августа 2026г. по «31» декабря 2026г.

4. Периодичность оплаты: ежемесячно.

5. Требования к оказанию услуг:
1. 	Исполнитель обязан оказать услуги:
1.1. 	по поддержанию в постоянной готовности ПАСС/ПАСФ проводить в рамках контракта (договора);
1.2. 	по организации технической оснащенности ПАСС/ПАСФ для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов производить в соответствии с процедурами, определенными Планом ЛРН Заказчика с учетом объемов разлива и масштабов распространения нефти и нефтепродуктов.
2. 	Пройти в установленном порядке аттестацию и иметь свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.
3. 	Иметь установленного образца паспорт формирования и ведомость оснащения необходимым аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом и другими техническими средствами, иметь достаточное количество личного состава структурных подразделений ПАСС/ПАСФ для исполнения контракта.
4. 	Обеспечить структурные подразделения ПАСС/ПАСФ специальными техническими средствами, предназначенными для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях и содержать их в технически исправном состоянии для применения согласно своему предназначению, минимальное количество таких средств указано в приложении 3.
5. 	Разработать:
5.1. Схему оповещения личного состава при разливе нефти и нефтепродуктов.
5.2. Схему организации управления и связи при разливе нефти и нефтепродуктов. 
5.3. Карту (схему) зоны ответственности с указанием базового места дислокации (расположения) формирования, обеспечивающим выполнение требований нормативных правовых актов по локализации разлива нефти и нефтепродуктов с момента поступления информации при разливе на поверхностных водных объектах (включая их водоохранные зоны) в течение 4 часов, при разливе на сухопутной части – в течение 6 часов.
5.4. Расчет времени локализации разлива нефти и нефтепродуктов с момента поступления информации при разливе на поверхностных водных объектах (включая их водоохранные зоны) в течение 4 часов, при разливе на сухопутной части – в течение 6 часов.
5.5. Мероприятия по организации временного хранения, транспортировке и утилизации собранной нефти и нефтепродуктов. 
6. Иметь регистрацию в реестре аварийно-спасательных формирований территориальных органах МЧС России. 
7. Подготовить справку о состоянии ПАСС/ПАСФ с указанием численности личного состава, в т. ч. аттестованных спасателей, мест постоянной дислокации формирований и отдельно расположенных подразделений, участия формирований в выполнении мероприятий по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на поверхностных водных объектах и на сухопутной части.

6. Основание оказания услуг:
При оказании услуг должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное оказание услуг:
- Федеральный закон РФ от 22.08.1995г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2011г № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».  








Инициатор закупки:               ведущий инженер РММ             _________________          П.А. Румянцев
(структурное подразделение)                       (должность)                                             (подпись)                               (Ф.И.О.)

















Приложение 1 
к Техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ
обслуживаемых объектов Заказчика

Список судов Печорского филиала ФБУ «Администрация Двинско - Печорского бассейна»
	№ п/п
	Название судна
	Регистровый номер
	Тип, назначение судна
	Год постройки

	1.
	"Кулик"
(грузоподъемность 60т)
	07081301
	Самоходное нефтеналивное судно
	1961

	2.
	"НТ-15"
(грузоподъемность 100т)
	222151
	Несамоходная наливная баржа для перевозки нефтепродуктов и бункеровки судов
	1983

	3.
	"НТ-110"
(грузоподъемность 120т)
	077898
	Несамоходная наливная баржа для перевозки нефтепродуктов и бункеровки судов
	1965

	4.
	"НТ-17"
(грузоподъемность 100т)
	224347
	Несамоходная наливная баржа для перевозки нефтепродуктов и бункеровки судов
	1989

	5.
	"НТ-13"
(грузоподъемность 100т)
	222113
	Несамоходная наливная баржа для перевозки нефтепродуктов и бункеровки судов
	1980

	6.
	"СВ-209"
(грузоподъемность 55т)
	194252
	Несамоходная очистительная станция
	1979





	Исполнитель:
	Заказчик:

	

_________________________ 
	

_________________________ О.С. Митюгова










Приложение 2
к Техническому заданию


Границы деятельности Заказчика
Печорский филиал ФБУ «Администрация Двинско - Печорского бассейна»
	№
п/п
	Верхняя граница по течению
	Нижняя граница по течению
	Протяженность,
км.

	р. Печора

	1.
	г. Вуктыл
	г. Печора
	234

	2.
	г. Печора
	с. Усть-Уса
	124

	3.
	с. Усть-Уса
	п. Шельяюр
	270

	4.
	п. Шельяюр
	г. Нарьян-Мар
	385

	р. Уса

	5
	г. Усинск
	устье
	30
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	Исполнитель:
	Заказчик:

	

_________________________ 
	

_________________________ О.С. Митюгова
















Приложение 3
к  Техническому заданию

Состав сил и средств Исполнителя.
	№
п/п
	Наименование мероприятий и объема работ
	Вид необходимой техники
	Производительность единицы техники
	Потребность в технике, ед.
	Состав бригады

	
	
	Разгерметизация топливного танка
	

	1.
	Локализация разлива: создание контурного заграждения
	Боны заградительные постоянной плавучести
	-
	Не менее
200 м

	спасатели дежурной смены ПАСФ – 6 чел.

	
	
	Катер для работы с боновыми заграждениями
	-
	1ед.
	

	2.
	Сбор разлитого нефтепродукта, сбор сорбента
	Средства сбора и перекачки нефтепродуктов с открытой поверхности воды
	60
м3/час
	-
	

	
	
	Емкости временного хранения нефтепродуктов
	40 м3
	-
	

	3.
	Распыление сорбента (50% разлитого нефтепродукта на воде),
	Сорбент
	3,2м3
	-
	

	
	
	Устройство для распыления сорбента
	10,7
м3/час
	-
	







	Исполнитель:
	Заказчик:

	

_________________________ 
	

_________________________ О.С. Митюгова
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