Техническое задание
на поставку кассетных рулонных штор для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.
Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
Монтаж входит в стоимость кассетных рулонных штор.

 Требования к характеристики поставляемого товара

	
№ 
	                           Наименование
	Характеристики

	 
	 
	

	1
	Кассетные рулонные шторы тип 1 
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соеденитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 81 см * в 41 см

	2
	Кассетные рулонные шторы тип 2
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соеденитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 51 см * в 117 см.

	3
	Кассетные рулонные шторы тип 3
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соеденитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 43 см * в 107 см.

	4
	Кассетные рулонные шторы тип 4
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соеденитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 78,5 см * в 41 см.

	5
	Кассетные рулонные шторы  тип 5
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соеденитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 49 см * в 117 см.

	6
	Кассетные рулонные шторы тип 6
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соеденитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 49,5 см * в 117 см.

	7
	Кассетные рулонные шторы тип 7
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соеденитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 41,5 см * в 107 см.

	8
	Кассетные рулонные шторы тип 8
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соеденитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 111 см * в 41 см.

	9
	Кассетные рулонные шторы тип 9
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 71 см * в 117 см.

	10
	Кассетные рулонные шторы тип 10
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 63 см * в 107 см см.

	11
	Кассетные рулонные шторы тип 11
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 45,5 см * в 126 см

	12
	Кассетные рулонные шторы тип 12
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 35,5 см * в 116 см

	13
	Кассетные рулонные шторы тип 13
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 67 см * в 128 см

	14
	Кассетные рулонные шторы тип 14
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 59 см * в 119 см

	15
	Кассетные рулонные шторы тип 15
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 45 см * в 130 см

	16
	Кассетные рулонные шторы тип 16
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 35 см * в 120 см

	17
	Кассетные рулонные шторы тип 17
	Особенности ткани
Шторы должны быть изготовлены из плотной ткани с рассеивающей структурой.
Однотонная ткань - окрашенная с обеих сторон. 
Материал ткани - полиэстер
Комплектация
Труба с тканью - 1шт.
Цепь управления - 1 шт.
Соединитель цепи управления - 1шт.
Крышка нижняя боковая - 2 шт.
Стальной утяжелитель - 1 шт.
Ограничитель цепи управления - 2 шт.
Кассета - 1 шт.
Редуктор кассетной шторы
Направляющие 2 шт.
Заглушки для направляющих 2 шт.
Материал изготовления короба и направляющих – алюминий.
Расположение блока управления - Слева и справа.
Размер – ш 67 см * в 129 см





