ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
«Поставка форменной обуви»
1. Заказчик: ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник».
2. Объект закупки: «Поставка форменной обуви».
3. Общие требования.
Весь товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать приведенным в техническом задании требованиям о качестве, технических характеристиках, безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах). Предлагаемый к поставке Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленным, не иметь нарушений целостности упаковки, а также соответствовать Российским стандартам. 
3.1. Условия поставки: Срок поставки товара: Товар поставляется одной партией в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Контракта.
3.2. Место поставки товара: 692150 Приморский край, пгт. Терней, ул. Партизанская-44
3.3. Требования к приемке товара:
 В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительным письмом документы, относящиеся к Товару, в том числе: товарную накладную в двух экземплярах, счет, сертификат соответствия или другие документы на товар согласно законодательства РФ.
4. Требования Заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей:
На Товаре не должно быть разрывов, вмятин и других механических повреждений (дефектов).
Товар должен соответствовать нормам и правилам, предусмотренным соответствующими стандартами, действующему законодательству РФ, ГОСТам, техническим требованиям, утвержденным образцам. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России. Поставщик должен обеспечивать контроль за соответствием качества товара, требованиям безопасности, иным обязательным правилам, стандартам. При отгрузке товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. Упаковка продукции не должна допускать несанкционированного доступа к товару. Упаковка товара должна исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги, обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств и безопасности на всех этапах обращения товара. Поставка товара должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении, с наличием соответствующих законодательству маркировок и аннотаций на русском языке.





4. Информация о количестве и составе:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Ботинки тактические
	Пара (2 шт.)
	5

	2.
	Ботинки PERFECT E-PRO
	Пара (2 шт.)
	13

	3.
	Сапоги из ПВХ женские
	Пара (2 шт.)
	5

	4.
	Сапоги из ПВХ мужские
	
	13


5. Требования Заказчика к характеристикам товара, Пара (2 шт.) требующим предоставления конкретных показаний:
	Наименование товара 
	· Характеристика товара 
	· Ед. изм. товара
	· Кол-во товара
	· Комплектность
· 

	[image: Описание: https://www.ursus.ru/upload/iblock/540/lqqsaxj0h869095otpajgjcg39csqrjg.jpg]
	Ботинки тактические "ТАРАНТУЛ" или эквивалент 
Характеристики:
· Материал детали верха: Замша натуральная/Ткань Кордура.
· Нормативно техническая документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.187-97 «Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений», ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия".
· Материал детали подкладки: Мембранная ткань.
· Материал детали низа: стелька двухслойная на вспененной основе, влагоотводящая.
· Подошва: ПУ/ПУ, двухслойная.
· Защитный подносок: Термопластичный.
· Пол: Унисекс
· Цвет: Бежевый
Описание:
Обувь изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. Верх модели выполнен из натуральной замши и материала кордура (нейлон+хлопок). Подкладка выполнена из влагоотводящего, дышащего материал, который обеспечивает оптимальный микроклимат даже в жаркое время года и при продолжительной носке и продублирована водонепроницаемой дышащей мембраной. Глухой клапан-язычок также изготовлен из натуральной замши и материала кордура, обеспечивает комфорт в носке, защищает от давления шнурков при шнуровании обуви и исключает попадание внутрь обуви мелких предметов, брызг и пыли.  Манжет (мягкий кант) хорошо облегает голеностоп, создает комфорт и удобство в носке. Высота ботинок защищает ноги от холода и сырости. Межподкладка из нетканого полотна, создаёт дополнительный комфорт. Уменьшает теплопроводность пакета материалов, создает дополнительную формоустойчивость обуви в продолжительной носке и впитывает излишки влаги.  Жесткий формованный задник сохраняет форму обуви, фиксирует и защищает пяточную часть стопы. Вкладная стелька выполнена из четырёхслойного вспененного материала, сдублированного с дышавшим текстильным материалом. Стелька отформована таким образом, что повторяем анатомические свойства стопы, что обеспечивает дополнительный комфорт при ходьбе.  Петли из нейлоновой тесьмы и 3 пары металлических петель позволяют надёжно зафиксировать обувь на стопе при помощи прочных плетёных шнурков, рассчитанных на ежедневное использование. Для защиты стопы в носочной части ботинок используется термопластический подносок.  Анатомическая колодка обеспечивает комфорт при длительной носке.    Подошва двухслойная (ПУ/ПУ). Верхний слой выполнен из более пористого полиуретана и обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства, снижая нагрузку при ходьбе, что в свою очередь, позволяет ногам меньше уставать. Нижний слой изготовлен из более износостойкого полиуретана. Он гибок и прочен, поэтому, обувь прослужит долго. Литьевой метод крепления подошвы образует с верхом обуви единое целое, в результате достигается полная герметичность и максимальная прочность обуви. Подошва сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур от -30°С до +120°С.   Глубокий профиль протектора подошвы обеспечивает защиту от скольжения, расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Обувь произведена в соответствии с ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.187-97.
· 
	· Пара
· 
	· 5
	· р. 39-3
· р. 40-1
· р. 41-1
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	· Ботинки PERFECT E-PRO Special Mid KEVLAR арт.102 (хаки) ПУ-Нитрил с АС или эквивалент 
· 
· Характеристики:
· Материал детали верха: Замша натуральная/Ткань Кордура.
· Нормативно техническая документация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности".
· Материал детали подкладки: Мембранная ткань.
· Подошва: ПУ/Нитрил.
· Материал: Замша.
· Вид обуви: Ботинки.
· Пол: Мужской.
· Цвет: Хаки.
Верх обуви: Замша натуральная/Кордура
Подкладка: Мембрана
Стелька: Кевларовая

Описание:
Основной материал изготовления—высококачественная замша со вставками из кордуры.
Наличие подкладки из мембраны делает обувь непромокаемой и одновременно дышащей, способной отводить испарения с поверхности стопы.
Подлитой носок обеспечивает защиту от повреждений. Защитный рант с выборками для облегчения веса проходит по всему периметру и создает узнаваемый образ.
Кроме основных функций рант дает дополнительное сцепление с поверхностью, например, при движении вдоль склона.
Высота среднего ботинка 14.5 см, этого хватает для отличной фиксации голеностопа.
Все детали прошиты двойным швом, все швы сделаны крайне аккуратно. На пятке есть петелька облегчающая надевание.
Подошва имеет многослойную структуру. Промежуточный слой из полиуретана придает высокие амортизирующие свойства; ходовой слой из резины на основе натурального каучука делает подошву более износостойкой и способствует хорошему сцеплению с грунтом и другими плоскостями.
Язычок с защитным клапаном исключает просачивание воды и попадание посторонних предметов внутрь.


	· Пара
· 
	· 13
	· р. 40-1
· р. 41-2
· р. 42-2
· р. 43-4
· р. 45-2
· р. 46-1
· р. 48-1
· 

	[image: Описание: Сапоги WORKER из ПВХ женские]
	Сапоги WORKER из ПВХ женские или эквивалент
Сапоги WORKER выполнены из высококачественного ПВХ материала, обеспечивая долговечность и комфорт. Предназначены для защиты ног от различных опасностей на рабочем месте.
Сапоги WORKER обладают отличными показателями сопротивления химическим воздействиям, благодаря чему они устойчивы к воздействию масел и других агрессивных веществ. Это делает их идеальным выбором для рабочих мест, где используются химические вещества или есть риск контакта с ними.
Кроме того, сапоги WORKER соответствуют стандартам К20, Щ20, НС, НМ, что говорит о их высоких защитных свойствах. Сапоги обеспечивают надежную защиту от проколов, щелочей и нефтяных масел, а также от низких и высоких температур.
В целом, эти сапоги представляют собой надежное и эффективное средство защиты для рабочих, занятых в различных отраслях промышленности. Они обеспечивают безопасность и комфорт, позволяя вам спокойно выполнять свои рабочие обязанности.
Особенности:                                                                                   Современный дизайн                                                                                 Защитные вставки                                                                             Устойчивость к воздействиям агрессивных веществ                            Защита от проколов
Характеристики:                                                                                     
Вид изделия: сапоги                                                                                                       Сезон: демисезон                                                                                             Защита: К80 Щ50 , В, З, НС, НМ, OILRESISTANT                                    Пол: женский                                                                                                 Высота: 36,5 см                                                                                            Материал верха: текстиль                                                                       Производитель: Россия

	· Пара
· 
	· 5
	· р. 39-3
· р. 40-1
· р. 41-1

	[image: Описание: Сапоги WORKER из ПВХ мужские]
	Сапоги WORKER из ПВХ мужские или эквивалент
Сапоги WORKER выполнены из высококачественного ПВХ материала, обеспечивая долговечность и комфорт. Предназначены для защиты ног от различных опасностей на рабочем месте.
Сапоги WORKER обладают отличными показателями сопротивления химическим воздействиям, благодаря чему они устойчивы к воздействию масел и других агрессивных веществ. Это делает их идеальным выбором для рабочих мест, где используются химические вещества или есть риск контакта с ними.
Кроме того, сапоги WORKER соответствуют стандартам К20, Щ20, НС, НМ, что говорит об их высоких защитных свойствах. Сапоги обеспечивают надежную защиту от проколов, щелочей и нефтяных масел, а также от низких и высоких температур.
В целом, эти сапоги представляют собой надежное и эффективное средство защиты для рабочих, занятых в различных отраслях промышленности.
Особенности:                                                                                         Современный дизайн                                                                              Защитные вставки                                                                            Устойчивость к воздействиям агрессивных веществ                               Защита от проколов
Характеристики:                                                                                          Вид изделия: сапоги                                                                                           Сезон: демисезон                                                                                             Защита: К80 Щ50 , В, З, НС, НМ, OILRESISTANT                                       Пол: мужской                                                                                                    Высота: 37 см                                                                                                Материал верха: текстиль                                                                    Производитель: Россия

	· Пара
· 
	· 13
	· р. 40-1
· р. 41-2
· р. 42-2
· р. 43-4
· р. 45-2
· р. 46-1
· р. 48-1
· 



6. Требования к поставке форменной обуви:
6.1. Поставка товара осуществляется по заявке заказчика, количество и размерно-ростовочный ряд определяется Заказчиком.
6.2. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.
6.3. Место поставки товара: 692150 Приморский край, пгт. Терней, ул. Партизанская-44
7. Гарантия на товар:
7.1. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента фактической приемки Товара Заказчиком.
7.2. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




image2.png




image3.jpeg




