Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452	Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 № 24РВ-20	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-08-12

Разборку витражей, воздуховодов и ремонт откосов 7-го и 8-го проёмов в помещении № 26 корпуса 2/2.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 2-й кВ. 2026 года

Сметная стоимость	591.204 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	190.576 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0.81 тыс.руб.	
строительных работ	591.204 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	343.36 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	1.36 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				
NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы в корпусе  2/2, пом.№ 26  в осях "А/10-11".	
1	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0.48		0.48						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27.6138					14 380.16	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	43.5	1.3225	27.6138			520.76	1	14 380.16	
	2	ЭМ									26.24	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0483					27.97	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0483			543.33	1	26.24	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.07	1.4375	0.0483			579.11	1	27.97	
	4	М									2 013.55	
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0.035	1	0.0168	91 734.54	1.27	116 502.87	1	1 957.25	
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0.009	1	0.00432	16 496.03	0.79	13 031.86	1	56.30	
	11.2.13.04                                                      	Щиты настила	м2                                                                              	3.4	1	1.632						
		Итого прямые затраты									16 447.92	
	11.2.13.04	Щиты настила	м2	3.4	1	1.632			0	1	0.00	
		ФОТ									14 408.13	
	Пр/812-008.0-1	НР 008.0 Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0.9	99					14 264.05	
	Пр/774-008.0	СП 008.0 Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0.85	58.65					8 450.36	
		Всего по позиции					81 588.20		39 162.34	
2	ГЭСНр 58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  отливов, свесов и т.п.	100 м	0.042		0.042						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.43953					207.05	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	9.1	1.15	0.43953			471.07	1	207.05	
	2	ЭМ									0.06	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	1.15	0.005796	6.62	1.51	10.00	1	0.06	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.12	1	0.00504						
		Итого прямые затраты									207.11	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.12	1	0.00504			0	1	0.00	
		ФОТ									207.05	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					186.35	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					95.24	
		Всего по позиции					11 635.67		488.70	
3	ГЭСН 15-05-013-01	Разборка остекления раздельных металлических витражных блоков (толщ. стекла 6мм). ПРИМ.	100 м2	0.4736		0.4736						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15.584288					8 014.69	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	40.877035	0.805	15.584288			514.28	1	8 014.69	
	2	ЭМ									183.77	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.2439988					161.77	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.27	0.805	0.102937			1 040.72	1	107.13	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.27	0.805	0.102937			777.91	1	80.08	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.37	0.805	0.1410618			543.33	1	76.64	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.37	0.805	0.1410618			579.11	1	81.69	
	4	М									0.00	
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1	0	0	18.59	1.34	24.91	0	0.00	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2	0	0	56.11	1.60	89.78	0	0.00	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг	0	0	0	46.06	1.75	80.61	0	0.00	
	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0	0	0	65 007.69	1.22	79 309.38	0	0.00	
	01.8.02.06                                                      	Стекло оконное	м2                                                                              	101	0	0						
		Итого прямые затраты									8 360.23	
		ФОТ									8 176.46	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					7 358.81	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					3 405.50	
		Всего по позиции					40 381.21		19 124.54	
4	ГЭСН 09-04-010-01	Демонтаж каркаса витражных блоков из стальных профилей. ПРИМ.	т	0.852		0.852						
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			184.359168					106 764.24	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	268.8	0.805	184.359168			579.11	1	106 764.24	
	2	ЭМ									2 286.58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.1851822					107.24	
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0	0.805	0	1 703.30	1.35	2 299.46	1	0.00	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0	0.805	0			777.91	1	0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.27	0.805	0.1851822			543.33	1	100.62	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.27	0.805	0.1851822			579.11	1	107.24	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.24	0.805	1.5363264	4.35	1.23	5.35	1	8.22	
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	42	0.805	28.80612			75.60	1	2 177.74	
	4	М									0.00	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.95	0	0			114.97	0	0.00	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.6	0	0	41.38	1.41	58.35	0	0.00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.656	0	0			7.46	0	0.00	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	30	0	0	142.68	0.77	109.86	0	0.00	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0	0			83 226.38	0	0.00	
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.0001	0	0	231 787.35	1.60	370 859.76	0	0.00	
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0.015	0	0	105 278.81	1.27	133 704.09	0	0.00	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.017	0	0	55 898.18	1.27	70 990.69	0	0.00	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	0	0	307.84	0.73	224.72	0	0.00	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0	0	60 258.20	0.84	50 616.89	0	0.00	
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0.00194	0	0	136 760.00	0.90	123 084	0	0.00	
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0.00103	0	0	16 496.03	0.79	13 031.86	0	0.00	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.00031	0	0	51 280.15	1.54	78 971.43	0	0.00	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	0	0	98 526.45	1.43	140 892.82	0	0.00	
	01.7.15.14-0083                                                 	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т                                                                               	0	0	0						
	09.1.01.01                                                      	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами	м2                                                                              	0	0	0						
		Итого прямые затраты									109 158.06	
		ФОТ									106 871.48	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					89 451.43	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					56 321.27	
		Всего по позиции					299 214.51		254 930.76	
5	ГЭСН 46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	100 м2	0.256		0.256						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15.438336					7 405.92	
	1-100-22	Средний разряд работ 2,2	чел.-ч	52.44	1.15	15.438336			479.71	1	7 405.92	
	2	ЭМ									134.55	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.135424					89.54	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.19	1.15	0.055936			1 582.31	1	88.51	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.19	1.15	0.055936			777.91	1	43.51	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.56	1.15	0.164864	11.45	1.51	17.29	1	2.85	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.27	1.15	0.079488			543.33	1	43.19	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.27	1.15	0.079488			579.11	1	46.03	
	4	М									3 722.31	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	3	1	0.768	72.97	1.30	94.86	1	72.85	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0141	1	0.0036096			83 226.38	1	300.41	
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	1.11	1	0.28416	7 555.00	1.56	11 785.8	1	3 349.05	
	12.1.02.15	Материалы рулонные	м2	115	1	29.44						
		Итого прямые затраты									11 352.32	
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	115	1	29.44	14.89	1.06	15.78	1	464.56	
		ФОТ									7 495.46	
	Пр/812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103		103					7 720.33	
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59		59					4 422.32	
		Всего по позиции					93 591.90		23 959.53	
6	ГЭСНр 53-01-014-04	Ремонт  кирпичной кладки   при глубине заделки: в 1 кирпич (под витражом)	100 м2	0.0042		0.0042						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.665194					1 313.06	
	1-100-25	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	551.8	1.15	2.665194			492.67	1	1 313.06	
	2	ЭМ									15.29	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.00966					7.51	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2	1.15	0.00966			1 582.31	1	15.29	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	2	1.15	0.00966			777.91	1	7.51	
	4	М									127.08	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.15	1	0.00483	35.71	0.89	31.78	1	0.15	
	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	5.8	1	0.02436	3 859.62	1.35	5 210.49	1	126.93	
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	10.33	1	0.043386						
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	51.3	1	0.21546						
		Итого прямые затраты									1 462.94	
	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	10.33	1	0.043386	14 803.89	0.99	14 655.85	1	635.86	
	999-9900	Строительный мусор	т	51.3	1	0.21546			0	1	0.00	
		ФОТ									1 320.57	
	Пр/812-087.0-1	НР 087.0 Стены	%	92		92					1 214.93	
	Пр/774-087.0	СП 087.0 Стены	%	52		52					686.70	
		Всего по позиции					952 481.14		4 000.42	
7	ГЭСНр 61-01-007-01	Ремонт штукатурки оконных  откосов после демонтажа деревянных оконнх блоков по камню  цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.128		0.128						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			56.386432					30 460.51	
	1-100-34	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	383.06	1.15	56.386432			540.21	1	30 460.51	
	2	ЭМ									237.76	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.549056					306.89	
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2.57	1.15	0.378304			602.05	1	227.76	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.57	1.15	0.378304			579.11	1	219.08	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	1.15	0.170752	37.32	1.57	58.59	1	10.00	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	1.16	1.15	0.170752			514.28	1	87.81	
	4	М									2 580.70	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1	0.0448	35.71	0.89	31.78	1	1.42	
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4.4	1	0.5632	3 392.36	1.35	4 579.69	1	2 579.28	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	8.1	1	1.0368						
		Итого прямые затраты									33 585.86	
	999-9900	Строительный мусор	т	8.1	1	1.0368			0	1	0.00	
		ФОТ									30 767.40	
	Пр/812-095.0-1	НР 095.0 Штукатурные работы	%	89		89					27 382.98	
	Пр/774-095.0	СП 095.0 Штукатурные работы	%	44		44					13 537.65	
		Всего по позиции					582 082.05		74 506.50	
		Разборка воздуховодов.										
8	ГЭСН 09-03-039-06	Установка, снятие временных опор для обеспечения устойчивости воздуховодов диам. 500мм, длиной 7,5м.п.  (уголок 70х70х5) (3шт). ПРИМ.	т	0.06		0.06						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9.2046					5 330.48	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	116	1.3225	9.2046			579.11	1	5 330.48	
	2	ЭМ									186.36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.08625					49.95	
	91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч	23.2	1.4375	2.001	9.09	1.51	13.73	1	27.47	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1.4375	0.08625			543.33	1	46.86	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	1	1.4375	0.08625			579.11	1	49.95	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	37.54	1.4375	3.237825			34.60	1	112.03	
	4	М									119.60	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	0.156			114.97	1	17.94	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.78	1	0.0468	41.38	1.41	58.35	1	2.73	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3	1	0.18	142.68	0.77	109.86	1	19.77	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	6	1	0.36	174.93	1.07	187.18	1	67.38	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	1	0.001122	307.84	0.73	224.72	1	0.25	
	08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0.0019	1	0.000114			44 167.6	1	5.04	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.0003	1	0.000018	51 280.15	1.54	78 971.43	1	1.42	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	1	0.000036	98 526.45	1.43	140 892.82	1	5.07	
	07.2.07.11                                                      	Конструкции стальные	т                                                                               	1	1	0.06						
		Итого прямые затраты									5 686.39	
	07.2.07.11	Конструкции стальные	т	1	1	0.06			0	1	0.00	
		ФОТ									5 380.43	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					4 503.42	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					2 835.48	
		Всего по позиции					217 088.28		13 025.30	
9	ГЭСН 20-01-002-07	Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром  500 мм с СОХРАНЕНИЕМ  воздуховодов! (3шт)	100 м2	0.3225		0.3225						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31.672725					16 699.44	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	122	0.805	31.672725			527.25	1	16 699.44	
	2	ЭМ									84.30	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.1012489					58.63	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0	0.805	0			1 582.31	1	0.00	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0	0.805	0			777.91	1	0.00	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17.65	0.805	4.5821606	2.36	1.51	3.56	1	16.31	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.23	0.805	0.0597109	11.45	1.51	17.29	1	1.03	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.39	0.805	0.1012489			543.33	1	55.01	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.39	0.805	0.1012489			579.11	1	58.63	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1.33	0.805	0.3452846			34.60	1	11.95	
	4	М									0.00	
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	1.58	0	0	675.01	1.54	1 039.52	0	0.00	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	1 726.32	0	0	2.27	1.54	3.5	0	0.00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.39	0	0	155.63	0.77	119.84	0	0.00	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11	0	0	174.93	1.07	187.18	0	0.00	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0	0	138.50	1.44	199.44	0	0.00	
		Итого прямые затраты									16 842.37	
		ФОТ									16 758.07	
	Пр/812-016.0-1	НР 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	121	0.9	108.9					18 249.54	
	Пр/774-016.0	СП 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	72	0.85	61.2					10 255.94	
		Всего по позиции					140 613.48		45 347.85	
Раздел 2. Мусор.	
10	ФСБЦ 47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т	3.05		3.05			1 233.76	1	3 762.97	
		Всего по позиции							3 762.97	
11	ФСБЦ 01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	1т	3.05		3.05			735.83	1	2 244.28	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.180124	1	3.5993789			1 122.44	1	4 040.09	
		Всего по позиции							6 284.37	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					484 593.28	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					214 250.96	
		   оплата труда (ОТ)					190 575.55	
		   эксплуатация машин и механизмов					3 154.91	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					809.50	
		   материальные ресурсы					9 663.66	
		   перевозка					10 047.34	
		Всего ФОТ					191 385.05	
		Всего накладные расходы					170 331.83	
		Всего сметная прибыль					100 010.49	
                                            Налог на добавленную стоимость 22%				106 610.52	
		
ИТОГО	
591 203.80	

Составил __________________ Самсонова З.А.

Проверил __________________ Малыгин И.В.