
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку 100 бесконтактных карт доступа для системы СКУД
Общие сведения
· Наименование заказа: Бесконтактные карты доступа для системы контроля и управления доступом (СКУД).
· Количество: 100 шт.
· Срок поставки: 20 рабочих дней с даты подписания договора.
1. Цель закупки
Обеспечение идентификации пользователей и интеграция в существующую СКУД для контроля доступа и учёта рабочего времени.
Требования к типу карт
· Модель/тип карты: TANTOS EM‑Marine (толстая) — утолщённая версия карты TANTOS EM‑Marine, по факту поставки поставщик подтверждает соответствие маркировке.
· Частота работы: 125 kHz (EM).
· Стандарт совместимости: EM‑Marine / EM410x (поставщик обязан подтвердить совместимость с существующими считывателями СКУД).
Физические характеристики
· Формат: CR80 (85,6 × 53,98 мм).
· Конструкция: утолщённая (толстая) версия; точная толщина указывается в коммерческом предложении и согласуется с заказчиком (ориентировочно 0,86 ±0,08 мм или по согласованию).
· Материал: долговечный PVC или PVC/композит, стойкий к истиранию.
· Отверстие для крепления: диаметр 4–5 мм, положение — верхний центр или верхний левый угол (точное положение по согласованию).
1. Электронные и функциональные характеристики
· Частота: 125 kHz (EM).
· Уникальный идентификатор (UID): заводской уникальный, неклонируемый в пределах партии; поставщик указывает формат UID.
· Читаемая дистанция: гарантированная работа на стандартных считывателях не менее 3 см (точную дистанцию подтвердить в приложении к предложению).
1. Персонализация и программирование
· Формат передачи данных персонализации: CSV-файл (номер карты — ФИО/таб.номер/UID) и печатный перечень.
· Безопасность передачи ключей/данных: передача только защищёнными каналами (физически в запечатанном виде или по согласованному защищённому каналу).
· Контрольные карты: поставка минимум 2 контрольных/тестовых карт.
1. Внешнее оформление и маркировка
· Базовый цвет: белая карта; возможность односторонней/двусторонней печати логотипа заказчика по согласованию.
1. Гарантия и сервис
· Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента приёмки.

