Приложение №1
Описание объекта закупки
(Техническое задание)
Оказание услуг по заправке газовых баллонов техническими газами (сварочная газовая смесь К-18, кислород)
(ОКПД 2) - 47.78.63.000
1. Общие сведения и место проведения работ
Настоящее техническое задание определяет порядок и требования к процессу наполнения газовых баллонов на территории Подрядчика. Услуга будет осуществляться в пределах территорий, охватываемых г. Тюмень. Организация, проводящая заправку, должна строго соблюдать требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (ФНП № 536).
Сроки оказание услуг: с момента заключения по 20.12.2026 г.
2. Параметры заправляемых газов и тары. Осуществляется заправка двух типов баллонов:
· Газовая смесь К-18: Баллоны объемом 40 литров, предназначенные для заправки газовой смеси 82% аргона (Ar) + 18% углекислого газа (CO2) до объема 6100 литров (6,1 куб. м) под давлением. Заправка производится в соответствии с ТУ 2114-003-37925891-2012.
· Кислород технический: Баллоны объемом 40 литров, предназначенные для заправки техническим кислородом до объема 6000 литров (6 куб. м) под давлением. Работы проводятся с учетом требований ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и специальных требований к работе с окислителями.
3. Порядок транспортировки и логистика
Процесс логистического обеспечения возлагается полностью на Заказчика. 
· Доставка: Заказчик самостоятельно организует доставку пустых (или требующих дозаправки) баллонов до территории непосредственного проведения работ (пункта заправки) Исполнителя.
· Выгрузка и погрузка: Все манипуляции по выгрузке тары из транспортного средства и последующей погрузке заправленных баллонов осуществляются силами Заказчика.
· Вывоз: Заказчик обязан самостоятельно забрать заправленную тару с территории Исполнителя в согласованные сроки.
4. Требования к качеству и безопасности 
Исполнитель обязан провести предзаправочный осмотр и проверку каждого баллона на соответствие требованиям ГОСТ 15876-86 «Баллоны для сжатых газов. Общие технические условия». Заправка осуществляется в объеме, соответствующем нормам, с обязательной последующей проверкой герметичности и работоспособности вентилей.
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	Заправка газовой смесью К-18в баллоны заказчика

	[bookmark: _GoBack]Газовая смесь К‑18.
Агрегатное состояние — газообразный.
Объём газа в баллоне — 6,3 м³ (для 40‑литрового баллона при номинальном давлении).
Состав смеси — 82 % аргона (Ar) + 18 % углекислого газа (CO₂) (основная спецификация для марки К‑18).
Объёмная доля влаги (водяных паров) — не более 0,009 % (соответствует требованиям к защитным сварочным смесям для полуавтоматической сварки).
Номинальное давление при +20 °С при наполнении, хранении и транспортировании — 150 кгс/см².
Масса баллона — не менее 65 кг / не более 70 кг.
Качество, технические характеристики, безопасность, функциональные характеристики (потребительские свойства) соответствуют ТУ производителя и ГОСТ 12.2.003‑91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», а также специальным требованиям к работе со сжатыми газовыми смесями.
Назначение — для полуавтоматической сварки (MIG/MAG) углеродистых и низколегированных сталей.
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	Заправка кислородом в баллоны заказчика

	Кислород: технический. Агрегатное состояние -Газообразный. Сорт - Первый. Объём газа (кислорода) в баллоне 6,3м3. Объемная доля кислорода - 99,7%. Номинальное давление кислорода при +20°С при наполнении, хранении и транспортировании в баллоне Качество, технические характеристики, безопасность, функциональные характеристики (потребительские свойства) кислорода соответствуют ГОСТ 5583-78- 150 кгс/см2
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