ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку Двуокись углерода (Cо2) для ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России


На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки применяются технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации, а именно: ГОСТ 8050-85.

	     № п/п
	Наименование товара,  работы, услуги
	Код товара,работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения
	Количество

	1
	Двуокись углерода (Cо2)
	20.11.12.110
	Назначение – используется в хирургии (лапароскопической). Предотвращает микробиологическое заражение операционной раны, помогает существенно уменьшить время, необходимое для их заживления.
Так же применяется при проведении физиопроцедур восстановительного характера.
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	Штук 
	40

	
	
	
	Сорт 
	высший
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма выпуска 
	газообразная, баллоны
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объем наполнения баллонов 40 литровый баллон вместимостью 20 килограмм
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объемная доля двуокиси углерода (СО2), %, 
	≥ 99,8
	Конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объемная доля окиси углерода (СО) выдерживающая испытание по п. 4.4 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг
	≤ 0,1
	Конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие сероводорода, выдерживающее испытание по п. 4.6 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие соляной кислоты выдерживающее испытание по п. 4.7 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений (спиртов, эфиров, альдегидов и органических кислот) выдерживающее испытание по п. 4.8 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие аммиака и этаноламинов выдерживающее испытание по п. 4.9 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие запаха и вкуса выдерживающее испытание по п. 4.10 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Массовая доля воды выдерживающее испытание по п. 4.11 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м3
	≤ 0,037

	Конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Температура насыщения двуокиси углерода водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) при температуре 20 °С, °С
	≤ минус 48
	Конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие ароматических углеводородов, выдерживающее испытание по п. 4.13 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие оксидов ванадия выдерживающее испытание по п. 4.14 ГОСТ 8050-85
	соответствие
	Не может изменяться участником закупки
	
	



Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам. 
[bookmark: _GoBack]Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. Тара (баллоны под газы и контейнеры) Заказчика и Поставщика должны соответствовать ГОСТам. 
Обязательные требования к качеству продукции: обеспечение безопасности для жизни, здоровья населения и окружающей среды.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока годности, установленного на товар.
Место поставки товара: 
- Поставка товара в баллонах объемом 40л/20кг. осуществляется силами и средствами Поставщика с выполнением погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова д. 34.
Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара с даты заключения Контракта по 20.12.2026 г. Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. 
Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией установленного образца, а так же документацией подтверждающей качество товара в соответствии с действующей в РФ сертификацией.
Требования к гарантийному сроку Товара: 
Остаточный срок годности Товара на момент поставки Заказчику составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.
