Весы лабораторные DEMCOM DL-801 (810 г, 0,1 г, внешняя калибровка)

Двойная конструкция корпуса (наружный слой из пластика и внутренний слой из алюминиевого сплава) обеспечивает надёжную защиту электроники и датчика от внешних воздействий. Эргономичная клавиатура и жидкокристаллический дисплей с подсветкой обеспечивают удобство работы с весами. Сенсор весов, работающий по принципу электромагнитной компенсации, представляет из себя современную монолитную ячейку, что позволяет добиться быстрого отклика и высокой воспроизводимости результатов.
Весы оснащены внешней калибровкой, гиря (500 г) в комплект поставки не входит.
Прозрачный защитный чехол входят в комплект поставки.
Весы оснащаются портом RS-232C в стандартной комплектации.

Функциональные особенности весов:
· Простое взвешивание.
· Счётный режим.
· Учёт тары.
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	Значение

	Наибольший предел взвешивания (НПВ или Max), г
	810

	Дискретность (цена деления) (d), г
	0,1

	Класс точности
	Средний (III)

	Калибровка
	Внешняя

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г
	2

	Цена поверочного деления (e), г
	0,1

	Дисплей
	Жидкокристаллический

	Размер платформы, мм
	Ø130

	Габаритные размеры, мм
	270 × 195 × 85

	Масса, кг, не более
	1

	Крюк для взвешивания под весами
	Наличие

	Питание (напряжение / частота)
	220 В (от сети переменного тока);
6 В (от источника постоянного тока);
50±1 Гц





