	№
п/п
	ОКПД2
	Наименование

	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	22.21.29.110 
	Бурт ПП (PP-H) с зубчатой поверхностью, d25 DN20, PN10
	Бурт для раструбной сварки PP-H IPS PN10 d25 IQRNM025

Бурт под фланец PP-H (полипропилен гомополимер) 25 мм PN10 для раструбной сварки. 
Назначение - применение в составе промышленных трубопроводных систем, транспортирующих воду, технические и химические среды с температурой до 100 °С
	шт
	10

	2
	22.21.29.110
	Бурт ПП (PP-H) с зубчатой поверхностью, d20 DN15, PN10
	Бурт для раструбной сварки PP-H IPS PN10 d20 IQRNM020

Бурт под фланец PP-H (полипропилен гомополимер) 20 мм PN10 для раструбной сварки. 
Назначение - применение в составе промышленных трубопроводных систем, транспортирующих воду, технические и химические среды с температурой до 100 °С
	шт
	10

	3
	22.21.29.110
	Труба ПП (PP-H) напорная гладкая PN10, d32x2,9x5 м, SDR11
	Труба ПП (PP-H) напорная d32 IPS d32 IPIPEM11032

Диаметр: 32
Толщина стенки: 2.9
SDR: 11.0
Давление: 10.0
Материал: Полипропилен-гомополимер (PP-H)
Длина: 5м
	м
	10

	4
	22.21.29.110
	Труба ПП (PP-H) напорная гладкая PN10, d25x2,3x5 м, SDR11
	Труба ПП (PP-H) напорная d25 IPS d25 IPIPEM11025
Диаметр: 25
Толщина стенки: 2.3
SDR: 11.0
 Давление: 10.0
Материал: Полипропилен-гомополимер (PP-H)
Длина: 5м
	м
	5

	5
	22.21.29.110
	Труба ПП (PP-H) напорная гладкая PN10, d20x2,0x5 м, SDR11
	Труба ПП (PP-H) напорная d20 IPS d20 IPIPEM11020

Диаметр: 20
Толщина стенки: 2.0
SDR: 11.0
Давление: 10.0
Материал: Полипропилен-гомополимер (PP-H)
Длина: 5м
	м
	5

	6
	22.21.29.110
	[bookmark: _GoBack]Бурт ПП (PP-H) с зубчатой поверхностью, d32 DN25, PN10
	Бурт для раструбной сварки PP-H IPS PN10 d32 IQRNM032

Бурт под фланец PP-H (полипропилен гомополимер) 32 мм PN10 для раструбной сварки. 
Назначение - для применения в составе промышленных трубопроводных систем, транспортирующих воду, технические и химические среды с температурой до 100 °С
	шт
	10



