ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1) Головка с редуктором NSK MP-F16R (или эквивалент) для эндомоторов Endo-Mate TC2 

	Совместим с эндомоторами NSK Endo-Mate TC2
	ДА

	Модель
	MP-F16R

	Корпус
	Латунный

	Подшипники
	Стальные

	Хвостовик бора (инструмента)
	204 ENDO 21-35 мм, 25-40 мм (Ø2,35 мм)

	· Понижение 16:1
	Да

	· Миниатюрная головка
	Соответствие

	· Кнопочный зажим
	Соответствие

	Охлаждение
	Нет



2) AH Plus – материал для пломбирования каналов

Форма выпуска: паста+паста
Страна изготовителя: США
Объем, мл: 2×4
Рабочее время, мин: 240
Гидроксид кальция в составе: нет
Время отверждения, час: ≤ 8
Эвгенол в составе: нет
Смолы: да
Применение: со штифтами

Назначение:
Двухкомпонентная паста для пломбирования корневых каналов зубов. Легко разводится и плотно закрывает канал. Усадка материала при затвердевании минимальна.

Состав:
- Эпоксидные смолы 
- Кальций содержащая основа 
- Оксид циркония 
- Оксид железа; кремний

Показания к применению:
- Долгосрочное пломбирование корневых каналов
- Пломбирование оснований каналов при повторной санации

Пропорции и смешивание:
Пасты А и В смешиваются равных пропорциях (1:1).
[bookmark: EQUIPMENT]Комплектация:
Паста A 4 мл
Паста B 4 мл



