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Техническое задание
1. Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы водоподготовки Аквалаб АL-2 plus производится в соответствии с таблицей 1.
2. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг или быть выше.
3. Установка по очистке воды Аквалаб АL-2 plus требует проведения сервисного обслуживания в специальных условиях и со специальным оборудованием. 
4. Сервисное обслуживание проводится с выездом сервис-инженера в ФГБУ «ИМГРЭ» по адресу: Москва, ул. Вересаева, д.15.
6.
В случае поставки некачественных услуг Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней произвести дополнительные работы за свой счет. Претензии по качеству и количеству услуг Заказчик может предъявить в течение всего гарантийного срока, установленного на оказание данного вида услуг. 
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Выезд специалиста по адресу: г. Москва, ул. Вересаева, д. 15 
	шт
	1

	2
	Диагностика неисправности системы очистки воды и техническое обслуживание системы Аквалаб
	шт
	1

	3
	Замена насоса мембранного CS-0580М-1, напряжение 24В/DC, мощность: 16 Вт, ток 0,65А, давление: макс.100 psi (7.0 кг/см2), производительность: макс. 0,7 л/мин (11 GPH), температура: 0-40С, вход/выход: 1/4ʼʼ цанга, габариты: 181*100*103 мм
	шт
	1

	4
	Замена Картриджа с ионитом смешанного действия для высокочистой воды MBC-MR 15ʼʼ
	шт
	4

	5
	Замена Картриджа с ионитом смешанного действия для сверхчистой воды MBC-UPW 15ʼʼ
	шт
	4

	6
	Замена Картриджа с ионитом смешанного действия  MBC 15ʼʼ
	шт
	6

	7
	Замена Картриджа компактного микрофильтрационный (5 мкм) MFC 13ʼʼ
	шт
	2

	8
	Замена Картриджа компактного с гранулированным активированным углем АСС 13ʼʼ 
	шт
	2

	9
	Замена Картриджа компактного с мембранным элементом ROC 13ʼʼ 50 gpd
	шт
	3


