Техническое задание
на изготовление предупредительных аншлагов для 
ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак»

1. Основа: металл оцинкованный, толщиной не менее 0,5 мм.
2. Размер: 700*700 мм.
3.  Требование к изображению Аншлага: покрытие знака устойчивое к ультрафиолетовому излучению и обеспечивающее стойкость изображения к воздействию климатических факторов, текст черными буквами на жёлтом фоне с гербом Российской Федерации. Фраза «БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА» оформляется красными буквами.
4.  Пример изображения знака:
[image: ]

5. Количество : 45 шт
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