Техническое задание 
на оказание услуг по диагностике водоподготовки АКВАЛАБ УВОИ-МФ-1812-1 (Центр)

1.Место оказания услуг: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер. Кропоткинский, д.23, стр. 6.
2. Срок оказания услуг: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

ОКПД2: 45.20.11.112- Услуги контрольно-диагностические – 1 усл.ед.
Оборудование: Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций 
УВОИ-”МФ"."АКВАЛАБ" УВОИ-"МФ"- 1812-14202400308 / MFOK92MVL 
Класс риска 2а РЗН 2014/1942 от 30.06.2017
Год установки – 2020 г.

[bookmark: _GoBack]Обязательные условия оказания услуг:
1.При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований нормативных.                                документов в области охраны труда и техники безопасности.         
    2.Для оказания услуг Исполнитель должен быть обеспечен:
· необходимым для оказания услуг доступом на законном основании к сведениям о способах осуществления профессиональной деятельности (а именно – о способах оказания предусмотренных настоящим Техническим заданием услуг по определению работоспособности оборудования), технической документации, инструментам, программному обеспечению.
· квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку и обучение, подтверждающиеся сертификатами и/или удостоверениями;
· специальными приборами, инструментами и приспособлениями, необходимыми для диагностики оборудования в соответствии с требованиями производителя;
· нормативно-технической документацией диагностируемого оборудования.
	                              Диагностика электрической  и гидравлической  части аппарата 

	1.Проверка источника питания и блока управления 

	2.Насос высокого давления H1

	3. Реле высокого давления   PS2

	4. Реле низкого давления     PS0

	5. Электромагнитный клапан  нормально закрытый ,К1,К4

	6. Электромагнитный клапан  нормально открытый ,КЗ

	7. Обратный электромагнитный  клапан линии фильтрата ОК1,ОК2,ОК3

	                                                          БПО

	1. Врезка в комплекте с краном ВР1

	2. Кран шаровый В1,В3

	3. Манометр Р1

	4. Катридж СFC

	5. Катридж MFS

	6. Катридж ACC

	7. Катридж с мембранным элементом ROC

	8. Катридж с ионитом МВС

	9. Дроссель концентрата ДР1

	           10. Кондуктометр QE1

	Заключительные проверки

	1. Гидравлические разъёмы НС3….НС7,НСС

	2. Выдача акта диагностики о работоспособности  системы водоподготовки 
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