КОНТРАКТ  № ____
ИКЗ 261760401179176040100100160000000244
г. Ярославль      							                          «__ » ____________   2026г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – «Заказчик») в лице проректора по развитию инфраструктуры и комплексной безопасности Краснова Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 19 от 09.01.2024, с одной стороны и  
___________,  (далее - «Подрядчик») в лице____________,  действующего на основании __________, с другой   стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий контракт (далее – «Контракт»)  о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА работу, указанную в п.1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. В соответствии с настоящим Контрактом ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по поставке, установке и пусконаладке автоматического шлагбаума на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 10, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Работы, указанные в п.1.2. Контракта, производятся с использованием материалов ПОДРЯДЧИКА.

2. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется, согласно локального сметного расчета и составляет – _________ руб._____ коп. (_______________) рублей ______ копеек, НДС _____. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ и осуществляется на основании Акта выполненных работ и счета ПОДРЯДЧИКА.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. [bookmark: _GoBack]ПОДРЯДЧИК приступает к работам по Контракту с момента подписания настоящего Контракта.
1. Срок выполнения работ: в течение 20 /двадцати/ рабочих дней с момента начала работ.
1. ПОДРЯДЧИК имеет право выполнить работы досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. В целях исполнения настоящего Контракта ПОДРЯДЧИК обязуется:
4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, собственными силами или силами привлеченных субподрядчиков в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ. 
4.1.3. Во время проведения работ обеспечить соблюдение необходимых требований техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности;
4.1.4. Нести ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлеченными ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения работ по настоящему Контракту; 
4.1.5. Сдать результат работ ЗАКАЗЧИКУ в порядке, установленном разделом 5 Контракта. 

4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.2.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ документацию, необходимую для производства работ по Контракту;
4.2.2. Обеспечить ПОДРЯДЧИКА энергоресурсами, необходимыми для проведения работ, указанных в п. 1.2. Контракта;
4.2.3. Оплачивать работу ПОДРЯДЧИКА в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом;
4.2.4. Осуществить приемку работ ПОДРЯДЧИКА в соответствии с разделом 5 Контракта;
4.2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5. ПРИЕМКА РАБОТ
5.2. По окончании работ ПОДРЯДЧИК обязан немедленно известить об этом ЗАКАЗЧИКА.
5.3. ЗАКАЗЧИК обязан в течение трех рабочих дней после получения извещения ПОДРЯДЧИКА об окончании работ в присутствии ПОДРЯДЧИКА осмотреть и принять выполненную работу с оформлением акта выполненных работ, подписываемого обеими сторонами Контракта.
5.4. В случае обнаружения отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ПОДРЯДЧИКА, составляет акт устранения недостатков и направляет его ПОДРЯДЧИКУ, который обязан в разумный срок устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.5. Датой окончания работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ.
5.6. В случае досрочного выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работы ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, и произвести оплату работ в соответствии с Контрактом.
5.7. ЗАКАЗЧИК, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. В случае, если по причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА, фактическая стоимость работ, оборудования и материалов по Контракту превысила их сметную стоимость более чем на десять процентов, Подрядчик вправе требовать от ЗАКАЗЧИКА пересмотра утвержденной сметы, а при отказе ЗАКАЗЧИКА выполнить это требование – расторжения Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством. На это время работы по настоящему Контракту приостанавливаются. 
6.4. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении сметной стоимости работ, ПОДРЯДЧИК обязан в течение пяти рабочих дней предупредить об этом ЗАКАЗЧИКА. 
ЗАКАЗЧИК, не согласившийся на превышение указанной в контракте стоимости работ, вправе отказаться от Контракта. В этом случае ПОДРЯДЧИК может требовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты ему стоимости за выполненную часть работы.
ПОДРЯДЧИК, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в контракте цены работы, обязан выполнить Контракт, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в Контракте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.2. ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев, со дня подписания акта выполненных работ.
7.3. В случае установления в данный период недостатков в работе, возникших по вине ПОДРЯДЧИКА, они устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.
7.4.  За нарушение сроков окончания работ ПОДРЯДЧИК уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости оплаченных работ, за каждый день просрочки.
7.5. За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных настоящим Контрактом, ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ пени в размере 0,1% от суммы неоплаченной стоимости работ, за каждый день просрочки.
7.6. Помимо уплаты неустойки сторона, виновная в ненадлежащем исполнении Контракта, возмещает другой стороне понесенные, ею убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ФОРС - МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна в разумный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.2.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.2. Сторонам запрещается публиковать, делать доступным, разглашать или иным способом использовать конфиденциальную информацию, полученную при выполнении обязательств по настоящему контракту. 
10.3. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между Сторонами по настоящему Контракту или в связи  с  ним,  разрешаются  путем взаимных переговоров. 
10.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они разрешаются Арбитражным судом Ярославской области.
10.5. Контракт составлен в 2-х экземплярах (тексты идентичны и имеют одинаковую юридическую силу), которые находятся соответственно у ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
Адрес: 150003, г.Ярославль, ул.Советская, д.14
ИНН 7604011791
КПП 760401001 
ОГРН 1027600680249
л/с 20716Х13480 в УФК по Нижегородской области 
(расч/счет) казн/счет 03214643000000013224
банк ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
(Кор/счет) банк/счет 40102810745370000024
БИК 012202102
Тел.(4852) 79-77-17
Е-mail: 797717@uniyar.ac.ru

	ПОДРЯДЧИК:







	
	


ЗАКАЗЧИК:							ПОДРЯДЧИК:


Проректор__________/Краснов А.С./                                       

М.п.								М.п.





















Приложение № 1
к контракту от «__» июня 2026 г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение № 1
 к контракту № _____
от ______


Техническое задание 
на поставку, установку и пусконаладку автоматического шлагбаума для нужд ЯрГУ им.  П.Г. Демидова

Предмет закупки: Установка шлагбаума для нужд ЯрГУ им.  П.Г. Демидова. Работы проводятся по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 10
Особенности установки шлагбаума.
Соответствие Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. 
Шлагбаум должен устанавливаться на подготовленный фундамент из железобетона, глубиной не менее 1,2 метра. Тумба шлагбаума устанавливаться на подготовленный фундамент из железобетона марки не менее М 250 с максимальными размерами 500х500мм.
Шлагбаум устанавливается рядом с проездом на подготовленную тумбу. Длина стрелы должна обеспечивать беспрепятственный проход пешехода (ширина прохода для пешехода должна составлять не менее 0,9 м.) 
	Требования к кабелю питания: кабель электропитания подводится к шлагбауму снизу в трубе.  Под землей должен быть проложен в трубе, устойчивой к восприятию внешних нагрузок и окружающей среды. Крепление к столбу снаружи, прокладку обеспечить в металлической трубе не менее 2 м.. От столба к стене здания, кабель крепится к протянутому тросу в гофре из ПНД (чёрная). На стене здания монтаж осуществляется открытым способом и должен быть проложен в гофре из ПНД (чёрная) на клипсах. Подключение питания осуществляется от существующей электрической сети внутри здания. Точкой подключения является распределительная коробка. Кабель питания и управления, монтируемый внутри здания прокладываются открытым способом в гибкой гофрированной трубе ПВХ, которая по своим свойствам должна иметь защиту от распространения пожара.
Шлагбаум управляется:
- с помощью дистанционного двухканального пульта при подъезде автомобиля, лицами у которых имеется пульт;
- с помощью контроллера управления шлагбаумом по звонку на номер телефона  контроллера;
- в других случаях с помощью 2х-кнопочного выключателя, установленного в комнате охраны.
Для предотвращения несанкционированного опускания стрелы шлагбаума в момент проезда автотранспортного средства, на шлагбаум устанавливается беспроводной фотоэлемент контроля безопасности, с противоположной стороны через проезд, на стойке крепится отражатель для фотоэлемента.
Автоматическая разблокировка и открывание в случае возникновения пожара обеспечивается системой противопожарной защиты.


Требования к оборудованию, комплектующим и материалам.
Поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Требования к Исполнителю.
Исполнитель предоставляет сертификаты/декларации соответствия, удостоверения качества, в том числе сертификаты по пожарной безопасности на применяемые материалы, подробные инструкции (руководства) по эксплуатации автоматического шлагбаума.
Поставщик гарантирует:
надлежащее качество материалов, используемых при выполнении работ, а также их полное соответствие Техническому заданию:
что обладает законными правами на применяемые материалы;
что используемые товары, материалы не являются залогом, не находятся под арестом, а также не является предметом иска третьих лиц.
Срок гарантии на установленное оборудование должно составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
Предлагаемое потенциальным поставщиком оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в нижеследующей таблице:

	Поз
	Наименование и технические характеристики
	Поставщик
	Ед. измерения
	количество
	Прим

	1.
	Электромонтажные изделия
	
	
	
	

	1.1
	CCU 422-Gate/WB/(819)Контроллер для управления шлакбаумом до 4000 пользователей-вода, 2реле,1раздел( крепление на стену, батарея12, 8В/2Ач,блок питания сетевой 15В/1А)

	RADS Electronics

	шт
	1
	

	1.2
	ALUTECH BV-5 Комплект шлагбаума BV-5 (со стрелой круглой 6,25 метра).                                                                                        Состав: Тумба шлагбаума BV-5 со встроенной сигнальной ламой; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ (AT-4N); Заглушка для круглой стрелы; Рейка RBN8; Наклейки светоотражающие.

	Alutech

	компл
	1
	

	1.3
	ALUTECH Опора для стрелы подвижная

	Alutech

	шт
	1
	

	1.4
	ALUTECH Пульт ДУ 4к AT-4L

	Alutech

	шт
	1
	

	1.5.
	Фотоэлементы  ALUTECH  LM-L

	Alutech

	Компл.
	1
	

	1.6
	TS CLIK Кнопка выхода накладная алюминиевая, 3А/36 В (DC), 83x32x25 мм

	
Tantos

	шт
	1
	

	1.7
	Кабель-канал 40х25    IEK

	IEK

	м
	60
	

	1.8
	Труба гофрированная ПНД с  зондом, HF, IP55, d20 мм

	
	м
	10
	

	1.9
	ВВГнг-LS 3x1,5 кабель силовой

	
	м
	50
	

	1.10
	UTP 4x2x0,5 SkyNet( out) кабель витая пара медный, Cat5e, наружный, м 

	
	м
	60
	

	1.11
	Автомат IEK 1P,10 A(BA47-29,1P,10A,4,5кАп4,5кА, х-а С) 

	IEK

	шт
	1
	

	1.12
	Труба стальная профильная 40х40

	
	м
	6
	



	Примечание:
	
	

	Возможна замена электрического оборудования, аппаратов и изделий на аналогичное 

	или выше качества в соответствии с техническими параметрами.
	




Вид основных работ:
	№ п/п
	Вид работ

	1
	Монтаж бетонного основания (выемка грунта, армирование, заливка бетона)

	2
	Монтаж шлагбаума на подготовленное основание

	3
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 25 мм, толщина стен 2 кирпича

	4
	Прокладка кабелей в бетонном основании

	5
	Прокладка кабелей в пластиковой трубе под землёй

	6
	Прокладка кабелей в металлической трубе

	7
	Крепление троса от стены здания к столбу

	8
	Прокладка кабелей гибкой гофрированной трубе ПВХ снаружи на тросу 

	9
	Прокладка кабелей гибкой гофрированной трубе ПВХ (снаружи здания и внутри)

	10
	Монтаж видеокамеры к стене здания

	11
	Подключение 2х-кнопочного выключателя на открытие и закрытие шлагбаума 

	 12
	Монтаж выключателя однополюсного автоматического с расключением

	13
	Пусконаладочные работы



Требования по безопасности:
Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Оборудование должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с нормативами ПУЭ-99, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Требования по эргономике и технической эстетике:
Устройства системы должны быть выполнены как единые устройства, отвечающие общепринятым нормам композиционной целостности, рациональности форм, культуры производственного выполнения и удобства эксплуатации и ремонта. Внешний вид устройств системы должен соответствовать современному уровню технической эстетики.


Требования к эксплуатационной документации:
Должен быть разработан комплект эксплуатационной документации (ЭД) в соответствии с действующими нормами и требованиями Заказчика. Комплект ЭД должен быть разработан на русском языке и включать в себя:
· инструкции по эксплуатации систем, устройств и программного обеспечения;
· технические описания систем;
· инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схему сборки.

Гарантийное обслуживание:
Гарантийное обслуживание шлагбаумов производится силами и за счет Исполнителя. 
Гарантийное обслуживание установки шлагбаумов - 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки.
Гарантийный срок на видеонаблюдение – не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки.


ЗАКАЗЧИК:							ПОДРЯДЧИК:


Проректор__________/Краснов А.С./                                       

М.п.								М.п.
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