ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk114058291]на выполнение работ по установке ограждения территории
	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место выполнения
	Челябинская область, город Челябинск, улица Некрасовская, дом 19

	Срок выполнения работ
	Срок окончания работ не позднее 10 сентября 2026 года 



Объем выполнения работ:
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	ЕИ
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтаж ограждения территории

	1
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	2,505
	1
	2,505

	2
	ГЭСН09-08-002-07
	Демонтаж. Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1

	3
	ГЭСН09-08-002-05
	Демонтаж. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,1
	1
	0,1

	4
	ГЭСНр68-04-004-01
	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев // Демонтаж деревянных столбов
	100 м2
	0,59625
	1
	0,59625

	Раздел 2. Устройство нового оградения школы

	14
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	1,05
	1
	1,05

	15
	ФСБЦ-04.1.02.05-0120
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4
	м3
	0,82425
	1
	0,82425

	16
	ФСБЦ-08.1.06.01-0055
	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм
	шт
	105
	1
	105

	17
	ФСБЦ-08.1.06.01-0124
	Скоба стальная универсальная для крепления сетчатой панели к столбу в комплекте с болтом М6, длиной 80 мм, размеры скобы 45,5х45,5х6 мм, толщина стали скобы 3 мм
	шт
	420
	1
	420

	19
	ГЭСН09-08-002-06
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	10 шт
	10,1
	1
	10,1

	20
	ТЦ_08.1.06.01_66_6669012689_20.02.2026_02_1.3
	Секция 3Д ограждения 2030х2500мм пруток 4мм
Покраска порошковая, цвет зеленый RAL 6005
	шт
	101
	1
	101

	22
	ГЭСН09-08-002-07
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1

	23
	ФСБЦ-08.1.06.05-0041
	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм
	компл
	1
	1
	1

	24
	ГЭСН07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	0,01
	1
	0,01

	25
	ФСБЦ-04.1.02.05-0120
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4
	м3
	0,291
	1
	0,291

	26
	ФСБЦ-08.1.06.01-0003
	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм
	компл
	1
	1
	1



  Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства
