Техническое задание на поставку дизель-генераторной установки

Марка/модель: ДГУ TSS ЭД-20-Т400- 1РКМ11 (артикул 048444), 20 кВт / 25 кВА, 400/230 В , 3-фазная , в шумозащитном кожухе на тракторном шасси

	Серия
Номинальная мощность
Максимальная мощность
Коэффициент мощности
Выходное напряжение
Количество фаз
Частота
Номинальный ток
Степень автоматизации
Исполнение

Уровень шума
Глушитель
Объём системы охлаждения
Объём топливного бака
Топливный сепаратор
Расход томива при наrрузке 50%
Расход топлива при наrрузке 75%
Расход томива при наrрузке 100%
Автономная работа при 75% наrрузки
Встроенная батарея
Габариты
Габариты радиатора от пола
Масса/масса брутто
Ресурс до капитального ремонта
Экологический класс

Производитеnь двигателя
Модель двигателя
Номинаnьная/максимаnьная мощность
двигателя
Частота вращения
Тип двигателя
Количество и расположение цилиндров
Рабочий объём
диаметр цилиндра / ход поршня
Степень сжатия
Система впуска
Реrуnятор оборотов
Ёмкость масляной системы
Рекомендуемое масло

Пусковое устройство
Напряжение бортового
электрооборудования
SAE маховик/ картер маховика
Модель генератора
Тип генератора
Мощность генератора
Система возбуждения
КПД генератора
Реrуnятор напряжения
Точность реrуnировки напряжения
Шаг обмотки
Кпасс защиты обмотки
Степень изоляции
Количество опорных подшипников
	TSS Standart
20 кВт / 25 кВА
22 кВт/ 27,5 кВА
0,8
4001230 В
3
50 Гц
36А
1 (ручной запуск)
Шумозащитный кожух на тракторном шасси
69 дБ на расстоянии 7 м
Промышленный
10л
69л
Нет
3,4 лlч
4,6л/ч
5, 6л/ч
15 ч без дозаправки
по спецификации производителя
2000 х 850 х 1070 мм
239 мм; 726 х 494 мм
684/694 кг
8 000 моточасов
Без экологического класса

TSS Diesel
TSS Diesel mн-N 25 4L
25 / 27 кВт

1500 об/мин
4-тактный
4,рядное

2,7 л
93 / 100 мм
18:1
Атмосферная
Механический
8 л
Минеральное моторное масло SAE 15W40 CF-4
Электростартер
24 В

7.5" / SAE4
TSS-SA-20 (В) SAE 4/7,5
Бесщёточный, синхронный
20 кВт
SHUNT
94%
SX460
±1%
2/3
IP23
н
1


Комплект поставки каждой установки:
•дизель-генераторная установка TSS ЭД-20-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе.
• Тракторное шасси (прицеп) типоразмера 2000 х 1150 мм , грузоподъёмность 1500 кг.
• Двигатель TSS Diesel TDH-N 25 4L , радиатор охлаждения, синхронный генератор TSS-SA-20 (В) .
• Интегрированный топливный бак объёмом 69 л .
• Промышленный глушитель и встроенная аккумуляторная батарея.
• Контроллер Lovato RGK600 с русскоязычным интерфейсом.
• Заправка необходимыми техническими жидкостями в объёме , достаточном для ввода в эксплуатацию.
• Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, протокол испытаний и сертификат соответствия .

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, работу по монтажу и подключению дизель-генераторной установки к вводным устройствам обеспечиваемых электронергией помещений (включая все необходимое дополнительное оборудование и материалы) производятся силами поставщика и не подлежат отдельной оплате.
 Подключение должно осуществляться в соответствии с действующей нормативной документацией, обеспечивать надежность электроснабжения в различных погодных условиях и электробезопасность работников и посетителей.
Точные места установки дизель-генераторных установок определяются по месту их эксплуатации.
