Договор оказания услуг № 200909332126100052
по техническому обслуживанию лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ

г. Евпатория								                        «___» ___________ 2026 г.							 	

Общество с ограниченной ответственностью «Спецлифтмонтаж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Богданова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Алые паруса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Саенко Елены Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации    и     в   соответствии   с   п.5    ч.1  ст.93   Федерального   закона   от  05.04.2013г. № 44-ФЗ     «О   контрактной   системе  в   сфере    закупок   товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий  Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по оказанию услуг (выполнению работ) по техническому обслуживанию лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ на объектах «Заказчика» согласно Техническому заданию (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение согласно заранее разработанного графика наладку, регулировку, смазку, чистку и ремонт подъемного оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации согласно инструкциям завода-изготовителя подъемного оборудования.
2.2. В состав настоящего Договора входит техническое обслуживание лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), при условии соблюдения п. 4, в том числе замена и ремонт вышедшего из строя оборудования, которое не относится к капитальному ремонту.
2.3. Перечень работ по техническому обслуживанию подъемного оборудования указан в Спецификации (Приложение №2) к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Обеспечить надежную и безопасную работу лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ в соответствии с ГОСТ 34682.2-2020, инструкциями завода-изготовителя, Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.
3.1.2. Своевременно выполнять комплекс ремонтных работ обученным и аттестованным персоналом согласно Спецификации (Приложение №2).
3.1.3. Устранять отказы в работе подъемной платформы и системе диспетчерской связи (при наличии), возникающие из-за технических неисправностей в течении не более 24 часов с момента получения заявки диспетчерской службой, за исключением случаев необходимости проведения работ капитального характера.
3.1.4. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования, проводимых инспекторами Ростехнадзора, специалистами Инженерных центров и других уполномоченных на это организаций, а также в комиссии по расследованию аварий или несчастных случаев.
3.1.5. Вносить в паспорта лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте записи, которые относятся к обязанностям Исполнителя.
3.1.6. Осуществлять контроль над выполнением Заказчиком обязательств согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности лифтов» ТР ТС 011/2011 федеральных законов и иных нормативных документов в области технического обслуживания оборудования и этого Договора.
3.1.7. Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены отработавших свой нормативный срок, морально и физически устаревших лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную работу.
3.1.8. Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации подъемных платформ, давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных документов, относящихся к техническому обслуживанию.
3.1.9.	Назначать ответственных за исправное состояние лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ, а также за организацию работ по их техническому обслуживанию и ремонту лиц, обученных и аттестованных в соответствии с действующим Законодательством.
3.1.10. Результат технического обслуживания и ремонта вносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и ремонта объекта. Информация, внесенная в журнал технического обслуживания и ремонта объекта, заверяется подписью лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта.
Формы указанных журналов утверждаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.1.11.	Обеспечить не реже одного раза в 12 месяцев подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Исполнителя о дате освидетельствования не позднее 3-х (трех) дней его проведения. Затраты по проведению ежегодных измерений сопротивления изоляции и заземления оборудования и электрических цепей и вызову специалистов инженерного центра для проведения периодического технического освидетельствования берет на себя Заказчик.
3.1.12. Обеспечивать освобождение пассажиров из застрявшей кабины в течении не более 30 минут с момента получения заявки диспетчером по контролю за работой лифтов. Телефон аварийной диспетчерской службы - ________________.
	3.1.13. Исполнитель имеет право останавливать эксплуатацию оборудования в случаях если:
– не проведен технический осмотр или экспертное обследование подъемного оборудования;
– истек указанный в паспорте срок работы;
– износ  шкива ограничителя скорости;
– имеются трещины деформации в конструкциях подъемного оборудования;
– неисправны приборы и устройства безопасности, а также имеют место другие неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию;
– не соблюдение правил безопасной эксплуатации пассажирами;
– отсутствие освещения посадочных площадок, подходов к машинному и блочному помещениям;
– течи крыши, повышенной влажности в шахте, в машинном, блочном помещении и приямке;
– не выполнение договорных обязательств Заказчиком в том числе по оплате выполненных работ в полном объеме;
– не выполнение предписаний Ростехнадзора и его должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с полномочиями.
3.2. Заказчик обязуется:
	3.2.1.	Обеспечивать электроснабжение подъемного оборудования и постоянное содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств, при их наличии в машинном помещении, до вводного устройства подъемной платформы в соответствии с требованиями паспортных данных, производить уборку кабины.
	3.2.2.	Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к машинным и блочным помещениям, а также обеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты, освещение шахты, не допускать загромождения подходов к машинным помещениям.
	3.2.3.	Обеспечить температурный режим в машинных (блочных) в соответствии с технической документацией по эксплуатации.
3.2.4.	Назначать из числа своего персонала лицо, ответственное за взаимодействие с Исполнителем за организацию эксплуатации подъемной платформы в соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".	
3.2.5.	Оплачивать счета, выставляемые Исполнителем за работу в сроки, оговоренные настоящим Договором.
3.2.6.	Проверять ход выполнения и качество регламентированных и внеплановых работ только в присутствии назначенного ответственного представителя Исполнителя (без вмешательства в его административно-хозяйственную деятельность).
3.2.7.	Участвовать в проведении технического освидетельствования лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. 
3.2.8.	Обеспечить эксплуатацию подъемной платформы в соответствии с ее назначением и грузоподъемностью в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.
3.2.9.	Проводить разъяснительную работу среди пассажиров по правилам пользования подъемной платформой и бережному отношению к оборудованию.
	3.2.10.	Обеспечить сохранность подъемного оборудования и уборку кабины.
	3.2.11.	Обеспечить беспрепятственный доступ электромехаников аварийной службы в машинные и блочные помещения для устранения аварийных остановок.
	3.2.12. Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации: содержание подходов к машинным и блочным помещениям; постоянное закрытие их дверей замками, а также обеспечить стационарным электрическим освещением этажных площадок, площадок перед входом в помещение, в котором размещено подъемное оборудование.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1.	При наличии пропускных систем на объекте обеспечить обслуживающий и технический персонал Исполнителя соответствующими пропусками, ключами.
4.1.2.	Уведомлять Исполнителя не менее чем за месяц о передаче подъемников другому владельцу, а также о демонтаже подъемного оборудования.
4.1.3. Не допускать установки какой-либо посторонней аппаратуры, а также производства каких-либо видов работ представителями сторонних служб и организаций в машинных помещениях, в шахтах, без согласования с Исполнителем.
4.1.4. Согласно требованиям Федерального Закона № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда здоровью третьим лицам и окружающей среде в случае аварии на опасном объекте» - застраховать подъемное оборудование.
4.3. Исполнитель имеет право (не обязуется):
4.3.1. В случае задержки Заказчиком платежей на срок более 60 календарных дней, Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление (копию - в территориальный орган Ростехнадзора, администрацию городского хозяйства субъекта) о наличии задолженности и праве приостановки работы подъемного оборудования и работ по настоящему Договору. По истечении пятнадцатидневного срока и непогашении Заказчиком задолженности за этот период, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по техническому обслуживанию подъемного оборудования, согласно Договора. Исполнитель возобновит работы по техническому обслуживанию подъемного оборудования после оплаты Заказчиком суммы задолженности.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	5.1.	Исполнитель в течении 3-х рабочих дней направляет Заказчику универсальный передаточный документ (далее-УПД) с указанием стоимости работ по техническому обслуживанию.
	5.2.	Стоимость оказания услуги по техническому обслуживанию оборудования и оборудования системы диспетчерского контроля указана в Приложении № 2 к настоящему Договору и составляет 5 906,40 (Пять тысяч девятьсот шесть рублей 40 копеек) в т.ч. НДС 5% ежемесячно за 1 (одну) единицу оборудования. Общая стоимость по Договору составляет 159 472,80 (Сто пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят два рубля 80 копеек) в т.ч. НДС 5%.
	5.3. После выполнения работ (оказания услуг), Заказчик подписывает УПД, засвидетельствует подпись печатью и в течении 10 (десяти) рабочих дней возвращает один экземпляр УПД Исполнителю, либо направляет Исполнителю в тот же срок письменный отказ от приемки результатов выполненных работ (услуг) с перечнем недостатков и указанием требований, предъявляемых Заказчиком, которые он считает необходимым внести для обеспечения результатов выполненных работ (услуг) надлежащего качества.
5.4. Письменный отказ от приемки результатов выполненных работ (услуг) должен содержать исчерпывающий перечень несоответствий результата выполненных работ (услуг) условиям настоящего договора, соответствующего приложения и/или задания к нему.
5.5. В случае ненаправления Заказчиком экземпляра подписанного и засвидетельствованного печатью УПД и ненаправления письменного отказа в такие же сроки, по истечении 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения результатов выполненных работ (услуг), работы (услуги) считаются выполненными Исполнителем в полном объеме, в полном соответствии с настоящим Договором, результат выполненных работ (услуг) принятым Заказчиком и подлежащим оплате, а УПД подписанным, что при этом не освобождает Заказчика от обязанности направить Исполнителю по почте или курьером в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента приемки результатов выполненных работ (услуг) в соответствии с настоящим пунктом.
5.6. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю письменного отказа, составленного в соответствии с условиями настоящего договора, Исполнителю своими силами и за счет собственных средств в течении срока, равного сроку исполнения работ (услуг), либо иного срока, согласованного Сторонами, Исполнитель исправляет либо переделывает проделанную работу (оказанную услугу) для обеспечения ее надлежащего качества согласно перечню замечаний, указанных в письменном отказе Заказчика.
5.7. Настоящим, в целях ускорения документооборота по настоящему Договору, Стороны подтверждают право направления соответствующих уведомлений и документооборота в электронном виде на адреса представителей сторон, указанных в п.11 настоящего Договора либо в форме электронного документооборота с использованием электронных сервисов (СБИС, ДИАДОК и т.д.).
	5.8.	На основании подписанных УПД «Заказчик» самостоятельно оплачивает выполненные работы (услуги) не позднее 7 банковских дней. 
5.9. По факту оказания услуг (выполнения работ) Заказчик оформляет Акт приёмки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 № 61н). В случае качественных и(или) количественных расхождений Акт приёмки ТРУ по форме ОКУД 0510452 направляется на подпись Исполнителю.  
5.10. ИКЗ: 26 1 9110005664 911001001 0015 000 0000 244.
5.11. Источник финансирования- средства бюджетных учреждений.
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
6.1.	Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от дальнейшего выполнения Договорных обязанностей.
6.2.	Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим Законодательством РФ.
6.3.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору каждая сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Исполнитель и Заказчик имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор при грубом нарушении условий настоящего Договора.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.	Договор действует с 01 апреля 2026 года и действует до 31 декабря 2026 года. 
7.2.	В случае ликвидации, реорганизации или изменения названия одного из участников данного Договора, сторонами его выполнения выступают их правопреемники с передачей им всех прав и обязанностей, предусмотренных Договором.
7.3.	Изменение Договорных обязательств допускается с взаимного согласия Сторон в письменном виде.
7.4.	Разногласия, которые возникли в результате не достижения договоренности сторон, решаются в органах хозяйственного суда Республики Крым.
7.5.	Во время выполнения Договорных обязательств, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Крым, Национальными стандартами Российской Федерации, техническим регламентов Таможенного Союза ТР ТС 010/2011, Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".
7.6.	В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, последний письменно уведомляет Исполнителя за 2 месяца до предполагаемого срока расторжения Договора и производит полный расчет с Исполнителем подтверждая актом взаимных расчетов заверенный подписями и печатями.
	7.7. Ни одна из сторон не вправе по настоящему договору передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1.	Все споры и /или разногласия по Договору разрешаются представителями Сторон путем переговоров. В случае, когда представителям Сторон не удалось урегулировать спор путем переговоров, представители Сторон предусматривают обязательное направление письменной претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней.
К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. 
8.2.	В случае невозможности урегулировать споры в досудебном порядке Стороны передают спор на рассмотрения в Арбитражный суд Республики Крым.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»
297408, Республика Крым, г. Евпатория, 
пр-кт им. В.И. Ленина, 23/26
ОГРН 1149102101774 ОКПО 00753722
ИНН/ КПП 9110005664 / 911001001
ОКЦ №7 ЮГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым г. Симферополь
(ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»
 л/с 20756Щ82210)
казначейский счет 03214643000000017500
БИК 013510002
ЕКС: 40102810645370000035
тел. (3659) 3-32-59
dogovor@ap-evp.ru

Директор ___________________Е.В. Саенко	ООО «Спецлифтмонтаж»
Адрес: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы дом 63, квартира 90;
ИНН 9110003882
Телефон: +7(36569) 41-41-2;
Расчетный счет: № 40702810000810009828 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО);
Кор.счет банка: № 30101810145250000411;
БИК банка: 044525411;
ИНН: 9110003882;
КПП:911001001

Директор___________________ В.Н. Богданов

Приложение № 1 
к Договору № 200909332126100052
от «____» ___________ 2026 г.

Техническое задание
на техническое обслуживание лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ

Объект: Платформа подъемная с вертикальным перемещением (далее-ППВ), находящиеся в обслуживании.
Задание: комплексное техническое обслуживание ППВ, которое включает в себя:
•	Техническое обслуживание: регулярное проведение смазки, чистки, наладки, регулировки оборудования в целях поддержания его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации. Регулярность технического обслуживания определена действующими нормативными нормами, в соответствии с руководством по эксплуатации и фиксируется в «Журнале технического обслуживания и ремонта ППВ» Исполнителем;
•	Аварийно-техническое обслуживание: проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся кабин ППВ и пуск остановившихся ППВ в работу, в том числе в ночное время, в выходные и праздничные дни. Время эвакуации пассажиров из кабины не должно превышать 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации.
•	Подрядчик учувствует в подготовке и организации проведения периодического технического освидетельствования ППВ аккредитованной испытательной лабораторией (центром).
     Оплата выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании подписанных УПД.

Требования к участнику закупки:
Исполнитель должен в течение 5 (пяти) дней после подписания договора разработать и согласовать с Заказчиком графики оказания услуг (выполнения работ).
Исполнитель должен иметь материально-техническую базу, технические средства, оборудование для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Подрядчик должен располагать достаточным количеством специалистов, имеющих профессиональную подготовку имеющих необходимые группы по электробезопасности. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для выполнения работ единовременно на всех объектах Заказчика.
     В целях обеспечения содержания ППВ в исправном состоянии Исполнитель должен:
- назначить лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту, закрепить за ними определенные объекты;
- назначить электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту ППВ и возложить ответственность за исправное состояние на электромехаников, за которыми закреплены конкретные объекты;
- осуществлять выполнение графика оказания услуг (выполнения работ);
- обеспечить обучение и периодическую проверку знаний электромехаников;
- обеспечить ответственных лиц нормативными документами по безопасной эксплуатации ППВ и инструкциями по технике безопасности, а электромехаников - производственными инструкциями и инструкциями по технике безопасности при производстве работ;
      Услуги оказываются (работы выполняются) инструментами, приборами, приспособлениями, расходными материалами, специальной техникой Исполнителя, которые должны быть исправны, проверены и их использование не должно представлять опасности для окружающих и быть безвредны для здоровья человека.
      Исполнитель должен иметь запас запасных частей, комплектующих, расходных материалов, необходимый для качественного оказания услуг (выполнения работ).
       Исполнитель, должен являться специализированной организацией по техническому обслуживанию лифтов и средств диспетчерской связи, иметь в своем составе необходимые структурные подразделения, квалифицированный персонал и соответствующую материально-техническую базу.
     Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие право пользования (аренда, собственность) помещением для обеспечения круглосуточной работы аварийной и диспетчерской службы. 

Дополнительные требования к участнику закупки:
Исполнитель должен самостоятельно определить количество рабочих и сотрудников, необходимых для оказания услуг (выполнения работ);
Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Все специалисты Исполнителя, не являющиеся гражданами РФ должны иметь регистрацию и разрешение на работу. 
Заказчик назначает своего ответственного представителя, который от его имени, совместно с Исполнителем, осуществляет контроль за ходом поведения и качеством оказываемых услуг (выполняемых работ). 
Ответственный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода действия договора.

Сроки оказания услуг: 
Вступает в силу с «01» апреля 2026 года и действует до «31» декабря 2026 г.

Соответствие работ нормативным требованиям: 
•	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Соблюдение требований «Технический регламент таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;
•	Соблюдение требований ГОСТ 34682.2-2020;
•	Соблюдение требований Положения о планово-предупредительных ремонтах
•	Соблюдение требований инструкций заводов-изготовителей ППВ;
•	Постановления Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах"

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В соответствии с Постановления Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" и инструкции по эксплуатации завода изготовителя.

Директор ___________________/Е.В. Саенко/	

Директор___________________ /В.Н. Богданов/	

Приложение № 2 
к Договору № 200909332126100052
от «______» ______________ 2026 г.
Спецификация

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
выполняемых в порядке технического обслуживания лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ
Техническое обслуживание лифтовых платформ вертикального перемещения в шахте для лиц с ОВЗ производится согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя оборудования (руководство по эксплуатации БКА -110.00.00.00.000 РЭ).

Ежемесячное техническое обслуживание (ТО1) выполняет бригада обслуживающего персонала. Объем работ включает:
- проверить наличие необходимых табличек на посадочных площадках и платформе;
- осмотреть внешнее состояние платформы подъемной. Обращать внимание на со стояние резьбовых соединений. Соединения должны быть затянуты;
- проверить работу пультов управления на платформе и на остановках в соответствии с руководством по эксплуатации;
- проверить срабатывание концевых выключателей на элементах безопасности (кромки безопасности). В случае ·необходимости отрегулировать;
- проверить работу системы диспетчеризации;
- при использовании изделия на открытом воздухе при отрицательных температурах наружные части изделия требуется очищать от снега и льда;
- проверить работу тепловентилятора (см. приложение № 4 руководства по эксплуатации БКА -110.00.00.00.000 РЭ).
- проверить надёжность крепления дверных ручек и стекол;
- проверить работу дверных контактов. Убедиться в отсутствии грязи, краски и других веществ, которые могут мешать контакту. При необходимости отрегулировать и почистить их;
- убедиться в том, что движение дверей плавно, при необходимости смазать маслом подвижные места и петли;
- проверить зазоры между сомкнутыми створками двери и портала, при необходимости отрегулировать;
- проверить крепление электродвигателя, определив на слух наличие вибрации. В случае необходимости закрепить двигатель;
- проверить состояние окраски деталей платформы. Восстановить нарушенное покрытие;
- проверить работу кнопки "STOP" в машинном отделении;
- проверить работу подъёмной платформы от аккумуляторной батареи. При необходимости, аккумуляторную батарею заменить;
- проверить, насколько плотно и надёжно ходят ролики вдоль направляющих;
- проверить состояние и натяжение ремня, при необходимости заменить его или произвести натяжение. Натяжение ремня проверяем в средней части ветви между шкивами. Прикладываем к шкивам ребро линейки. Через удлинитель, надавив на ремень с усилием 10 кгс, замеряем его прогиб, который должен составлять 6 мм;
- проверить концевые выключатели и в случае необходимости отрегулировать их;
- проверить точность расположения платформы у посадочных площадок. Разница между уровнем платформы и уровнем посадочной площадки не должна превышать 10 мм при любых нагрузках и направлении движения;
- проверить, нет ли повреждений или коррозии на грузонесущем винте. Долить при необходимости в коробку для смазки винта масло;
- проверить состояние рабочей, аварийной гайки и приводного винта;
- проверить степень износа рабочей гайки. Для этого необходимо шаблон диаметром 5 мм (3) вставить в просверленное отверстие аварийной гайки (2) диаметром 7 мм. Если невозможно ввести шаблон в отверстие, то это означает, что износ рабочей гайки (1) составляет более 1 мм и гайку следует немедленно заменить, (рисунок 14 руководства по эксплуатации БКА -110.00.00.00.000 РЭ);
- проверить работу концевого выключателя износа гайки SQ20 при отключенном питании ППВП. Отключить разъем С63 от блока управления, вставить щупы мультиметра в контакты 3, 4 разъема С63 (контакт нормально замкнут). Отклонить ролик (концевого выключателя (2) от фланца аварийной гайки (1) на величину 1,5 мм, при этом контакты концевого выключателя SQ20 должны разомкнуться. При необходимости отрегулировать концевой выключатель;
- проверить работу тормоза. Убедиться в его плавном срабатывании с замедлени­ем движения платформы. При движении тормоз не должен ничего касаться.

Ежегодное техническое обслуживание проводится, как правило, перед периодическим техническим освидетельствованием. 
Ежегодное техническое обслуживание (ТО2) выполняет бригада обслуживающего персонала.
Объем работ включает все операции, выполняемые при ТО1, а также: 
- проверить все кабели, находящиеся в кабине, в местах их крепления. Убедиться в отсутствии чрезмерного износа и повреждений, в случае необходимости замените их;
- проверить состояние и надёжность крепления направляющих и кронштейнов;
- проверить состояние и надёжность крепления механизмов привода платформы подъемной в машинном отделении;
- проверить самоподдерживающую систему платформы ведущим винтом. Для этого необходимо при нахождении платформы подъемной вверху в коробе управления нажать кнопку SB 85 отключения тормоза электродвигателя. Платформа подъемная при номинальной нагрузке должна оставаться на месте.

Перечень оборудования, подлежащее техническому обслуживанию
Адрес	Наименование оказания услуг	Зав. №	Ост.	Г/П,
кг	
Республика Крым,
г. Евпатория,
пр-кт им. В. И. Ленина д. 23/26	Техническое обслуживание и ремонт платформы подъемной с вертикальным перемещением БК А 110	11990	2	385	
Республика Крым,
г. Евпатория,
пр-кт им. В. И. Ленина д. 23/26	Техническое обслуживание и ремонт платформы подъемной с вертикальным перемещением БК А 110	11991	3	385	
Республика Крым,
г. Евпатория,
пр-кт им. В. И. Ленина д. 23/26	Техническое обслуживание и ремонт платформы подъемной с вертикальным перемещением БК А 110	11992	2	385	

Стоимость Услуг

№ п/п	Наименование ТРУ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)	
1	Техническое обслуживание и ремонт платформы подъемной с вертикальным перемещением БК А 110	мес.	9	5 906,40	53 157,60	
2	Техническое обслуживание и ремонт платформы подъемной с вертикальным перемещением БК А 110	мес.	9	5 906,40	53 157,60	
3	Техническое обслуживание и ремонт платформы подъемной с вертикальным перемещением БК А 110	мес.	9	5 906,40	53 157,60	
Итого:		

Всего: 159 472,80 (Сто пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят два рубля 80 копеек) в т.ч. НДС 5% 7 593,93 рублей (Семь тысяч пятьсот девяносто три рубля 93 копейки).

Директор ___________________/Е.В. Саенко/	Директор___________________ /В.Н. Богданов/