Техническое задание

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Электрический кабель, 
ОКПД2: 27.32.1
	Тип кабеля - ВВГпнг(А)-LS
Количество жил - 3
Сечение кабеля (мм²), 2.5
Длина (м), 100
Стандарт
ГОСТ 31996-2012 ТУ27.32.13-005-24117095-2017
Материал проводника - медь
Материал изоляции - ПВХ
Основной материал - Медь
Минимальная температура применения (°C)
-50.0
Максимальная температура применения (°C)
50
Температура монтажа (°C) от -40 до +40
Форма - Плоский
Форма жилы - Круглая
Конструкция токопроводящей жилы - Одножильный
Номинальное напряжение (В), 6
Мощность (кВт), 4.5
Огнеупорный - Нет
Прокладка в пучках - Да
Место использования
Внутренний
Упаковка - бухта
Цвет - Черный
Тип продукта - Электрический кабель
	шт.
	4
	
	

	2
	Электрический кабель
[bookmark: _GoBack]ОКПД2: 27.32.1
	Тип кабеля - ВВГпнг(А)-LS
Количество жил - 3
Сечение кабеля (мм²), 1.5
Длина (м), 100
Стандарт
ГОСТ 31996-2012 ТУ27.32.13-005-24117095-2017
Материал проводника - медь
Материал изоляции - ПВХ
Основной материал - Медь
Минимальная температура применения (°C)
-50.0
Максимальная температура применения (°C)
50
Температура монтажа (°C) от -40 до +40
Форма - Плоский
Форма жилы - Круглая
Конструкция токопроводящей жилы - Одножильный
Номинальное напряжение (В), 6
Мощность (кВт), 4.5
Огнеупорный - Нет
Прокладка в пучках - Да
Место использования
Внутренний
Упаковка - бухта
Цвет - Черный
Тип продукта - Электрический кабель
	шт.
	2
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