ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку аккумуляторов для запуска поршневых двигателей 
ОКПД2 (ОК 034–2014) 27.20.21.000
Стартерные аккумуляторы для запуска поршневых двигателей
1. Наименование, технические характеристики и количество поставляемого товара: 
в соответствии с Таблицей № 1 (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
2. Место поставки (передачи) товара: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой, Северный проезд, дом 1, ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, котельная.
3. Сроки (периоды) поставки товара: единовременно, в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора.
4. Назначение товара и цели использования: для обеспечения деятельности ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
5. Общие технические требования к товару:
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТ, ТУ 
к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством РФ, правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставщик гарантирует безопасность использования товара.
6. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.
6.1. Качество Товара следующими документами:
- сертификат соответствия – в том случае если товар подлежит обязательной сертификации;
- декларация о соответствии - в том случае если подтверждение соответствия осуществляется в форме принятия декларации о соответствии;
- паспорт на поставляемый товар.
Основание: Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ».
6.2. Соответствие товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих качество товара, при его поставке и приеме-передаче.
7. Порядок поставки и приема-передачи товара: в соответствии с договором.
8. Требования по передаче Заказчику документов при поставке и передаче товара: 
в соответствии с договором.
9. Требования к обеспечению качества и безопасности товара при упаковке и маркировке: в соответствии с договором.
10. Требования к упаковке и перевозке товара.
10.1. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, защиту от воздействия механических, химических 
и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.
10.2. Транспортная тара и упаковка товара должны соответствовать государственным стандартам или техническим условиям на продукцию, утвержденным соответствующими организациями по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.
10.3. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам 
в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.
11. Требования по гарантии качества товара: в соответствии с договором.
12. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара:
12.1. Поставщик должен гарантировать, что будет осуществлять поставки товара, 
не ущемляя каких-либо патентных прав, торговых знаков и наименований, авторских прав и других промышленных прав третьих сторон.
12.2. В случае, если какая-либо из третьих сторон предъявит претензии или предпримет шаги, направленные против Заказчика в связи с мнимыми правами третьих сторон, препятствующих нормальному применению поставленного товара, Поставщик обязуется оградить Заказчика от любых действий, претензий, требований, расходов и издержек, вытекающих из понесенных в результате каких-либо нарушений патентных, конструкторских или авторских прав третьих сторон.
13. Перечень приложений к техническому заданию:
13.1. Приложение № 1 – Таблица № 1.








Приложение № 1
к Техническому заданию
Таблица № 1
	№ п/п

	ОКПД 2
(ОК 034–2014)
	Наименование товара
	Требования к товару
	Ед. изм.

	Кол-во


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	27.20.21.000
	[bookmark: _GoBack]Аккумулятор 
	Емкость в диапазоне: 180-210 А/Ч;
Пусковой ток не менее: 910 А;
Полярность: обратная;
Габаритные размеры не более: 
700 мм х 300 мм х 300 мм;
Тип клемм: EURO конус d19, 5/17 мм;
Напряжение: 12 В;
Расположение клемм: верхнее, по узкой стороне;


	шт.
	4



Главный инженер ФКУ ИК-5
майор внутренней службы                  ____________________                          П.А. Синицкий

