Приложение 1

Техническое задание (описание объекта закупки)

на проведение метрологической поверки лабораторного оборудования мини-экспресс лаборатории «Пчелка-Р» (насос-пробоотборник НП-3М)
	№ п/п
	Наименование характеристик (требований)
	Устанавливаемые Заказчиком показатели характеристик (требований)

	1
	2
	3

	1.
	Назначение поставляемого товара, выполняемых работ, услуг.
	Поверка лабораторного оборудования и контрольно-измерительных приборов, участвующих в технологическом процессе, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008                  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также действующими нормами и правилами метрологического обеспечения.

	2.
	Общие сведения
	Насос-пробоотборник НП-3М предназначен для отбора разовых проб газовоздушных смесей с целью последующего определения их химического состава с использованием элементов аспирационного типа.
Объемы отбираемых проб – 50 и 100 см³.

	3.
	Характеристики (требования) к выполнению работ, услуг
	Поверка насоса-пробоотборника НП-3М. 
Техническое обслуживание насоса-пробоотборника НП-3М. 
Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями). Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», ГОСТами и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере обеспечения единства средств измерений и техники безопасности.
При оказании услуг по поверке, в рамках цены контракта проводится диагностика, регламентное обслуживание (предповерочная подготовка).

	4.
	Требования к УРЗ о представлении документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ.
	По окончании оказания услуг: Исполнитель передает Заказчику в установленном порядке поверенные приборы, акт приема-сдачи оказанных услуг (в 2-х экземплярах), производит выдачу свидетельства о поверке и (или) нанесение знака поверки (клейма)  установленного образца, либо выдачу извещения о непригодности к применению.

	5.
	Требования к качеству поставляемого товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Положительным результатом поверки насоса является свидетельство о поверке и (или) нанесение клейма поверителя.
При отрицательном результате поверки насос признается непригодным к применению. Выдается извещение о непригодности к применению и (или) гасится клеймо.

	6.
	Требования к Исполнителю услуг
	Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, на выполнение работ по поверке средств измерений. (В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ ”Об обеспечении единства измерений”)

	


7.
	Порядок и срок оплаты договора
	Оплата производится по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акта приёмки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452) на основании счёта, счёта-фактуры, предоставленные Исполнителем.
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