
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оказание услуг по техническому обслуживание и регламентно - профилактическому ремонту дизельных генераторных установок

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование оборудования 
	Заводской номер ДГ 
	Тип двигателя 
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1.
	Техническое обслуживание дизельного генератора (ежегодное):

[bookmark: _GoBack]- проверка напряжения, уровня и плотности электролита аккумулятора. При необходимости долить дистиллированную воду;
- проверка состояния приводного ремня;
- проверка и регулирование натяжения приводного ремня;
- замена масла маслосистемы;
- очистка зон маслофильтра и замена фильтроэлемента маслофильтра;
- замена фильтроэлемента воздушного фильтра;
- проверка системы всасывания и выхлопной системы на отсутствие утечек воздуха или выхлопных газов;
- проверка напряжения зарядного генератора;
- очистка центробежного масляного фильтра; 
- промывка системы охлаждения от накипи; 
- замена охлаждающей жидкости;
- проверка состояния проводки и контактов электросоединений, очистка их от подгорания.  
	Дизельная генераторная установка АД-70С-Т400-1РПМ 11 в кожухе 
	003665
	TDK 84 6 LT
	Шт.
	1



1. Используемые Исполнителем запасные части, агрегаты и расходные материалы должны быть новыми (ранее не находиться в употреблении, в ремонте, не быть восстановленными), оригинального производства или «эквивалентными». Запасные части, агрегаты и расходные материалы, которые будут использоваться на автотранспортных средствах Заказчика, должны быть совместимыми и не вызывать сбоев в процессе эксплуатации дизельной генераторной установки.
2. Замененные запасные части, расходные материалы, непригодные к дальнейшему использованию Исполнитель обязан утилизировать в соответствии с действующим законодательством, своими силами или с привлечением третьих лиц.
3. Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя информацию о ходе утилизации замененных запасных частей, расходный материалов, непригодных к дальнейшему использованию.
Информация о гарантии качества товаров, работ, услуг
Срок, на который предоставляется гарантия качества распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем в период действия контракта, а также на используемые при оказании услуг расходные материалы согласно срокам, установленным заводом-изготовителем в соответствующих гарантийных талонах. Срок предоставления гарантии качества на оказанные услуги должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке. Исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет замечания и недостатки, выявленные Заказчиком (представителем Заказчика) при приемке оказанных услуг, а также в период гарантийного срока, в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уведомления о выявленных недостатках и (или) дефектах от Заказчика, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. При отказе в устранении недостатков Заказчик должен быть уведомлен в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно с указанием мотивированных причин такого отказа. Гарантийный срок продлевается на срок устранения замечаний, недостатков, дефектов.
Требования к оказываемым услугам:
Услуги должны быть оказаны в полном объеме, с установленной периодичностью и надлежащим качеством в течение всего срока оказания услуг.
Оказанные услуги должны обеспечить устойчивое функционирование дизельной генераторной установки Заказчика.
Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов, технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе: 
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказа Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;
- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";
- Требованиям действующего законодательства по охране окружающей среды;
- Инструкциям по эксплуатации ДГУ заводов – изготовителей, другим действующим национальным стандартам и нормам.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда.
Работники, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг должны иметь средства индивидуальной защиты и инструменты для оказания услуг.
В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы, с соблюдением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды. 
Исполнитель обязан обеспечивать безопасное оказание услуг, в том числе в соответствии с требованиями энергоэффективности, установленными законодательством РФ.
Исполнитель обязан обеспечить соблюдение сотрудниками Исполнителя правил и норм техники безопасности, электробезопасности, охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пожарной безопасности, санитарных норм, норм по охране окружающей среды, зеленых насаждений во время оказания услуг.
Услуги должны оказываться с использованием изделий, инвентаря, инструментов, расходных материалов и оборудования (далее – материалы) Исполнителя, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Исполнитель при оказании услуг должен использовать материалы, которые соответствуют по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.
Инструменты, оборудование, изделия и инвентарь, применяемые при оказании услуг, должны быть использованы в соответствии с технологиями оказания различных видов услуг.
Все комплектующие, запасные части и расходные материалы для проведения технического обслуживания должны быть совместимы с обслуживаемым оборудованием.
Исполнитель осуществляет прибытие специалистов на объект Заказчика для устранения неисправности оборудования в течение 1 часа с момента подачи Заказчиком заявки (в случае выхода из строя дизельной генераторной установки). 
Требования к гарантийному обслуживанию:
Гарантия качества распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем в период действия контракта, а также на используемые при оказании услуг расходные материалы согласно срокам, установленным заводом-изготовителем в соответствующих гарантийных талонах.
Срок предоставления гарантии качества на оказанные услуги должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке.
Исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет замечания и недостатки, выявленные Заказчиком (представителем Заказчика) при приемке оказанных услуг, а также в период гарантийного срока, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения уведомления о выявленных недостатках и (или) дефектах от Заказчика, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. При отказе в устранении недостатков Заказчик должен быть уведомлен в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно с указанием мотивированных причин такого отказа. 
Гарантийный срок продлевается на срок устранения замечаний, недостатков, дефектов.
