Приложение №2

            Техническое задание
на поставку расходных материалов и охранных извещателей 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области
	Характеристика (потребительские свойства) товара. 
	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики товара
	Ед. измерения
	Кол-во

	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-14 
	Тип изделия – извещатель охранный; тип датчика – магнитоконтактный; способ монтажа – навесной; способ передачи извещения – проводной неадресный; степень защиты – не менее IP55; материал изделия - пластик
	Шт.
	34

	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М
	Тип изделия – извещатель охранный; тип датчика – магнитоконтактный; способ монтажа – навесной; способ передачи извещения – проводной неадресный; степень защиты – не менее IP55; материал изделия – металл; кабель в металлорукаве; размеры не более 62х30х30 мм
	Шт.
	10

	Нейлоновая кабельная стяжка 150х2,5 мм
	Тип – стяжка; материал – нейлон; длина – не менее 150 мм; ширина – не менее 2,5мм; фасовка – 100 шт; цвет – черный; стойкость – к ультрафиолету; 
	Упак.
	5

	Нейлоновая кабельная стяжка 200х3,6 мм
	Тип – стяжка; материал – нейлон; длина – не менее 200 мм; ширина – не менее 3,6мм; фасовка – 100 шт; цвет – черный; стойкость – к ультрафиолету;
	Упак.
	5

	Нейлоновая кабельная стяжка 250х4,8 мм
	Тип – стяжка; материал – нейлон; длина – не менее 250 мм; ширина – не менее 4,8мм; фасовка – 100 шт; цвет – черный; стойкость – к ультрафиолету;
	Упак.
	4

	Нейлоновая кабельная стяжка 300х7,6 мм
	Тип – стяжка; материал – нейлон; длина – не менее 300 мм; ширина – не менее 7,6мм; фасовка – 100 шт; цвет – черный; стойкость – к ультрафиолету;
	Упак.
	3

	Изолента ПВХ профессиональная не менее 0,18х19 мм, не менее 20 м
	Тип – изолента; материал – пвх; ширина – не менее 19 мм; длина – не менее 20м; толщина – не менее 0,18 мм; температурный диапазон использования – от -50 до +50 °С; Max напряжение – не менее 7000 В; стойкость – морозостойкая/ огнестойкая/ водостойкая/ стойкость к ультрафиолету; клеевая основа - каучук
	Шт.
	32

	Припой ПОС 61, проволока не менее 3мм, не менее 100гр
	Тип – припой; вид – мягкий(легкоплавкий); диаметр – не менее 3 мм; температура пайки – 183-190 °С; состав – Sn61/Pb39; для пайки – меди/нержавеющей стали/латуни; без канифоли; форма – проволока без флюса
	Шт.
	4



				
Требования к доставке товара.
Поставка товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта. 
	Доставка товара до склада Государственного заказчика, находящегося по адресу: Склад ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1.) Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за  его счет.
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