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Наименование объекта закупки: Замена элементов систем водоснабжения, отопления и канализации с последующими ремонтно-восстановительными работами.

Объем выполняемых Работ:

	
	Наименование Работ
	Технические характеристики сопутствующих материалов
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	Работа №1 

	1. 
	Демонтаж крана шарового Ду-100мм.
	
	шт
	3

	1. 
	Установка нового крана шарового Ду-100 стандартный проход. 
	Кран шаровый фланец (фланцевые) Broen Ballomax 1,6 МПа|16 бар|16 кгс/см2 Ду-100 стандартный проход.
Или эквивалент.
	шт
	3


	1. 
	Демонтаж крана шарового Ду-65мм.
	
	шт
	1

	1. 
	Установка нового крана шарового Ду-65 стандартный проход.
	Кран шаровый фланец (фланцевые) Broen Ballomax 1,6 МПа|16 бар|16 кгс/см2 Ду-65 стандартный проход.
Или эквивалент.
	шт
	1

	1. 
	Демонтаж старых балансировочных кранов      d= 20 мм. На системе отопления.
	
	шт
	3

	1. 
	Установка новых балансировочных кранов d= 20 мм. На системе отопления.
	Клапан балансировочный Danfoss ASV-PV Ду 20, автоматический.
(или эквивалент)

	шт
	3

	1. 
	Регулировка балансировочных кранов d= 20 мм.  Для равномерного распределения тепловой энергии.
	Рабочая среда: в системах тепло- и холодоснабжения.
Рабочее давление: до 16 бар
Температура рабочей среды: до + 120 °С
	шт
	3


	1. 
	Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления диаметром до 65 мм.
	О прессовочное давление 8 -10 бар.
	м2
п.м.
	5760
235

	Работа №2 

	1. 
	Прочистка и промывка радиаторов отопления
	 Весом до 80 кг
	шт
	7

	1.  
	Установка новых термометров.
	STOUT Термометр биметаллический накладной с пружиной 0-120 С, 63мм корпус.
	шт
	3

	1. 
	Установка новых термометров D= 1/2.

	Диапазон показаний температур   От 0…+160 °С. Корпус: Анодированный алюминий.  Присоединение D =½ .
	шт
	5

	1. 
	Демонтаж неисправных манометров.
	
	шт
	6

	1. 
	Установка новых манометров.
	· Манометр, тип: МП2-У;
· Вакуумметр, тип: ВП2-У;
· Мановакуумметр, тип: МВП2-У;
· Диаметр корпуса, мм: 60;
· Защита корпуса: IP42;Класс точности: 2.5 .
	шт
	5

	1. 
	Демонтаж старого затвора дискового поворотного чугунного  диаметром 40 мм.
	
	шт
	3

	1. 
	Монтаж нового затвора дискового поворотного чугунного  диаметром 40 мм.
	
	шт
	3

	1. 
	Демонтаж грязевика на трубе D= 100 мм.
	
	шт
	1

	1. 
	Установка грязевика на трубе D= 100 мм.
	Диаметр условного прохода, 
Ду, мм: 100 мм
Рабочая среда: вода
Рабочее давление не менее: 16. Температура рабочей среды, °С:до +150
Материал корпуса: сталь от 10 мм. Материал фильтрующего элемента: сталь
	шт
	1

	1. 
	Демонтаж грязевика на трубе D= 80мм.
	
	шт
	1

	1. 
	Установка грязевика на трубе D= 80мм.
	Диаметр условного прохода, 
Ду, мм: 80 мм.
Рабочая среда: вода
Рабочее давление не менее 16 Бар. Температура рабочей среды, °С:до +150
Материал корпуса: сталь от 10 мм. Материал фильтрующего элемента: сталь
	шт
	1

	1. 
	Демонтаж манометров.
	
	шт
	32

	1. 
	Установка новых манометров.
	· Манометр, тип: МП2-У;
· Вакуумметр, тип: ВП2-У;
· Мановакуумметр, тип: МВП2-У;
· Диаметр корпуса, мм: 60;
· Защита корпуса: IP42;Класс точности: 2.5 .
	шт
	32

	1. 
	Демонтаж  старого  обратного клапана d=40 мм.
	
	шт
	3

	1. 
	Установка нового обратного клапана d=40 мм.
	Шаровый обратный клапан  для канализации  и дренажа чугунный муфтовый WATERSTRY 1  1/2 DN40.
(или эквивалент).
	шт
	3

	Работа №3

	1. 
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места.
	
	шт
	6


	1. 
	Гидравлическое испытание
трубопроводов систем
отопления диаметром 50 мм.
	
	п. м
 

	30

 

	1. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром 100 мм 
	
	п. м
 

	65

 

	1. 
	Монтаж манометров с трехходовым краном.
	 
	шт
	12

	1. 
	Демонтаж  аварийного участка стального трубопровода отопления             D-40 мм.
	
	п.м
	12

	1. 
	Монтаж  аварийного участка стального трубопровода отопления  D-40 мм.
	Труба стальная водогазопроводная Ду 40 мм;
Толщина стенки: 4,0-3,0 мм.
	п.м
	12

	1. 
	Демонтаж аварийного участка стального трубопровода отопления  D-100 мм.
	
	п.м
	9

	1. 
	Монтаж аварийного участка стального трубопровода отопления  D-100 мм.
	Труба стальная водогазопроводная Ду 100 мм;
Толщина стенки: 4,0 мм.
	п.м
	9

	1. 
	Окраска грунтовыми составами поверхностей стального трубопровода 
(пожарного)  D-40 мм за 2 раза.
	Грунтовка по металлу для последующего нанесения масляной краски.
	п.м
	12

	1. 
	Окраска масляными составами поверхностей стального трубопровода отопления D-40 мм за 2 раза.
	 Краска масляная по металлу, универсальная.
Цвет: Серый.
	п.м
	12

	1. 
	Окраска грунтовыми составами поверхностей стального трубопровода 
(пожарного)  D-100 мм за 2 раза.
	Грунтовка по металлу для последующего нанесения масляной краски.
	п.м
	9

	1. 
	Окраска масляными составами поверхностей стального трубопровода отопления D-100 мм за 2 раза.
	Краска масляная по металлу, универсальная.
Цвет: Серый
	п.м
	9

	1. 
	Демонтаж теплоизоляции трубопровода системе отопления D- 100 мм .
	
	п.м
	9

	1. 
	Монтаж теплоизоляции трубопровода системы отопления D- 100 мм цилиндрами из Минеральной ваты с покрытием алюминиевой фольгой.  
	Трубная теплоизоляция из минеральной ваты:
наружная поверхность изоляции покрыта алюминиевой фольгой;
Плотность: 125-158 кг/м3;
Теплопроводность:
- при 10°С, не более: 0,035 Вт/(м·К); 
- при 25°С, не более:0,037 Вт/(м·К);
- при 125°С, не более: 0,048 Вт/(м·К);
- при 300°С, не более:0,087 Вт/(м·К);
Группа горючести: НГ;
Температура применения: от 
-180°С до +650°С;
Модуль кислотности, не менее: 2,0.
	п.м
	9

	1. 
	Слив системы отопления корпуса здания.
	
	м3
 
	6 400
 

	1. 
	Замена вибровставок диаметр  100 мм.
	 

	шт
	2

	1. 
	Заполнение системы отопления корпуса здания.
	
	м3
 
	6 400
 




Адреса выполнения Работ: г. Москва, ул.  Ильинка, д. 9, стр.1; ул. Ильинка д. 7; уд. Ильинка    д. 11/10, стр.1; Биржевая площадь д.1 (далее- Объекты). 
Срок выполнения Работ: в течение 3 (три) календарных дня с даты заключения Контракта. 
Требования к выполнению Работ:
Работы выполняются в местах, согласованных с Заказчиком. Согласование места и точного времени выполнения Работ Заказчиком обязательно. Заказчик оставляет за собой право в любой момент прервать выполнение Работ Исполнителем и изменить последовательность мест, в которых выполняются Работы.
  Все выполняющие Работы по Контракту сотрудники Исполнителя должны иметь все необходимые документы для осуществления трудовой деятельности, свободно говорить на русском языке, должны быть одеты в спецодежду, имеющую одинаковый фасон и цвет, с бейджем на груди. На бейдже указываются наименование организации, должность и ФИО сотрудника. Спецодежда предоставляется силами и за счет средств Исполнителя. Сотрудники Исполнителя не будут допущены до Работ, в случае выхода без спецодежды.
Исполнитель должен быть готов к замене работников по аргументированному требованию Заказчика, а также к замене заболевших, отсутствующих, ушедших в плановый отпуск и пр., в течение 2 (двух) часов, с одновременным перераспределением обязанностей между ними.
Исполнитель несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе выполнения Работ.
Перед началом выполнения Работ Исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по сохранению имущества Заказчика и третьих лиц. Порча имущества недопустима. В случае выявления фактов порчи, пропажи имущества Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество за свой счёт и в полном объёме.  
Устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при выполнении Работ, производится Исполнителем за собственный счет и собственными средствами.
Все Работы выполняются в условиях непрерывной эксплуатации здания, стеснённых условиях. Исполнитель обязан принять все меры по минимизации дискомфорта сотрудникам Заказчика и третьим лицам. Исполнителю следует учитывать, что в помещениях, рядом с которыми выполняются Работы, продолжает выполнять свои обязанности сотрудников Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.
После выполнения Работ Исполнителем производится уборка мусора, материалов, ограждений рабочей зоны, демонтированного оборудования, узлов и деталей, вывоз строительного мусора, материалов и отходов.
Выполнение Работ производится с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка и контрольно-пропускного режима на Объектах.
Все Работы выполняются в условиях непрерывной эксплуатации здания, стеснённых условиях. Исполнитель обязан принять все меры по минимизации дискомфорта сотрудникам Заказчика и третьим лицам. Исполнителю следует учитывать, что в помещениях, рядом с которыми выполняются Работы, продолжают выполнять свои обязанности сотрудники Заказчика и третьих лиц.
При выполнении Работ Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, установленных в местах выполнения Работ.
Устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при выполнении Работ, производится Исполнителем за собственный счет и собственными средствами.
Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.
Исполнитель обязан на следующий день после заключения Контракта предоставить Заказчику всю необходимую информацию для оформления пропусков на сотрудников Исполнителя, которые будут выполнять Работы: ФИО, паспортные данные, номера автомашин, которыми будет производиться поставка материалов для выполнения Работ по форме Приложения №2 к Контракту, а также согласия сотрудников Исполнителя на обработку их персональных данных по форме Приложения №3 к Контракту.
Пропуск сотрудников Исполнителя в места выполнения Работ производится строго согласно списку после предъявления паспорта.  Исполнитель обязан полностью обновлять списки сотрудников по форме Приложения № 2 к Контракту за 1 рабочий день до даты начала выполнения Работ.

Работы по замене трубопроводов выполняются строго каждую субботу с 22.00 до 05.00 (период прекращения водоснабжения). Всего за период действия Контракта Заказчик предоставляет возможность выполнения Работ по замене трубопроводов только 2 периода времени прекращения водоснабжения.
Условия поставки материалов для выполнения Работ:
Поставка материалов Заказчику осуществляется транспортом и силами Исполнителя или с привлечением транспорта третьих лиц по адресу, указанному в настоящем Техническом задании. Исполнитель уведомляет Заказчика о точном времени и дате поставки материалов телефонограммой, по факсимильной связи либо иным способом не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются за счет Исполнителя. 
Поставка материалов, используемых для выполнения Работ, производится Исполнителем за свой счет.
Требования к качеству поставляемых материалов:
Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия (при наличии), санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) и другие документы, удостоверяющие их качество. Все сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, передаются Заказчику до начала выполнения Работ. 
Материалы, используемые Исполнителем при выполнении Работ, должны удовлетворять требованиям по пожарной безопасности, износостойкости, выделению токсичных веществ, по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ, а также удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним на территории Российской Федерации. 
	Исполнитель несёт ответственность за несоответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям; за недостоверность сведений о стране происхождения; за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов.

Требования к безопасности при выполнении Работ:
Перед началом выполнения Работ Исполнитель назначает лицо, ответственное за выполнение Работ и предоставляет Заказчику приказ о назначении данного лица, а также наряд-допуск на выполнение Работ в условиях повышенной опасности. 
Исполнитель должен обеспечить возможность оперативной связи со своим ответственным лицом.
Сотрудники Исполнителя обязаны пройти в установленном порядке Вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда Заказчика, с внесением соответствующей записи в журнал регистрации вводного инструктажа. После предоставления всех документов Заказчику и прохождения Вводного инструктажа, Исполнитель получает акт-допуск для выполнения Работ на территории, определенной Заказчиком. Вся полнота ответственности при выполнении Работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности возлагается на Исполнителя.
  В месте выполнения Работ постоянно должно присутствовать ответственное лицо, указанное в приказе Исполнителя.
Вся полнота ответственности при выполнении Работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности и нормативных документов по охране труда возлагается на Исполнителя.
Работы должны выполняться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охране труда, правилам и типовым инструкциям по охране труда, санитарным правилам и нормам, устанавливающим требования к факторам производственной среды и трудового процесса.
Выполнение Работ не должно представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также представлять угрозу возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и другой нормативно-технической документации, за несвоевременное исполнение предписаний контролирующих органов.
  В целях безопасности, в случае выполнения Исполнителем пожароопасных Работ, согласовать такие Работы с объектовой противопожарной службой Заказчика, расположенной по адресу: 
г. Москва, ул. Ильинка, д.11/10, стр1. При выполнении Работ Исполнитель должен оградить возможную зону опасности с привлечением ответственного лица. 

Гарантийные требования:
Срок гарантии на выполненные Работы и используемые материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком и Исполнителем КС-2 и КС-3.
В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, а также устранять недостатки, выявленные Заказчиком в ходе эксплуатации систем водоснабжения и отопления в соответствии с требованиями действующего законодательства. В период гарантийного срока Исполнитель за свой счет осуществляет доставку и вывоз материалов, подлежащих замене по гарантийному обслуживанию.



