УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО Ижевский ГМУ Минздрава России
									
_______________А.Е. Шкляев
					
                                                                  «____»______________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Монтажные работы по ремонту кабельной системы ЛВС ФГБОУ ВО Ижевской ГМУ Минздрава России в г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 на третьем этаже теоретического корпуса»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Основание для проведения работ: Контракт.
Настоящее ТЗ разработано на основании:
- технической документации;
- требований УИТ ФГБОУ ВО Ижевский ГМУ Минздрава России.
1.2. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения работ: 01.07.2026г.-31.08.2026г.
1.3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Место – Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, третий этаж, теоретический корпус ФГБОУ ВО Ижевский ГМУ Минздрава России.
1.4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Источник энергоснабжения - существующие розетки 220 вольт для питания оборудования ЛВС.
1.5. СТАДИЙНОСТЬ РАБОТ
Стадийность работ определена календарным планом.
1.6. ЗАКАЗЧИКИ И ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТ
Заказчик работ по ремонту ЛВС - ФГБОУ ВО Ижевский ГМУ Минздрава России.

2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
2.1. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ
Кабельная система ЛВС предназначена для обеспечения эффективной работы кафедр Ижевского ГМУ Минздрава России в сети интернет на основе новых технологий и оборудования, отвечающих современным требованиям, действующим нормативным документам, техническим требованиям.
2.2. НАЗНАЧЕНИЕ 
2.2.1. Кабельная система локальной вычислительной сети (ЛВС)
Требования к применяемым видам кабельных соединений
1) Кабельная система ЛВС должна включать в себя проводные кабельные соединения, необходимые для обеспечения функционирования оборудования ЛВС.
2) Проводные кабельные соединения (далее, - кабельные соединения) должны включать в себя следующие элементы:
-информационные розетки;
-кроссовое оборудование;
-магистральные информационные кабели, соединяющие кроссовое оборудование;  
-горизонтальные информационные кабели, соединяющие кроссовое оборудование и информационные розетки;
- рекомендуемые к применению информационные кабели магистральных и горизонтальных кабельных соединений должны быть следующих марок-Legrand, Eurolan, Hyperline;
-соединительные кабели для подключения оборудования автоматизированных рабочих мест к     информационным розеткам и кроссовому оборудованию.
3) Все применяемые компоненты для построения кабельных соединений должны иметь характеристики, соответствующие требованиям стандартов ISO 11801 и EIA/TIA 568А Cat.5е или превышающие их.
4) Кабельные соединения должны обеспечивать прохождение протоколов физического уровня:
IEEE 802.3 10 Ваse–T;
IEEE 802.3 (100 Ваse–TX);
100 VG–AnyLAN (IEEE 802.12);
ANSI X3Т9.5 100 Mbps TP–PMD,
от оборудования рабочих мест до сетевого оборудования, размещаемого в коммутационных шкафах на стенах внутри зданий учебных корпусов. 
 6) Каждое рабочее место должно комплектоваться одной информационной розеткой RJ–45 cat 5e (ISO 11801) для ЛВС и одним соединительным кабелем для подключения оборудования рабочего места.
Требования к маркировке кабельных соединений
1) Должны маркироваться все элементы проводных и волоконно-оптических кабельных соединений.
2) Маркировка элементов кабельных соединений должна наноситься в доступном для наблюдения месте и позволять идентифицировать данные элементы согласно документации.
- маркировка розеток производится в специально предусмотренном производителем защищенном месте в конструктиве розетки только типографским способом;
- маркировка кабеля производиться с обоих сторон кабельного соединения (со стороны розетки и со стороны патч-панели) на расстоянии не более 30 см от конца кабеля только типографским способом:
- маркировка патч-панели производится в специально предусмотренном производителем защищенном месте в конструктиве патч-панели только типографским способом;
Требования к проведению приемо–сдаточных испытаний
1)	Приемо–сдаточные испытания всех кабельных соединений для ЛВС должны производиться по методике, разработанной Подрядчиком на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ. 
2)	Все кабельные соединения горизонтальной разводки проходят обязательную сертификацию на соответствие стандарту ISO 11801 PL Class D.
3)	Все кабельные соединения магистральной разводки проходят обязательную сертификацию на соответствие стандарту ISO 11801 PL Class E.
4)	Прибор, которым будут проводиться сертификационные испытания кабельных соединений, должен иметь действующий документ, подтверждающий право на проведение замеров (калибровочный или поверочный документ на прибор, действительный на момент его использования на приемо-сдаточных испытаниях)
5)	Приемо–сдаточные испытания должны проводиться с участием представителей УИТ ФГБОУ ВО Ижевский ГМУ Минздрава России.
Требования к документации на кабельную коммуникационную систему для ЛВС
1) Разрабатываемая документация на кабельную коммуникационную систему для ЛВС должна включать:
•	структурную схему информационных проводных кабельных соединений; 
•	таблицу соединений информационных розеток RJ–45 для ЛВС, устанавливаемых на рабочих местах, с соответствующим кроссовым оборудованием;  
•	спецификации проводных кабельных соединений, включая кабельные каналы, кабели и расходные материалы 
2.2.2. Внутриобъектовый кабеле-провод
2.2.2.1. Для прокладки кабелей распределительных сетей, абонентской проводки предусмотреть устройство кабеле-провода с использованием пластмассовых коробов (кабель-каналов).
2.2.2.2. При работе предусмотреть возможность прокладки кабелей всех систем, указанных в настоящем Задании и 30% резерв в системе кабеле-провода для обеспечения дальнейшего развития.
2.2.2.3. При работе учесть необходимость выполнения технических норм и условий на прокладку и монтаж кабельных сетей, правил устройства электроустановок, соблюдения норм совмещения трассы с другими инженерными коммуникациями, архитектурно-строительную планировку здания и оформление помещений.
2.2.2.4. Для обеспечения вертикальной связи между этажами при проходе межэтажных перекрытий предусмотреть металлические гильзы.
2.2.2.5. Абонентская разводка в служебных помещениях должна выполняться в кабель-каналах. Тип выбранного кабель-канала должен содержать все сопутствующие при монтаже элементы (плоские, внутренние, внешние углы, заглушки и т-образные разветвители), а также конструктив, предусмотренный производителем кабель-канала, в виде суппорта вдоль кабель-канал для установки предусматриваемых настоящим ТЗ типов оконечных коммутационных устройств (информационных розеток). 
2.2.2.6. На каждом рабочем месте установить:
– 1 информационную розетку RJ–45 для включения в кабельную коммуникационную систему ЛВС;
2.2.2.7. В зависимости от наличия подшивных потолков, архитектурных и конструктивных особенностей помещений допускается принятие иных решений по устройству кабеле-провода.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Данное ТЗ может уточняться по согласованию сторон.

Начальник УИТ								Дериглазов И.Н.