Приложение №1
Техническое задание
	№ п/п
	Наименование
Товара, ОКПД2, КТРУ
	Требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам.
	Кол-во 
(ед. изм.)

	
	
	Наименование характеристики
	Значение
	Единицы измерения
	

	1
	Видеобар ОКПД2 26.40.33.192
	Количество встроенных камер
	Не менее 3
	Штука
	1 штука

	
	
	Разрешение каждой камеры
	Не менее 50
	Мегапиксель
	

	
	
	Электронный стабилизатор
	Наличие
	
	

	
	
	Угол обзора широкоугольного объектива по вертикали
	Не менее 80
	Градус прямого угла
	

	
	
	Угол обзора широкоугольного объектива по вертикали
	Не менее 98
	Градус прямого угла
	

	
	
	Угол обзора телефото объектива по вертикали
	Не менее 30
	Градус прямого угла
	

	
	
	Угол обзора телефото объектива по вертикали
	Не менее 40
	Градус прямого угла
	

	
	
	Наличие цифрового зума
	Не менее 8
	Кратность
	

	
	
	Максимальное разрешение
	Не менее 3840х2160 
	Пиксель
	

	
	
	Автоматическая шторка приватности
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность калибровки камер
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенные функции ИИ
	Автокадрирование, Наведение на говорящего, Режим «картинка в картинке», Мультифокусное кадрирование, Подсчет участников
	
	

	
	
	Количество встроенных динамиков 
	Не менее 4
	Штука
	

	
	
	Мощность каждого встроенного динамика
	Не менее 5
	Ватт
	

	
	
	Количество встроенных MEMS-микрофонов
	Не менее 16
	Штука
	

	
	
	Захват звука с расстояния 
	Не менее 10
	Метр
	

	
	
	Поддержка видеокодеков
	H.264 High profile, H.264 SVC, H.264
	
	

	
	
	Поддержка аудиокодеков
	ARES (частотный диапазон 24 кГц), G.722.1С (частотный диапазон 16 кГц), G.722.1 (частотный диапазон 8 кГц), G.722. (частотный диапазон 8 кГц), G.711 PCMA/PCMU (частотный диапазон 4 КГц), G.729 (частотный диапазон 8 кГц)
	
	

	
	
	Поддержка коммуникационных протоколов
	H.323/SIP в стандартном режиме, H.239 (H.323)/BFCP (SIP), FECC: H.224/H.281, H.245, H.225, H.235, H.241, Гейткипер-аккаунт и SIP
	
	

	
	
	Поддерживаемые сетевые стандарты и протоколы
	Wi-Fi 6: 2-диапазонный 2,4/5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, Bluetooth: 5.0, TCP/IP: IPv4 и IPv6, DHCP/статический IP, Веб-сервер HTTPS
	
	

	
	
	Наличие интерфейсов
	1 х порт USB 3.0 Type-A, 1 х порт USB 3.0 Type-B, 1 х порт USB Type-C, 1 х порт Ethernet, 1 х порт 3,5 мм для линейного входа и линейного выхода, 1 х порт питания, 1 х слот для замка безопасности, 1 х кнопка сброса настроек, 2 х выхода HDMI
	
	

	
	
	Кабель HDMI 15 метров в комплекте
	Наличие 
	
	

	
	
	Настенное крепление в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Пульт дистанционного управления в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Кабель питания не менее 15 метров в комплекте
	Наличие
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Дополнительные требования к поставке товара
1. Требования к качеству поставляемому оборудованию:
Весь поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по его изготовлению, серийно выпускаемым и иметь официальную гарантию производителя.
Поставляемое оборудование не должно создавать помех в работе других систем, эксплуатируемых Заказчиком.
Все поставляемое оборудование должно бесперебойно функционировать при следующих условиях:
- напряжение электропитания 220-230 Вольт;
- частота электропитания 50-60 Гц;
- температура окружающей среды 0+50°C;
- относительная влажность до 60% 

2. Условия доставки товара:
Исполнитель самостоятельно своими силами и за свой счет доставляет упакованный товар Заказчику по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 14, ауд. №3 в рабочие дни с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 (время местное, +4 МСК)
Поставщик должен своими силами и средствами обеспечить доставку оборудования, его разгрузку, размещение в помещениях Заказчика, подключение, испытание работоспособности.
Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня осуществления поставки оборудования направляет для согласования в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара.
Оборудование считается принятым после успешного испытания его работоспособности, передачи Заказчику всех сопроводительных документов
Оборудование должно быть пригодно для его использования по назначению и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и не иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования оборудование по назначению.

3. [bookmark: _Hlk221014968]Срок поставки товара: 5 календарных дней с даты заключения контракта.

4. Требования к комплектации
Предлагаемое к поставке оборудование должно быть работоспособным, в поставку товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для подключения данного оборудования и испытания его работоспособности. Крепежи, коннекторы, расходные материалы, кабельные соединения поставляются Исполнителем в необходимом количестве. 

5. Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов:
Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать относящиеся к нему документы (сертификаты соответствия/ декларации соответствия (при наличии), паспорта (при наличии), техническая документация, инструкция к оборудованию (при наличии), гарантийные документы и др.).
Поставляемый товар должен соответствовать стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ в том числе:
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

6. Гарантия на товар: 
Гарантия распространяется на весь поставленный товар, включая комплектующие и составные части, и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

