ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание) 
на выполнение работ по демонтажу и монтажу системы электронной очереди

Выполнение работ по демонтажу и монтажу системы электронной очереди под управлением СУО "Neuroniq" в здании УФНС России по Курганской области, производится в соответствии с Описанием объекта закупки.
1. Место выполнения работ: Курганская область, г. Шадринск, ул. Михайловская, 82 (демонтаж), ул. Орджоникидзе, 4А (монтаж).
2. Условия выполнения работ.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим описанием объекта закупки и условиями Контракта, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и  нормативной документации.
Оборудование для монтажа предоставляет Заказчик, демонтаж и монтаж производится с использованием материалов Подрядчика.
Монтаж системы электронной очереди после демонтажа производится в соответствии со схемой расположения входящего в состав электронной очереди оборудования (приложение № 1 к настоящему описанию объекта закупки). 
3. Сроки выполнения работ.
Срок выполнения работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Общие требования Заказчика к выполнению работ Подрядчиком по Контракту:
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов, в том числе:
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- и иные нормативные документы, упомянутые в Контракте и/или не упомянутые, но относящиеся к предмету Контракта.
5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
Гарантийный срок на выполненные по контракту работы должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ.
6. Требования к объемам выполненных работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ, из материалов Подрядчика (оборудование для монтажа предоставляет Заказчик).

Ведомость объемов работ по демонтажу по адресу: г. Шадринск, ул. Михайловская, 82
	Объект
	№
 п/п
	
Наименование оборудования 

	
Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	
	1
	Демонтаж монитора вывода информации PHILIPS 240V5QDSB/00 с сервера управления СУО, (крепление к стене)
	
шт.
	1
	

	
	2
	Демонтаж сенсорного киоска выдачи талонов TN-1 (место установки по согласованию с Заказчиком)
	шт.
	1
	

	
	3
	Демонтаж главного информационного табло TIN-MR59 (крепление к стене)
	шт.
	1
	

	
	4
	Демонтаж ЖК-панели LG 43lW310C (крепление к стене)
	шт.
	1
	

	
	5
	Демонтаж информационных табло рабочего места инспектора TON-MR59 (крепление к потолку)
	комп.
	7
	

	
	6
	Демонтаж кабельных трасс для подключения оборудования
	м
	25
	



[bookmark: _Toc332878761][bookmark: _Toc424215164]Ведомость объемов работ по монтажу по адресу: г. Шадринск, ул. Орджоникидзе, 4А
	Объект
	№
 п/п
	
Наименование оборудования 

	
Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	
	1
	Монтаж монитора вывода информации PHILIPS 240V5QDSB/00 с сервера управления СУО, (крепление к стене)
	
шт.
	1
	

	
	2
	Монтаж сенсорного киоска выдачи талонов TN-1 (место установки по согласованию с Заказчиком)
	шт.
	1
	

	
	3
	Монтаж главного информационного табло TIN-MR59 (крепление к стене)
	шт.
	1
	

	
	4
	Монтаж ЖК-панели LG 43lW310C (крепление к стене)
	шт.
	1
	

	
	5
	Монтаж информационных табло рабочего места инспектора TON-MR59 (крепление к потолку)
	комп.
	3
	

	
	6
	Монтаж кабельных трасс для подключения оборудования
	м
	35
	материал Подрядчика

	
	7
	Подключение к компьютерной и электрической сетям
	подкл.
	2
	материал Подрядчика

	
	8
	Тестирование работоспособности комплекса электронной очереди
	шт.
	1
	

	Итого:
	


7. Требования к технической безопасности
[bookmark: _GoBack]Все внешние элементы технических средств Комплекса, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" и Правила устройства электроустановок.
Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.
Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения. 

2
