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Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации, системы контроля управления доступом и системы тревожной сигнализации на объекте «Приокский тыловой таможенный пост», Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.
2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации, системы контроля управления доступом и системы тревожной сигнализации на объекте «Приокский тыловой таможенный пост», Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.
4. Представитель Заказчика - должностное лицо Приокского тылового таможенного поста, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации, системы контроля управления доступом и системы тревожной сигнализации на объекте «Приокский тыловой таможенный пост», Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.
5. Услуги – техническое обслуживание охранной сигнализации, системы контроля управления доступом и системы тревожной сигнализации на объекте «Приокский тыловой таможенный пост», Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.
6. Место оказания услуг – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.
[bookmark: _GoBack]7. Услуги, предусмотренные контрактом, оказываются в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 года
8. Количество услуг – в соответствии с Количеством оборудования подлежащего техническому обслуживанию (таблица № 1), Графиком технического обслуживания (Таблица № 2), Перечнем услуг и периодичностью обслуживания (Таблица № 3).

Количество оборудования подлежащего техническому обслуживанию
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка, модель
	Ед. изм.
	Кол-во
	Всего

	Охранная сигнализация

	1
	Прибор приемно-контрольный 
	Сигнал -20П
	шт.
	6
	6

	2
	Извещатель охранный
	Фотон-Ш
	шт.
	4
	4

	3
	Извещатель охранный
	Сова-2
	шт.
	63
	63

	4
	Извещатель микроволновый 
	EQUINOXE
	шт.
	5
	5

	5
	Извещатель охранный
	OPTEX ВX-80N
	шт.
	1
	1

	6
	Извещатель охранный
	OPTEXAX-70T
	шт.
	1
	1

	7
	Источник бесперебойного питания
	СКАТ-2400
БПП-20М 
	шт.
	8
4
	12

	8
	Извещательмагнитоконтакный
	ИО 102-20
	
	34
	34

	9
	Преобразователь интерфейса
	ПИ-ГР
	шт.
	1
	1

	10
	Извещатель охранный радиоволновой линейный  
	"РИФ-РЛМ"
	шт.
	2
	2

	11
	Средство обнаружения (прибор)
	«Квартет-В»
	шт.
	4
	4

	12
	Металлодетектор
	Garrett PD 6500i
	шт.
	1
	1

	13
	Комплект программного обеспечения  на 20 приборов
	«АРМ Орион»
	шт.
	1
	1

	Система контроля управления доступом (СКУД)

	1
	Комплект программного обеспечения на СКУД
	Программно-аппаратный комплекс «КОНТУР»
	шт.
	1
	1

	2
	Электромеханический турникет - трипод
	PERCo-TTR-04.1
	шт.
	1
	1

	Система тревожной сигнализации (СТС)

	1
	Система тревожной сигнализации
	
	шт.
	1
	1

	2
	Источник бесперебойного питания
	
	шт.
	1
	1



График технического обслуживания
Таблица № 2
	Месяц / год
	Вид работ
	Дни проведения

	Январь 
	Техническое обслуживание
	11.01.2027 г. - 29.01.2027 г.

	Февраль 
	
	01.02.2027 г. - 26.02.2027 г.

	Март 
	
	01.03.2027 г. - 31.03.2027 г.

	Апрель 
	
	01.04.2027 г. - 30.04.2027 г.

	Май 
	
	04.05.2027 г. - 28.05.2027 г.

	Июнь 
	
	01.06.2027 г. - 30.06.2027 г.

	Июль 
	
	01.07.2027 г. - 30.07.2027 г.

	Август 
	
	02.08.2027 г. - 31.08.2027 г.

	Сентябрь 
	
	01.09.2027 г. - 30.09.2027 г.

	Октябрь 
	
	04.10.2027 г. - 29.10.2027 г.

	Ноябрь 
	
	01.11.2027 г. - 30.11.2027 г.

	Декабрь 
	
	01.12.2027 г. - 15.12.2027 г.



Перечень услуг и периодичность обслуживания
Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность обслуживания

	Охранная сигнализация и СКУД

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, шлейфов охранной сигнализации, извещателей, оповещателей, кнопок и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. В случае обнаружения недостатков – устранить немедленно, чистка и затяжка контактного крепежа, выявление, чистка загрязненных датчиков и разъемов монтажных баз конструкций. Проверка надежности шин заземления.
	ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию.
	ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности охранных извещателей, проверка правильности прохождения сигналов по линиям связи (адресация датчиков), проверка журнала событий системы, реагирование по заявке Заказчика при нарушении нормального функционирования сигнализации, поиск, выявление и замена неисправных элементов.
	ежемесячно

	5
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежемесячно

	6
	Проверка электрических параметров аппаратуры
	ежемесячно

	7
	Полнофункциональная проверка системы (в том числе измерение сопротивления заземления приборов и изоляции электрических цепей)
	один раз в год

	8
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	один раз в год

	9
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	один раз в год

	Система тревожной сигнализации

	10
	Внешний осмотр составных частей оборудования. Проверка на работоспособность.
	ежемесячно

	11
	Проверка емкости и работоспособности источника бесперебойного питания.
	ежемесячно

	12
	Проверка механической прочности и надёжности крепления отдельных узлов и блоков оборудования.
	ежемесячно



8. Общие требования к оказанию услуг:
8.1. Охранная сигнализация и СКУД: Услуги оказываются согласно Графика технического обслуживания (Таблица № 2). Для устранения возникших неисправностей в межрегламентный период, Исполнитель по вызову Заказчика должен обеспечить прибытие специалиста на обслуживаемый объект в сроки не более 12 (двенадцати) часов. В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во внерабочее время Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект на следующий день.
8.2. Система тревожной сигнализации (СТС): Услуги оказываются согласно Графика технического обслуживания (Таблица № 2). Для приема и выполнения заявок, ликвидации сбоев, технологических нарушений и отказов в работе СТС должна быть организована работа по круглосуточной поддержке функционирования работы СТС с составлением ежемесячных списков дежурных аварийно-ремонтных бригад, представляемых Заказчику.
Предусмотреть возможность временной замены в течение 2 (двух) часов с момента обнаружения неисправности, вышедшего из строя оборудования СТС.
Для устранения неисправностей СТС прибывать на объект не позднее чем через 1 час после вызова, или в иной срок, по согласованию с Заказчиком, но не позднее чем через 24 часа после вызова.
8.3. Общие требования:
- При оказании услуг использовать новые комплектующие изделия и расходные материалы, предназначенные только для данного вида оборудования, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов;
- Своими силами и за свой счет утилизировать использованные при оказании услуг материалы, детали и агрегаты отремонтированного оборудования; 
- Оказывать по заявке Заказчика консультативные услуги по эксплуатации оборудования, в том числе при необходимости, с выездом на объект; 
- Выявлять и устранять причины сбоев в работе, возникающих в связи с неисправностью оборудования; 
- При оказании услуг обеспечить соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации; 
- В случае обнаружения неисправности оборудования Исполнитель проводит техническую экспертизу и, в обязательном порядке, уведомляет Заказчика обо всех обнаруженных неисправностях в работе оборудования, а также о фактах его порчи в результате эксплуатации или вмешательства посторонних лиц. Также Исполнитель информирует представителей Заказчика о стоимости оборудования необходимого для замены, для закупки его Заказчиком; 
- В случае выявления необходимости производства ремонтных работ оборудования, Исполнитель представляет Заказчику дефектную ведомость с указанием деталей, подлежащих замене, их количества, а также работ, которые необходимо произвести; 
- Все работы по техническому обслуживанию необходимо отражать в специальном журнале работ с росписью представителей Исполнителя и Заказчика; 
- При проведении технического обслуживания пользоваться паспортами, этикетками и руководством по эксплуатации на оборудование; 
- Проводить техническое обслуживание согласно Графика технического обслуживания (Таблица № 2), а также в случае выявления неисправности. Количество вызовов не ограничивается; 
- Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в процессе оказания услуг, в течение 3-х дней.
9. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:
9.1. в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных норм и иных нормативных актов, установленных для данного вида услуг.
9.2. При оказании услуг должны быть обеспечены:
- безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества Заказчика и охрана окружающей среды;
- соблюдение характеристик надёжности и безопасности технических средств охраны объектов Заказчика.
9.3. Услуги должны оказываться Исполнителем с соблюдением всех правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности на объектах Заказчика.
10. Требования соответствия нормативным документам: 
Использовать в работе поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, сертифицированные механизмы и инструменты. Применяемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ и другим нормативно-техническим документам:
- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».
11. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 174н от 30.10.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).
12. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. Контактное лицо: Ермолин В.В., ведущий инспектор ИТО, (4842)713-232, ErmolinVV@ctu.customs.gov.ru
Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452



