Техническое задание
на поставку насоса 

1.Общие требования 

1.1.	Поставщик обязан осуществить доставку и разгрузку товара после заключения Договора по адресу: г Пермь, б-р Гагарина, д. 52..
[bookmark: _GoBack]1.2. 	По готовности Товара к отгрузке Поставщик извещает об этом Заказчика. Срок поставки не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора. 
1.3 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); 
1.4 Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. В случае наступления гарантийного случая (выявления дефекта(-ов) и/или неисправности(-ей) и/или несоответствий Товара), Поставщику необходимо произвести ремонт Товара или заменить Товар на новый в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления об этом Заказчиком. Поставляемый товар должен строго соответствовать требованиям Технического задания. Отклонения от размеров и технических требований, указанных в настоящем Техническом задании, согласованных с Заказчиком, не допустимы. В случае поставки Товара, который не соответствует требуемому качеству и/или характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании, Поставщик обязан за свой счет и своими силами осуществить замену такого Товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о несоответствии Товара условиям Договора.
1.5. При описании объекта закупки Заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Показатели, требования, условные обозначения и терминология, относящиеся к техническим и качественным характеристикам объекта закупки, не установленные техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, заимствованы из технических паспортов производителей оборудования и использованы в документации при описании объекта закупки с целью максимального использования возможностей выпускаемого оборудования с учетом места предполагаемой эксплуатации объекта закупки.

2. Спецификация необходимого к поставке товара: 

	№  п/п
	Наименование объекта закупки/ 
	Код ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения
характеристики
	Кол-во
	Ед. измер.

	1
	Многоступенчатый насос 

	28.13.14.110
	Корпус
	Нержавеющая сталь
	
	1
	Шт.

	
	
	
	Рабочие колесо
	Нержавеющая сталь
	
	
	

	
	
	
	Механизм управления
	Электродвигатель
	
	
	

	
	
	
	Монтаж 
	Трубное присоединение
	
	
	

	
	
	
	Диаметр входного и выходного патрубка
	40
	мм
	
	

	
	
	
	Допустимое давление 
	10
	бар
	
	

	
	
	
	Габаритная длина корпуса 
	[650]
	мм
	
	

	
	
	
	Частота вращения 
	Не менее 2800 не менее 3000
	Об/мин
	
	

	
	
	
	Подача в рабочей точке 
	Не менее 14 не более 18
	м3/ч
	
	

	
	
	
	Напор 
	Не менее 40 не более 53
	м
	
	

	
	
	
	Номинальная мощность электродвигателя
	Не менее 2,5 не более 3,5
	кВт
	
	

	
	
	
	Диаметр фланца электродвигателя по центрам отверстий
	[265]
	мм
	
	

	
	
	
	Максимальная температура перекачиваемой жидкости
	Не более от -20 до +120
	градус
	
	

	
	
	
	Степень защиты электродвигателя
	[IP55]
	
	
	

	
	
	
	Класс изоляции обмоток
	[F]
	
	
	

	
	
	
	Класс энергоэффективности двигателя
	[IE2]
	
	
	



