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на поставку материалов для сантехнических работ

	№ п/п
	Наименование материалов
	Характеристики

	1
	Кран шаровый проходной ДУ-20мм
Марка Valtec
[image: o01785b]
Гайка-штуцер  76 шт

	  Ду- 20мм 
	Рабочая среда: 
	Вода, пар

	Материал корпуса: 
	Латунь, никелированный

	Материал шара: 
	Латунь, хромированный

	Ручка: 
	Рычаг

	Размер: 
	¾ дюйма

	Тип присоединения: 
	F—F

	Рабочая температура: 
	+150 °С

	Рабочее давление: 
	20 бар

	Срок службы: 
	25 лет

	Соответствует требованиям: 
	ГОСТ 9544—2005, ГОСТ 21345—2005, ГОСТ 19681—94




	2
	Задвижка Ду-80 мм
[image: http://stroyprice.net/upload/resize_cache/iblock/7d6/390_390_1/7d685eb9809630bb0d42953419a28a5e.jpg]2 шт


	Задвижка стальная фланцевая шаровая 30с41нж Ду80 Ру16 применяется как запорное устройство на трубопроводах для холодной и горячей воды, жидких и газообразных нефтепродуктов, различных нейтральных сред при давлениях до 20 бар. 
Технические характеристики задвижки 30с41нж Ду80:
Максимальное давление : 20 атм 
Рабочая температура: -40..+425 град С 
Рабочая среда: жидкости и газы, неагрессивные к материалам задвижки 
Класс герметичности: А 
Материал корпуса: Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 
Присоединение: фланцевое 
Уплотнение: металл по металлу

	3
	Задвижка Ду-50 мм
[image: http://stroyprice.net/upload/resize_cache/iblock/7d6/390_390_1/7d685eb9809630bb0d42953419a28a5e.jpg]6 шт


	Задвижка стальная фланцевая шаровая 30с41нж Ду50 Ру16 применяется как запорное устройство на трубопроводах для холодной и горячей воды, жидких и газообразных нефтепродуктов, различных нейтральных сред при давлениях до 20 бар. 
Технические характеристики задвижки 30с41нж Ду50:
Максимальное давление : 20 атм 
Рабочая температура: -40..+425 град С 
Рабочая среда: жидкости и газы, неагрессивные к материалам задвижки 
Класс герметичности: А 
Материал корпуса: Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 
Присоединение: фланцевое 
Уплотнение: металл по металлу

	4
	Муфта стальная Ду-20 мм
[image: http://www.propartner.ru/uploads_img/prop_item/user-72325/6r/115x115/prop-products-72325-1490159333-7.png]76 шт
	Назначение - муфты с трубной резьбой предназначены для соединения водогазопроводных труб в системах отопления, водоснабжения, газопроводах низкого давления и в других трубопроводах для неагрессивных сред;
Среда рабочая - вода, пар, природный газ;
Диаметр – 3/4"
Давление условное PN, МПа (кгс/см2) - 25;
Температура рабочей среды (наибольшая) - 175;
Материал (основной) - сталь;

	5
	Сгон Ду20-150мм ГОСТ3262-75
[image: Ð¡Ð³Ð¾Ð½ Ð�Ñ�15-150Ð¼Ð¼ Ð�Ð�Ð¡Ð¢3262-75 Ð¢Ð°Ð³Ð°Ð½Ñ�Ð¾Ð³Ñ�ÐºÐ¸Ð¹ Ð¼ÐµÑ�Ð°Ð»Ð»Ñ�Ñ�Ð³Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ð¹ Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´ 027-1298]76 шт
	Сгон из ВГП
Материал корпуса : сталь, из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75
Среда : вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения : резьбовой
Диаметр – 20мм
Длина – 150мм
Область применения : для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов

	
6
	Отвод П90 89х3,5 (Ду-80) стальной
[image: Отвод П90 89х3,5 (Ду-80) стальной (Ст.20) 90 градусов ГОСТ 17375] 1 шт





	Отвод П90 89х3,5 (Ду-80) стальной (Ст.20) 90 градусов ГОСТ 17375 – приварной крутоизогнутый отвод 90° с радиусом 1,5 DN по ГОСТ 17375-2001, стыкуется с трубой наружным диаметром 89 мм и стенкой 3,5 мм. Условный проход – Ду-80, материал – сталь 20.
· Внешний диаметр по торцам: 89 мм.
· Внутренний диаметр по торцам: 82 мм.
· Толщина стенки: 3,5 мм.
· Температура: от минус 40°С до плюс 450°С.
· Номинальное давление: до 63 кгс/см2 (6,3 МПа).
· Радиус изгиба: R = 1,5 DN.
· Тип отвода: крутоизогнутый 3D.
· Тип конструкции: бесшовный приварной.
· Стандарт: ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81).


	7
	Труба 89х4 (Ду-80) стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91
[image: https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/54/47/54754/images/17543/17543.254x254.jpg]6 м.п.
	Труба 89х4 (Ду-80) стальная ГОСТ 10704-91 (6 м) 
· Наружный диаметр – Дн 89 мм
· Условный проход – Ду 80
· Толщина стенки – 4 мм
· Материал –сталь
· Стандарт – ГОСТ 10704-91
· Температура – от минус 40°С до плюс 450°С.


	8
	Контргайка чугунная ВР (ВН) Ду 20 (3/4")
[image: https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/58/26/12658/images/24496/24496.254x254.jpg]76 шт.
	Контргайка чугунная ВР (ВН) Ду 20 (3/4")
	Диаметр условный Ду(Dn):
	20 ММ

	Диаметр резьбы G (дюйм):
	3/4"

	Присоединение:
	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

	Материал:
	ЧУГУН




	9
	Фланец плоский стальной 1-80-16 ГОСТ 12820-80, Ру-16, Ду-80
[image: https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/07/29/12907/images/48821/48821.254x254.jpg]   2 шт
	Фланец плоский стальной 1-80-16 ГОСТ 12820-80, Ру-16, Ду-80 – плоский приварной фланец из стали 20 по ГОСТ 12820-80 на условный проход Ду-80 и давление Ру-16. Надевается на конец трубы и обваривается двумя угловыми швами – снаружи и изнутри. Уплотнительная поверхность – исполнение 1 (соединительный выступ) под мягкую прокладку.
	Диаметр Дн:
	89 ММ

	Присоединение:
	ПРИВАРНОЕ

	Категория:
	ПЛОСКИЕ

	Диаметр условный Ду(Dn):
	80 ММ

	Макс. раб. давление Ру(Pn):
	1,6 МПА| 16 БАР| 16 КГС/СМ2

	Количество отверстий:
	4

	Стандарт:
	ГОСТ 12820-80

	Материал:
	СТАЛЬ 20

	Исполнение:
	ИСПОЛНЕНИЕ 1

	Макс. темп. раб. среды °С:
	ОТ -40 ДО +450
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