ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, 1а

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 01 августа 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 01.08.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 

Требования к исполнителю:
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойкиу в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.
Количество, вес и габариты деталей каждого изделия
	Изделие
	Кол-во
	Группа деталей / материалов
	Кол-во деталей / комплектов
	Масса ед. / группы, кг
	Масса по группе, кг

	Теплая остановка
	1 шт
	К - основной каркас: трубы 100х100х5 L=7200/3200/3000/1675/1450, листы 10 мм
	42 детали
	1429,63
	1429,63

	Теплая остановка
	1 шт
	КП - каркас пола: трубы 80х80х4 L=3000, 50х50х3 L=3000/820
	47 деталей
	276,85
	276,85

	Теплая остановка
	1 шт
	КЛ - каркас лаг: трубы 50х50х3 L=1675/1450
	24 детали
	165,28
	165,28

	Теплая остановка
	1 шт
	КШ - каркас шкафа: трубы 40х40х2 L=2600/900/400
	14 деталей
	28,24
	28,24

	Теплая остановка
	1 шт
	КПП - каркас перекрытия потолка: трубы 100х100х5 и 50х50х3 L=3000/815/810
	47 деталей
	321,11
	321,11

	Теплая остановка
	1 шт
	КУ - каркас уклона: трубы 50х50х3 L=2885/840/835/765/330/271/213/154/280/221/163/104
	85 деталей
	287,83
	287,83

	Теплая остановка
	1 шт
	КО - каркас облицовки: трубы 50х50х3 L=1755/1720/1525/500/150
	88 деталей
	237,92
	237,92

	Теплая остановка
	1 шт
	Металлокаркас всего по чертежам
	347 деталей
	2748,54
	2748,54

	Теплая остановка
	1 компл.
	Заполнение и обшивка: минвата 100 мм - 85 м2; гидроизоляция - 200 м2; OSB 18 мм - 71 лист; OSB 10 мм - 32 лист; композитные кассеты - 1 компл.; стекло с алюминиевой рамой - 1 компл.; профлист Н-60 3000х845 - 10 шт; резиновое покрытие 1,2х10 м - 2 рулона
	85 м2 + 200 м2 + 103 листа/шт + 4 компл./рулона
	ориент. 4780
	4780

	Теплая остановка
	1 компл.
	Электрика, СКУД, табло, обогреватели, светильники, водосток
	комплект по Excel
	ориент. 240
	240

	Теплая остановка
	1 компл.
	Краска/грунт/отвердитель/разбавитель, анкеры 12х80 - 50 шт, урна, табличка, расходники
	комплект по Excel
	ориент. 180
	180


Краткая сводка по заказу
	Параметр
	Значение для передачи в логистику

	Общий состав заказа по изделиям
	1 изделие / комплект: теплая остановка 7500х3500х3200 мм. В составе: металлокаркас К, КП, КЛ, КШ, КПП, КУ, КО; заполнение/обшивка; электрика; стекло; профлист; крепеж; ЛКМ; мелкие комплектующие.

	Общий ориентировочный вес партии
	7,95 т: металлокаркас 2,748 т; материалы заполнения/обшивки 4,78 т; электрика/СКУД/табло/водосток 0,24 т; крепеж/ЛКМ/урна/расходники 0,18 т. Рекомендуемый расчетный запас по транспорту - не менее 25%.

	Максимальные габариты по всей партии
	7,50х3,50х3,20 м по наружному транспортному габариту изделия/металлокаркаса. Максимальная длина отдельного элемента - 7,20 м, максимальная ширина грузоместа - 3,50 м, максимальная высота - 3,20 м.

	Общий габаритный объем груза
	Основной габаритный объем: 84,0 м3 (7,50х3,50х3,20). Дополнительные пакеты размещаются внутри/в пределах этого габарита; расчетный объем к креплению с проходами - 90,0 м3.

	Общая длина кузова, фактически занимаемая грузом
	8,10 м по длине платформы: 0,30 м передний зазор для осмотра и строповки + 7,50 м основной груз + 0,30 м задний зазор. Дополнительная технологическая длина платформы для безопасной работы - до 10,00 м.

	Количество грузовых мест или логических групп погрузки
	6 логических групп: 1) основной металлокаркас/крупные рамы; 2) плоские пакеты КП, КПП, КУ, КО; 3) OSB/композит/профлист; 4) стекло в кассете; 5) электрика и мелкие комплектующие в ящиках; 6) ЛКМ, анкеры, урна, расходники.


Требуемый транспорт
	Требование
	Конкретный параметр

	Рекомендуемый тип транспорта
	Открытый низкорамный трал / полуприцеп-площадка для негабаритного груза, с возможностью боковой и верхней загрузки краном/манипулятором. Тентованный кузов не применять из-за высоты 3,20 м и ширины 3,50 м.

	Внутренние минимально необходимые габариты кузова
	Платформа: длина не менее 10,0 м, рабочая ширина не менее 3,50 м под груз + места под крепление; рекомендуется 3,70 м. Допустимая высота груза на платформе - не менее 3,20 м.

	Минимально необходимая грузоподъемность
	Не менее 10 т по фактическому весу; рекомендуется транспорт с грузоподъемностью 12 т и выше с учетом оснастки, строп, прокладок и 25% запаса.

	Тип загрузки
	Основная загрузка - верхняя краном. Допускается боковая подача погрузчиком для пакетов OSB/профлиста и ящиков. Задняя загрузка - только для мелких ящиков и ЛКМ после фиксации основного каркаса.

	Крепление груза
	Не менее 8 ременных/цепных стяжек для основного каркаса: 4 диагональные и 4 вертикальные. Под металл - деревянные прокладки 100х100 мм с шагом 1,5-2,0 м. Стекло - в кассете с отдельной стяжкой, без контакта с металлом. ЛКМ - в поддоне/ящике, отдельно от источников нагрева и стекла.

	Размещение с учетом осмотра
	Оставить проходы/зазоры 0,30 м спереди и сзади основного грузоместа; между ящиками, кассетами и пакетами внутри каркаса - 0,20-0,50 м для доступа досматривающего контроллера.



Краткая инструкция по погрузке
	Зона от переднего борта к задним воротам / краю платформы
	Длина зоны по кузову
	Что грузить и как размещать
	Способ упаковки / крепления

	Зона 0: передний технологический зазор
	0,30 м
	Не занимать грузом. Оставить место для осмотра, стропов, угловых защит и доступа к передним точкам крепления.
	Свободная зона.

	Зона 1: основной металлокаркас и крупные рамы
	7,50 м
	Первым грузить К - основной каркас. Внутрь/в контур каркаса уложить пакетом плоские рамы КП, КПП, КУ, КО; лаги КЛ - отдельным пакетом; КШ - отдельным штабелем у задней части каркаса.
	Крупные элементы - пакетами на деревянных прокладках; каркас - отдельным основным грузоместом. Крепить к платформе диагональными и вертикальными стяжками.

	Внутренняя зона 1А: листовые материалы и профнастил внутри габарита каркаса
	в пределах зоны 1; не увеличивает длину кузова
	OSB 18/10 мм и композитные кассеты поставить пакетами на подкладках. Профилированный лист Н-60 3000х845 уложить сверху отдельным пакетом, кромки защитить.
	Пакеты стянуть лентой; между пакетами оставить 0,20-0,30 м для досмотра. Профлист не класть под тяжелый металл.

	Внутренняя зона 1Б: стекло
	в пределах зоны 1; место 1,20-1,50 м по длине
	Стекло с алюминиевой рамой грузить кассетой вертикально, ближе к средней части каркаса, не у борта.
	Кассета с мягкими прокладками, отдельная стяжка, запрет контакта со стальными кромками.

	Внутренняя зона 1В: крепеж и мелкие комплектующие
	в пределах зоны 1; место 0,80-1,20 м по длине
	Электрику, СКУД, табло, светильники, автоматы, кабель, гофру, анкеры и таблички разместить в закрытых ящиках у задней части каркаса.
	Ящики ставить отдельным штабелем высотой до 0,80 м, фиксировать ремнем к полу/каркасу. Анкеры и крепеж - в подписанной таре.

	Внутренняя зона 1Г: ЛКМ, урна, расходники
	в пределах зоны 1; место 0,80 м по длине
	Краску, грунт, отвердитель, разбавитель и расходники разместить на отдельном поддоне. Урну закрепить рядом с поддоном, не ставить на стекло/профлист.
	Поддон с ЛКМ - отдельная обвязка и вертикальное положение тары. Между ЛКМ и электрикой оставить 0,20-0,30 м.

	Зона 2: задний технологический зазор
	0,30 м
	Не занимать грузом. Оставить доступ для осмотра задних креплений и проверки пломб/маркировки.
	Свободная зона.



Итоговое занятие платформы: 8,10 м по длине; расчетный габаритный объем груза к перевозке: 90,0 м3; фактическое число логических зон погрузки: 6 внутри основного грузового габарита.

