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Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во итого

	1.


	Сегментированные лезвия 25 мм.


	Изготовлены из инструментальной стали. Форма: сегментированное. Ширина: 25 мм. Количество в упаковке: 10 шт.
	уп
	5,00

	2.
	Круг абразивный шлифовальный под липучку
	Круг абразивный шлифовальный под липучку. Диаметр: 125 мм. Назначение: универсальный.

Без отверстий. Количество в упаковке: 10 шт Зернистость, не менее: 320.
	уп
	5,00

	3.
	Круг абразивный шлифовальный под липучку
	Круг абразивный шлифовальный под липучку. Диаметр: 125 мм. Назначение: универсальный.

Без отверстий. Количество в упаковке: 10 шт Зернистость, не менее: 40
	уп
	5,00

	4.
	Круг абразивный шлифовальный под липучку
	Таблетки для посудомоечных машин 55 штук в упаковке                                                                                                       Состав: менее 5%: энзимы, цеолиты, ароматизирующие добавки, в т.ч. линалоол, цитронеллол, лимонен; 5% или более, но менее 15%: неионогенные ПАВ; отбеливающие вещества на основе кислорода, поликарбоксилаты, фосфонаты.
	уп
	5,00

	5.
	Круг абразивный шлифовальный под липучку
	Круг абразивный шлифовальный под липучку. Диаметр: 125 мм. Назначение: универсальный.

Без отверстий. Количество в упаковке: 10 шт Зернистость, не менее: 180.
	уп
	5,00

	6.
	Круг абразивный шлифовальный под липучку
	Круг абразивный шлифовальный под липучку. Диаметр: 125 мм. Назначение: универсальный.

Без отверстий. Количество в упаковке: 10 шт Зернистость, не менее: 220.
	уп
	5,00

	7.
	Сетка абразивная 220
	Основа — тканевая. Зернистость: 220. Длина: 280 мм. Ширина: 115 мм. Форма: прямоугольная.
	уп
	4,00

	8
	Сетка абразивная 150
	Основа — тканевая. Зернистость: 150. Длина: 280 мм. Ширина: 115 мм. Форма: прямоугольная.
	уп
	10,00

	9
	Сетка абразивная 400
	Основа — тканевая. Зернистость: 400. Длина: 280 мм. Ширина: 115 мм. Форма: прямоугольная.
	уп
	3

	10
	Сетка абразивная 60
	Основа — тканевая. Зернистость: 60. Длина: 280 мм. Ширина: 115 мм. Форма: прямоугольная.
	уп
	10,00

	11
	Сетка абразивная 40
	Основа — тканевая. Зернистость: 40. Длина: 280 мм. Ширина: 115 мм. Форма: прямоугольная.
	уп
	7,00

	12
	Чашка алмазная для УШМ.
	Вид: чашка алмазная. Тип: турбо. Посадочное отверстие: 22.2 мм. Диаметр: 125 мм.
	шт.
	4,00

	13
	Круг зачистной


	Диаметр: 125 мм. Посадочный диаметр: 22.2 мм. Толщина, не менее: 6 мм. Тип диска: шлифовальный.

Форма: вогнутый.

Установка: на фланец.

Назначение: по металлу.
	шт.
	10,00

	14
	Круг отрезной для УШМ
	Тип диска: отрезной. Диаметр: 125 мм. Посадочный диаметр: 22.2 мм. Толщина: 2 мм.

Назначение: по металлу.
	шт.
	75,00

	15
	Круг отрезной для УШМ
	Тип диска: отрезной. Диаметр: 125 мм. Посадочный диаметр: 22.2 мм. Толщина: 2.5 мм.

Назначение: по бетону.
	шт.
	46,00

	16
	Круг лепестковый торцевой P80
	Тип диска: шлифовальный.

Диаметр: 125 мм.

Тип: КЛТ 1 (плоский).

Материал подложки: стекловолокно.

Материал основы лепестков: х/б тканевая основа.

Шлифовальный материал: электрокорунд нормальный.

Связующее: смола синтетическая.

Зернистость (по FEPA, P): 80.

Посадочный диаметр: 22.2 мм.

Максимальная частота вращения: 12250 об/мин.
	шт.
	25,00

	17
	Круг лепестковый торцевой P81
	Круг лепестковый торцевой предназначен для угловых шлифовальных машин. Тип диска: шлифовальный.

Диаметр: 125 мм.

Тип: КЛТ 1 (плоский).

Материал подложки: стекловолокно.

Материал основы лепестков: х/б тканевая основа.

Шлифовальный материал: электрокорунд нормальный.

Связующее: смола синтетическая.

Зернистость (по FEPA, P): 120.

Посадочный диаметр: 22.2 мм.

Максимальная частота вращения: 12250 об/мин.
	шт.
	25,00

	18
	Бита PZ2
	Насадка магнитная для саморезов со шлицем PZ2. Вид: односторонняя. Тип наконечника: PZ2. Длина: не менее 50 мм. Форма наконечника: крест. Тип хвостовика: 1/4 дюйма.

Упаковка 10 шт.
	уп.
	3,00

	19
	Бита PZ3
	Насадка магнитная для саморезов со шлицем PZ3. Вид: односторонняя. Тип наконечника: PZ3. Длина: не менее 50 мм. Форма наконечника: крест. Тип хвостовика: 1/4 дюйма.

Упаковка 10 шт.
	уп.
	2,00

	20
	Сверло 4 мм.
	Диаметр: 4 мм. Длина: 75 мм. Рабочая длина: 43 мм. Диаметр хвостовика: 4 мм. Материал обработки: металл. Тип хвостовика: цилиндрический. Стандарт: DIN 338 (немецкий) . Тип сверла: спиральный. Класс точности: В. Материал сверла: HSS-TIN (быстрорежущая сталь с напылением нитрида титана). Угол проточки: 118гр.
	шт.
	10,00

	21
	Сверло 3.5 мм
	Диаметр: 3.5 мм. Длина: 70 мм. Рабочая длина: 39 мм. Диаметр хвостовика: 3.5 мм. Материал обработки: металл. Тип хвостовика: цилиндрический. Стандарт: DIN 338 (немецкий) . Тип сверла: спиральный. Класс точности: В. Материал сверла: HSS-TIN (быстрорежущая сталь с напылением нитрида титана). Угол проточки: 118гр.
	шт.
	15,00

	22
	Сверло 2.5 мм
	Диаметр: 2.5 мм. Длина: 57 мм. Рабочая длина: 30 мм. Диаметр хвостовика: 2.5 мм. Материал обработки: металл. Тип хвостовика: цилиндрический. Стандарт: DIN 338 (немецкий) . Тип сверла: спиральный. Класс точности: В. Материал сверла: HSS-TIN (быстрорежущая сталь с напылением нитрида титана). Угол проточки: 118гр


	шт.
	15,00

	23
	Сверло 3 мм
	Диаметр: 3 мм. Длина: 61 мм. Рабочая длина: 33 мм. Диаметр хвостовика: 3 мм. Материал обработки: металл. Тип хвостовика: цилиндрический. Стандарт: DIN 338 (немецкий) . Тип сверла: спиральный. Класс точности: В. Материал сверла: HSS-TIN (быстрорежущая сталь с напылением нитрида титана). Угол проточки: 118гр.
	шт.
	15,00

	24
	Сверло 8 мм
	Диаметр: 8 мм. Длина: 133 мм. Рабочая длина: 87 мм. Диаметр хвостовика: 8 мм. Материал обработки: металл. Тип хвостовика: цилиндрический. Стандарт: DIN 338 (немецкий) . Тип сверла: спиральный. Класс точности: В. Материал сверла: HSS-TIN (быстрорежущая сталь с напылением нитрида титана). Угол проточки: 118гр.
	шт.
	5,00

	25
	Сверло 6 мм
	Диаметр: 6 мм. Длина: 93 мм. Рабочая длина: 57 мм. Диаметр хвостовика: 6 мм. Материал обработки: металл. Тип хвостовика: цилиндрический. Стандарт: DIN 338 (немецкий) . Тип сверла: спиральный. Класс точности: В. Материал сверла: HSS-TIN (быстрорежущая сталь с напылением нитрида титана). Угол проточки: 118гр
	шт.
	10,00

	26
	Бита PH3
	Насадка магнитная для саморезов со шлицем PH3. Вид: односторонняя. Тип наконечника: PH3. Длина: не менее 50 мм. Форма наконечника: крест. Тип хвостовика: 1/4 дюйма.

Упаковка 10 шт
	уп.
	2,00

	27
	Ведро строительное
	Тип: строительное. Объем: не менее 20 л. Материал: пластик

Цвет: черный. Форма: круглая

Корпус изготовлен из пластика.

Металлическая ручка для транспортировки;

Усиленная конструкция;

Изделие служит для транспортировки сыпучих материалов, а также жидкостей.
	шт.
	6,00

	28
	Лезвия сменные.
	Лезвия отламывающиеся сменные 18 мм. упаковка 5 шт. Запасные лезвия для ножей. В комплекте 5 штук.

Толщина, мм 0.5; Форма: сегментированное; Ширина, мм 18;  Количество, шт. 5
	шт.
	15,00

	29
	Нож строительный
	Строительный нож в металлическом корпусе с винтовым зажимом. ТИП ЛЕЗВИЯ: Сегментное. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Металл.

ШИРИНА ЛЕЗВИЯ: 18 мм. НАЛИЧИЕ ФИКСАТОРА.
	шт.
	4,00

	30
	Насадка-миксер
	Пластмассовый миксер тип "турбина", для перемешивания различных красок. Представляет собой стержень с рабочей частью в виде турбины.

Диаметр: 80 мм. Длина: 400 мм. Хвостовик: цилиндрический

Материал: Стержень металл, рабочая часть пластмасса.
	шт.
	5,00

	31
	Корщетка-насадка
	Корщетка-насадка. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки.

Диаметр: 125 мм. Материал проволоки: сталь. Посадочный диаметр: М14 мм. Форма проволоки: витая. Толщина проволоки: 0.5 мм. Максимальная частота вращения не менее: 6500 об/мин.
	шт.
	3,00

	32
	Полотно пильное для лобзика
	Пилка изготовлена из стали HCS, оснащена шлифованными зубьями. Предназначен для чистых прямых резов в мягкой древесине, ДСП, столярных плитах, ДВП (3-30 мм), в плитах с покрытием.

Рабочая длина полотна:  74 мм; Шаг зубьев 2.5 мм. Тип: по дереву. Назначение: чистый рез. Количество: 5 шт. Материал сталь (HСS).

Шаг зубьев постоянный: 2.5 мм. Шаг: 2.5.

Тип хвостовика: Т.
	шт.
	8,00

	33
	Щетка чашечная
	Применяется для зачистки поверхности от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины и различных загрязнений.

Диаметр: 125 мм. Материал проволоки: сталь. Посадочный диаметр: М14 мм. Форма проволоки: волнистая. Толщина проволоки: 0.3 мм. Максимальная частота вращения: 6500 об/мин.
	шт.
	2,00

	34
	Бумага шлифовальная водостойкая
	Бумага шлифовальная водостойкая БШВ-240 (230х280 мм; P240). Форма: прямоугольная.

Длина: 280 мм.

Ширина: 230 мм.

Основа: бумажная.

Зернистость: 240.

Водостойкая.


	шт.
	20,00

	35
	Бумага шлифовальная водостойкая


	Бумага шлифовальная водостойкая БШВ-120 (230х280 мм; P240) Форма: прямоугольная.

Длина: 280 мм.

Ширина: 230 мм.

Основа: бумажная.

Зернистость: 120.

Водостойкая.


	шт.
	20,00

	36
	Шлиф-шкурка на тканевой основе водостойкая


	Шлиф-шкурка на тканевой основе водостойкая (230х280 мм; №40) Форма: прямоугольная.

Длина: 280 мм.

Ширина: 230 мм.

Основа: тканевая.

Зернистость: 40

Водостойкая.

Количество в упаковке

1 шт.
	шт.
	20,00

	37
	Шлиф-шкурка на тканевой основе водостойкая
	Шлиф-шкурка на тканевой основе водостойкая (230х280 мм; №60) Форма: прямоугольная.

Длина: 280 мм.

Ширина: 230 мм.

Основа: тканевая.

Зернистость: 600

Водостойкая.

Количество в упаковке

1 шт.
	шт.
	20,00

	38
	Шлифлист 225 мм
	Шлифовальный круг на липучке красный 225 мм, Р220, 10 шт GRUFF PD-225-220. Диаметр: 225 мм.

Назначение: универсальная.

Основа: бумажная.

Зернистость: 220

Материал абразива: оксид алюминия.

Количество отверстий: 6.

Количество в упаковке: 10 шт.
	уп.
	5,00

	39
	Шлифлист 225 мм
	Шлифовальный круг на липучке красный 225 мм, Р120, 10 шт GRUFF PD-225-120. Диаметр: 225 мм.

Назначение: универсальная.

Основа: бумажная.

Зернистость: 120

Материал абразива: оксид алюминия.

Количество отверстий: 6.

Количество в упаковке: 10 шт.
	уп.
	5,00

	40
	Шлифлист 225 мм
	Шлифовальный круг на липучке красный 225 мм, Р320, 10 шт. Диаметр: 225 мм.

Назначение: универсальная.

Основа: бумажная.

Зернистость: 320

Материал абразива: оксид алюминия.

Количество отверстий: 6.

Количество в упаковке: 10 шт.
	уп.
	5,00

	41
	Шлифлист 225 мм
	Шлифовальный круг на липучке красный 225 мм, Р80, 10 шт Диаметр: 225 мм.

Назначение: универсальная.

Основа: бумажная.

Зернистость: 80

Материал абразива: оксид алюминия.

Количество отверстий: 6.

Количество в упаковке: 10 шт.
	шт.
	5,00

	42
	Сверло по стеклу и керамике 6 мм
	Сверло по стеклу и керамике 6 мм, 4 грани, шестигранный хвостовик. Сверло предназначено для работы с кафелем, керамикой, стеклом и пластиком.Тип: копьевидное.

Диаметр: 6 мм.

Длина: 76 мм.

Количество граней: 4.

Рабочая длина: 41 мм.

Тип хвостовика: шестигранный (1/4HEX - E).

Диаметр хвостовика: 6.3 мм.

Материал обработки: стекло/кафель.

Материал сверла: YG6X.

Количество в упаковке: 1 шт.
	шт.
	5,00

	43
	Сверло по стеклу и керамике 8 мм
	Сверло по стеклу и керамике 8 мм, 4 грани, шестигранный хвостовик Сверло предназначено для работы с кафелем, керамикой, стеклом и пластиком.Тип: копьевидное.

Диаметр: 8 мм.

Длина: 76 мм.

Количество граней: 4.

Рабочая длина: 41 мм.

Тип хвостовика: шестигранный (1/4HEX - E).

Диаметр хвостовика: 6.3 мм.

Материал обработки: стекло/кафель.

Материал сверла: HSS.

Количество в упаковке: 1 шт.
	шт.
	5,00

	44
	Лента шлифовальная Р120
	Лента шлифовальная 100x610 мм. Gigant Артикул: G-1057  Технические характеристики шлифовальной ленты:

Зернистость: 120.

Длина не менее: 610 мм.

Ширина не менее: 100 мм.

Назначение: универсальная.

Количество в упаковке: 5 шт.

Основа: тканевая.

Материал абразива: оксид алюминия
	уп.
	7,00

	45
	Бита шестигранная HEX 6.0
	Бита шестигранная HEX 6.0, 25 мм, S2 SGS 6325-H6. Изготовлена из легированной стали S2 повышенной прочности.  Твердость не менее 60 HRC.

Наконечник: HEX 6.0.

Длина: 25 мм.

Хвостовик бит: 1/4 (тип С).
	шт.
	10,00

	46
	Бита шестигранная HEX4.0
	Бита шестигранная HEX4.0, 25 мм, S2 SGS 6325-H4. Изготовлена из легированной стали S2 повышенной прочности.  Твердость не менее 60 HRC.

Наконечник: HEX 4.0.

Длина: 25 мм.

Хвостовик бит: 1/4 (тип С).

Материал бит: S2
	шт.
	10,00

	47
	Магнитная бита PH1
	Магнитная ударная бита PH1, 70 мм, 10 шт  Выполнена из улучшенной тайваньской стали марки TS2.

Наконечник: PH1.

Длина: 70 мм.

Количество бит в упаковке: 10 шт.

Хвостовик бит: 1/4 (тип Е).

Тип: ударные (торсионные) биты.

Материал бит: TS2.

Магнитный наконечник биты.
	шт.
	2,00

	48
	Бита шестигранная HEX2.5, 25 мм, S2
	Бита шестигранная HEX2.5, 25 мм, S2 SGS 6325-H2.5. Изготовлена из легированной стали S2 повышенной прочности.  Твердость не менее 60 HRC.

Наконечник: HEX 2.5.

Длина: 25 мм.

Хвостовик бит: 1/4 (тип С).

Материал бит: S2
	шт.
	10,00

	49
	Круг отрезной по металлу
	Круг отрезной по металлу 230х2,5х22 мм.Луга. Артикул: 73681. Технические характеристики:

Назначение: по металлу.

Тип диска: отрезной.

Диаметр: 230 мм.

Посадочный диаметр: 22.2 мм.

Толщина: 2.5 мм.
	шт.
	20,00

	50
	Круг зачистной по металлу
	Круг зачистной по металлу (230x6.0x22.2 мм).Луга. Артикул: 73425.  Технические характеристики:

Диаметр: 230 мм.

Посадочный диаметр: 22.2 мм.

Толщина: 6 мм.

Тип диска: шлифовальный.

Форма: вогнутый.

Установка: на фланец.
	шт.
	5,00

	51
	Ступенчатое сверло
	Сверло ступенчатое (4-32 мм; HSS) MATRIX, артикул: 72359.  Ступенчатое сверло из стали HSS, со спиральным профилем и трехгранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм в материалах толщиной до 5 мм.  Технические характеристики:

Тип: ступенчатый со спиральной канавкой.

Диапазон диаметров ступенчатых сверл: 4-32 мм.

Длина : 101.5 мм. Рабочая длина: 76.5 мм. Тип хвостовика: цилиндрический с 3 гранями. Материал обработки: металл.

Материал сверла: сталь HSS.

Форма стружкоотвода: спиральный.
	шт.
	3,00

	52
	Ступенчатое сверло
	Сверло ступенчатое (9-36 мм; P4M3) MATRIX, артикул 72358.   Ступенчатое сверло из стали HSS, со спиральным профилем и трехгранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм в материалах толщиной до 5 мм. Тип: ступенчатый со спиральной канавкой. Диапазон диаметров ступенчатых сверл: 9-36 мм.

Длина: 78 мм. Рабочая длина: 53.5 мм. Тип хвостовика: цилиндрический с 3 гранями. Диаметр хвостовика: 10 мм. Материал обработки: металл. Материал сверла: Сталь HSS.

Форма стружкоотвода: спиральный.
	шт.
	2,00

	53
	Уплотнитель
	Уплотнитель VЕTTORE профиль E 9x4 мм, 150 м, Black черный 20367 предназначен для герметизации и уплотнения входных межкомнатных деревянных и металлических дверей, пластиковых окон и балконов, других проемов во внутренних и внешних помещениях. Назначение: для окон и дверей. Поверхность применения: дерево, металл, пластик. Тип профиля: E. Материал: EPDM. Ширина: 9 мм. Длина не менее: 150 м. Толщина: 4 мм. Цвет: черный.
	шт.
	1,00

	54
	Уплотнитель для двери
	Уплотнитель VETTORE профиль D 9x7,5 мм, 100 м, BR коричневый 20364. предназначен для герметизации и уплотнения входных межкомнатных деревянных и металлических дверей, пластиковых окон и балконов, других проемов во внутренних и внешних помещениях.

Назначение:для окон и дверей.

Поверхность применения: дерево, металл, пластик.

Тип профиля: D., Материал: EPDM. Ширина: 9 мм. Длина не менее: 100 м. Толщина: 7.5 мм. Цвет: коричневый. Клеевой слой
	шт.
	1,00

	55
	Уплотнитель для профиля
	Уплотнитель CoEX для профиля REHAU 952 (рама, створка), EPDM. Цвет: Черный. Для ПВХ профиля Rehau. Назначение Рама и створка. Длина бухты 325 м.
	шт.
	2,00

	56
	Наливной пол57
	Двухкомпонентный, светостойкий полиуретановый наливной пол.  Основа: Полиуретановая смола, упрочняющие компоненты, УФ-фильтры, отвердитель.

Внешний вид покрытия однородная гладкая пленка: Степень блеска: глянцевая.

Расход в 1 слой (1 мм) 1-1,2 кг: 1м².

Время высыхания при t (20,0±0,5) °С.

До прикосновения (на отлип) 12 часов.

До пешеходных нагрузок 24 часа.

Окончательный набор прочности 7 суток.
	шт.
	16,00

	57
	Двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка
	Двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка, предназначенная для глубокого грунтования бетонных полов.

Основа материала: эпоксидная смола.

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более 12 ч.

Содержание летучих веществ, не более 3 %.

Разбавитель: Органический.  Вес: 5.9 кг.
	шт.
	5,00

	58
	Стреч пленка


	Стрейч-плёнка для ручной упаковки 1.85 кг 20 мкм 500 мм x 201 м. Тип: стрейч для ручной упаковки

Вид: с втулкой. Толщина не менее: 20 мкм.

Ширина не менее: 500 мм.

Вес нетто не менее: 1.85 кг

Длина не менее: 201 м.

Сырьё первичное.
	уп.
	4,00

	59
	Грунтовка
	Грунтовка Церезит CT 17 Transparent Морозостойкая. Материал основания: бетон/газобетон/кирпич/асбоцемент/гипсокартон.

Финишное покрытие: бетон/гипсокартон/камень/кирпич/цемент/штукатурка/шпатлевка.

Тип основы: акриловая дисперсия. Объем не менее: 10 л. Цвет: белый. Расход: 0.2 л/м². Место применения: внутри и вне помещения. Объект применения: пол/стены/потолок. Тип помещения: влажное/сухое. Способ нанесения: кисть/валик/краскопульт. Min температура применения не более: 0 °С.Время полного высыхания: 2 ч. Время высыхания на отлип: 2 ч. Морозостойкая.
	шт.
	5,00

	60
	Затирка CE 40
	ЗАТИРКА Церезит СЕ 40 PREMIUM. Форма выпуска: сухая смесь. Применение: для наружных и внутренних работ .Основа: цементная. Количество компонентов: однокомпонентная. Время высыхания не более : 24 ч. Ширина шва: 1-10 мм. Температура нанесения: от +5 до +30 °С. Температура эксплуатации: от -50 до +70 °С. Жизнеспособность раствора не более: 2 ч. Расход: 0.5 кг/м². Влагостойкая. Морозостойкая. Вид тары: ведро.Вес нетто: 2 кг.
	шт.
	3,00

	61
	Шпатлевка
	Шпатлевка универсальна.

Объем не менее: 17 л. Цвет: белый. Min толщина слоя: 0.1 мм.

Вес нетто не менее: 28 кг.
	шт.
	3,00

	62
	Лента шлифовальная Р80
	Лента шлифовальная 100x610 мм. Gigant Артикул: G-1055  Зернистость: 80.

Длина не менее: 610 мм.

Ширина не менее: 100 мм.

Назначение: универсальная.

Количество в упаковке: 5 шт.

Основа: тканевая.

Материал абразива: оксид алюминия
	уп.
	7,00

	63
	Цемент
	Цемент Цемрос M500 ЦЕМ I 42.5 Н. Прочность на сжатие, не менее: 42.5 (МПа)

Марка прочности (российский стандарт) не менее: M500.

Маркировка цемента: ЦЕМ I 42,5 Н.

Вес нетто не менее: 25кг
	шт.
	10,00

	64
	Малярный валик
	Малярный валик. Совместим с латексными и масляными красками, жидкими пропитками, лаками и средствами для защиты древесины. Валик имеет оцинкованный бюгель, устойчивый к коррозии, а также обладает особой конструкцией, обеспечивающей свободное вращение для максимальной отдачи краски на поверхность.

Материал рукояти: пластик. Длина: 240 мм. Материал шубки: микрофибра. Высота ворса: 7 мм. Диаметр: 40 мм. Бюгель: 6 мм.
	шт.
	15,00

	65
	Сменный валик
	Сменный валик. Шубка такого валика выполнена из полиамида, который обладает повышенной износостойкостью.

Длина: 250 мм. Материал шубки: полиамид. Толщина шубки: 12 мм. Высота ворса: 12 мм. Диаметр: 36 мм.

Бюгель: 6 мм.
	шт.
	15,00

	66
	Кисть малярная
	Тип: плоская. Тип щетины: искусственная, Материал ручки: дерево. Материал бандажа: металл. ГОСТ 10597-87. Ширина: мм 50. Длина: мм 200. Толщина: мм 10.
	шт.
	12,00

	67
	Кисть малярная
	Тип: плоская. Тип щетины: искусственная, Материал ручки: дерево. Материал бандажа: металл. ГОСТ 10597-87. Ширина: мм 75. Длина: мм 210. Толщина: мм 10.
	шт.
	12,00

	68
	Кисть малярная
	Тип: плоская. Материал ручки: дерево. Материал бандажа: металл. ГОСТ 10597-87. Ширина: мм 100. Длина: мм 220. Толщина: мм 10.
	шт.
	12,00

	69
	Кисть малярная
	Тип: плоская.  Материал ручки: дерево. Материал бандажа: металл. ГОСТ 10597-87. Ширина: мм 20. Длина: мм 170. Толщина: мм 10.
	шт.
	15,00

	70
	Велюровый мини-валик в сборе
	Велюровый мини-валик в сборе (D15/100 мм, ворс 4 мм, бюгель 6 мм) КЕДР 043-1510 25948.

Тип: валик с ручкой.

Длина не более: 100 мм.

Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы не менее: 4 мм.

Количество валиков (роликов) в комплекте: 1 шт.

Длина ручки не более: 80 мм.

Диаметр не более. 15 мм.

Материал шубки: велюр.
	шт.
	7,00

	71
	Мини-валик сменный


	Мини-валик сменный 100 мм/9 мм, D 15 мм, D р. 6 мм, полиамид MTX НЕЙЛОН Стандарт 80609.

Тип: ролик без ручки.

Длина не более: 100 мм.

Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы не менее: 9 мм.

Диаметр не менее: 16 мм.

Материал шубки: полиамид.

Типоразмер: мини-валики (меньше 180 мм).

Назначение: алкидные и масляные ЛКМ.

Бюгель: 6 мм
	шт.
	25,00

	72
	Насадка режущая пазовая прямая HCS по дереву
	Насадка режущая пазовая прямая HCS по дереву 20х1.4 мм мелкий зуб для МФИ Denzel 782309.Материал обработки: дерево

Ширина не более: 20 мм.

Тип соединения насадки: OIS.
	шт.
	3,00

	73
	Насадка режущая по металлу и дереву для МФИ
	Насадка режущая по металлу и дереву для МФИ (44х1.4 мм; Т-образная; BiM; мелкий зуб) Denzel 782307.   Материал обработки: дерево/металл.

Длина не менее: 55 мм. Ширина не менее: 44 мм.

Тип соединения насадки
	шт.
	5,00

	74
	Полотно пильное по дереву для МФИ
	Полотно пильное по дереву для МФИ (87 мм) FIT 37908.  Материал обработки: дерево/пластик.

Диаметр не менее: 87 мм.

Ширина: 87 мм

Тип соединения насадки: OIS.
	шт.
	4,00

	75
	Полотно пильное по дереву для МФИ
	Полотно пильное по дереву для МФИ (68 мм) FIT 37914. Материал обработки: дерево/пластик.

Ширина не менее: 68 мм.

Тип соединения насадки: OIS.
	шт.
	5,00

	76
	Лента шлифовальная Р40
	Лента шлифовальная 100x610 мм. Gigant Артикул: G-1053

Зернистость: 40.

Длина не менее: 610 мм.

Ширина не менее: 100 мм.

Назначение: универсальная.

Количество в упаковке: 5 шт.

Основа: тканевая.

Материал абразива: оксид алюминия
	уп.
	5,00


Требования, предъявляемые к товару:
1. Требования к порядку поставки товара.

Поставщик письменно за три рабочих дня до срока доставки уведомляет Заказчика о готовности товара к отгрузке и, после получения подтверждения о готовности принять товар в указанную Заказчиком дату и время, доставляет его в адрес Заказчика. Без наличия подтверждения Заказчика доставка товара не производится.

Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара автомобильным транспортом в место доставки. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

Поставщик в день доставки товара Заказчику одновременно с товаром предоставляет Заказчику следующие сопроводительные документы на товар:

· Транспортную накладную (по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200) или транспортный раздел товарно-транспортной накладной (по типовой межотраслевой форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.1997 № 78) - в 2-х экземплярах;

· Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) или УПД (оригинал) – в 2-х экземплярах, подписанные Поставщиком;

· Счет (оригинал);

· Счет-фактура (при наличии);

· Акт о приемке товаров, работ, услуг (ОКУД 0510452) – в 2-х экземплярах, подписанные Поставщиком;

· Заверенные копии сертификата соответствия (декларации соответствия), сертификата безопасности (если товар подлежит обязательной сертификации);

· Иные документы, относящиеся к товару.

2. Требования к качеству товара.

Поставляемый товар (в том числе его составные части и комплектующие изделия) должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям нормативных и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида товара, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека. Поставщик гарантирует, что товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с техническими требованиями.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует своему целевому назначению, техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в контракте, а также соответствует техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в документах, передаваемых вместе с товаром.

3. Требования к упаковке товара.

Упаковка должна быть целой, препятствующей порче товара, предназначенной для транспортировки данного вида товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время погрузки и разгрузки, транспортировки, хранения, защищать товар от любого рода повреждения и коррозии. Упаковка должна быть пригодной для возможной перегрузки товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять товар от воздействия атмосферных явлений.

4. Требования к месту, сроку поставки товара.

Поставщик доставляет товар по адресу: г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 (заезд на территорию со стороны ул. Максимова, 28), в помещения, указанные Заказчиком, до 02.11.2026г.

5. Требования к гарантийному сроку товара. 

Срок предоставления гарантии качества товара составляет 12 месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
Объем предоставления гарантий качества товара распространяется на весь товар, указанный в спецификации, включая бесплатную замену, в течение вышеуказанного гарантийного срока. При обнаружении недостатков товара или его несоответствия условиям контракта в период действия гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику рекламацию по почте или электронной почте. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты с момента получения рекламации Заказчика заменить поставленный товар, если он оказался некачественным по вине Поставщика.

