ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку парогенератора с утюгом и тефлоновой подошвой
1. Заказчик: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждения № 150 Федеральной службы исполнения наказаний
2. Местонахождение Заказчика: 427965, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 53-а
3. Предмет договора: Поставка парогенератора с утюгом и тефлоновой подошвой.
4.Место поставки: 427965, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 53-а
5. Срок поставки: Срок поставки – не позднее 31.07.2026 г. 
6. Количество поставляемого товара:1 шт.
7. Условия поставки товара:
Поставка товара должна осуществляться за счет средств и транспортом Поставщика по месту нахождения Заказчика. Доставка, погрузка, разгрузка, подъем, гарантийные обязательства осуществляются силами и за счет средств Поставщика. 
8. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:
Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Товар должен быть новым, не находившимся в эксплуатации у Поставщика или третьих лиц, быть не подвергшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик должен поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений, загрязнений, механических повреждений, обеспечивающих защиту от сырости при его транспортировке. Упаковка не должна содержать следов вскрытий, вмятин, порезов.
Комплектность всех поставляемых товаров проверяется в момент сдачи – приёмки товаров в соответствии с: а) технической документацией производителей каждого товара; б) требованиями технического задания; в) исправной работой поставляемого товара во время пробного пуска при приёмке-сдаче; и г) результатами визуального осмотра товаров. 
Результат проверки комплектности фиксируется в акте сдачи – приёмки. При обнаружении в процессе приемки товара несоответствия поставляемого Поставщиком товара по цене, количеству, ассортименту, качеству, а также в случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, без сопроводительных документов, предусмотренных договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество товара или заменить товар на качественный в установленный предписанием Заказчика срок. В случае отказа Поставщика от замены некачественного товара на качественный или невозможности произвести такую замену в установленный предписанием Заказчика срок, Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества вплоть до надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств.
Вместе с поставкой Товара передаются все необходимые документы, в том числе документы, подтверждающие качество поставленного Товара, включая все предусмотренные производителем/изготовителем принадлежности, информационные материалы, а также комплект эксплуатационных документов на бумажных и/или электронных носителях (технические паспорта, инструкции по эксплуатации) на русском языке и иную техническую документацию, необходимую для данного вида Товара. Техническая документация (паспорта, инструкции) на передаваемый Товар должна быть достаточной для его нормальной эксплуатации и быть на русском языке или содержать раздел на русском языке.
Техническая документация должна включать следующий перечень документов: паспорт оборудования, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон (книжка).
При осуществлении поставки обязательно представляются оригиналы или копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый Товар, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации.
Наличие сертификатов (деклараций) на соответствие техническим регламентам ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» обязательно.
Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, высококачественного изготовления, полностью соответствовать условиям извещения, условиям договора и действующим в Российской Федерации государственным стандартам, техническим условиям и прочим нормативным документам, принятым для данного вида Товара.
9. Требования к упаковке, отгрузке товара:
Доставка, погрузка, разгрузка, гарантийные обязательства осуществляются силами и за счет средств поставщика. При транспортировке, продукции, ее следует беречь от ударов, не бросать, беречь от влаги и воды, не допускать нарушения целостности упаковки и маркировки тары. Процесс приёмки осуществляется путём проведения заказчиком визуального осмотра товара на механические повреждения, целостность упаковки, дату производства, соответствие спецификации поставляемого товара, указанным в технической части характеристики.
Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении, предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Товар должен быть соответствующим образом упакован и затарен так, чтобы исключить порчу или уничтожение Товара при его погрузке, перевалке, транспортировке и разгрузке, длительном хранении. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Договора.
Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ. 
Доставка, погрузка, разгрузка, гарантийные обязательства осуществляются автомобильным транспортом Поставщика по адресу: 427965, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 53-а.
 Приёмка-передача Товара осуществляется в рабочие дни, по предварительному согласованию с заказчиком, с 09.00 до 16.00 часов по местному времени. Досрочная (до оформления заявки) и отсроченная поставка без предварительного согласования с Заказчиком не допускается.
Вместе с поставленным Товаром Поставщик представляет Заказчику отчетные и финансовые документы: товарную накладную и/или УПД и/или счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах, счет на оплату, а также заверенные копии сертификата соответствия либо декларации о соответствии на Товар, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара.

10. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:
Гарантийный срок – не менее 6 месяцев с момента поставки товара на основании подписанных Сторонами товарных накладных по форме № 1-Т и/или № ТОРГ-12 и/или УПД и/или счетов-фактур (при наличии).
Заказчик вправе в течение всего гарантийного срока потребовать от Поставщика замены товара или его отдельных составляющих в случаях, если: 
- товар имеет неустранимый заводской дефект;
- товар пребывал в гарантийном ремонте более четырёх раз;
- суммарный срок пребывания товара в гарантийном ремонте составил более трёх месяцев;
- Поставщик необоснованно отказался произвести бесплатный ремонт в течение гарантийного срока.
Все расходы, связанные и необходимые для замены, гарантийного ремонта товара или его частей несет Поставщик, за исключением случаев устранения поломок товара, возникших по причине несоблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации.
Гарантия Поставщика не распространяется на расходные материалы и не относится к естественному износу, а также ущербу, возникшему вследствие нарушения требований эксплуатационной документации и хранения.
Гарантийный срок продлевается на период невозможности эксплуатации товара, включая время проведения гарантийных ремонтных работ.
Заказчик обязуется соблюдать условия гарантии, в том числе, выполнять мероприятия, необходимые для предоставления Поставщиком гарантийного обслуживания. При необходимости проведения ремонта товара в связи с возникновением неисправностей, не обеспеченных гарантией, а также при нарушении Заказчиком условий предоставления гарантийного обслуживания, восстановление (ремонт) товара и связанные с этим расходы, осуществляются за счет Заказчика.

11. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги:
[bookmark: _Hlk529711353]Поставляемое оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам (Таблица №1).

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество единиц оборудования
	Характеристика оборудования

	
	
	
	Наименование показателя
	Требования к техническим характеристикам

	1.
	Парогенератор с утюгом
ОКПД2 28.99.39.190
КТРУ 28.99.39.190-00000130 
	1 шт.
	Вид парогенератора
	Мобильный

	
	
	
	Производительность, кг/ч
	< 700

	
	
	
	Тип источника энергии
	Электрический

	
	
	
	Тип
	Профессиональный

	
	
	
	Объем бойлера
	Не менее  1,2 л

	
	
	
	Комплектация
	Электропаровой Утюг

	
	
	
	Мощность тэна бойлера:
	Не  менее 1000 Вт

	
	
	
	Кнопка пар и вода
	Наличие

	
	
	
	Давление, bar
	Не менее 2,5

	
	
	
	Напряжение
	220-240 В 50-60 Гц

	
	
	
	Мощность утюга
	Не менее 850 Вт

	
	
	
	Вес утюга
	Не более 2 кг

	
	
	
	Время разогрева
	От 7 до 10 минут 

	
	
	
	Время непрерывной работы, мин.
	Не менее 180

	
	
	
	Вертикальное отпаривание
	Наличие

	
	
	
	Выход пара
	Не менее 70 г/мин

	
	
	
	Автоотключение при отсутствии воды
	Наличие

	
	
	
	Манометр
	Наличие

	
	
	
	Вес
	не более 7,5 кг

	
	
	
	Тефлоновая накладка (подошва)
	Наличие

	
	
	
	Материал корпуса бойлера
	Нержавеющая сталь



	Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «или эквивалент», «аналог», «типа», «должен (-а) быть», «может быть», «теоретическая» и т.п., и/или допускать разночтения, двусмысленное толкование. В случае если в Описании объекта закупки указывались технические параметры, предусматривающие диапазон значений (не менее, не более, не хуже, или и т.д.), в заявке участник должен указать точное значение соответствующего параметра предлагаемого товара. Использование в заявке участника неточных технических диапазонов, значений, показателей, параметров, с применением формулировок: «не менее», «не более», «не хуже», «не уже», «или», «не ниже», «максимальное», «минимальное», «допустимое» и производные, и т.д. - не допускается.
	Участник должен представить информацию о конкретных показателях товаров, соответствующих значениям, установленным в таблице № 1, кроме показателей оборудования, предоставляемого Заказчиком. Участник закупки должен указать значения показателей материалов, соответствующие значениям, установленным в Описании объекта закупки, при этом: значения показателей, сопровождающихся словами «максимальный»,  должны являться максимальными; значения показателей, сопровождающихся словами «минимальный», должны являться минимальными; значения показателей, сопровождающихся словами «более», должны иметь конкретное значение, которое больше установленного, крайние значения включительно; значения показателей, сопровождающихся словами «менее», должны иметь конкретное значение, которое меньше установленного, крайние значения включительно; значения показателей, сопровождающихся словами «от …до..», в случае, если они по своей сути имеют диапазонное (интервальное) значение, не должны быть конкретизированы. При этом, когда значение показателя сопровождается также словами, «не ниже», «не уже», «не менее», необходимо указать равное либо более установленного значение показателя. Если значение показателя сопровождается словами, «не выше», «не шире», «не более», необходимо указать равное либо менее установленного значение показателя. При этом, когда диапазонное (интервальное) значение показателя сопровождается также словами, «не ниже», «не уже», «не менее», необходимо указать равное либо более установленного диапазонное (интервальное) значение показателя. Если диапазонное (интервальное) значение показателя сопровождается словами, «не выше», «не шире», «не более», необходимо указать равное либо менее установленного диапазонное (интервальное) значение показателя; значения показателей, сопровождающихся знаками «˃» (больше), «˂» (меньше), «≥» (больше или равно), «≤» (меньше или равно), должны иметь конкретные значения в соответствии с инструкциями, указанными выше; значения показателей, сопровождающихся словами «диапазон», должны иметь диапазонное значение, равное установленному диапазонному значению показателей либо быть более или менее установленного диапазонного значения показателей, в соответствии с инструкциями, указанными выше; значения показателей, сопровождающихся словами «предел» должны являться максимальными; значения показателей, сопровождающихся словами «интервал», должны иметь диапазонное (интервальное) значение, в соответствии с инструкциями, указанными выше; значения показателей, сопровождающихся союзом «или», «либо», знаками «/», «;», являются однородными, определяющими многообразие вариантов, при этом, необходимо указать одну характеристику или один показатель из приведенных подобным образом; значения однородных показателей, сопровождающихся знаком «,», не конкретизируются;  значения показателей, сопровождающихся знаками «;», «,» (в сочетании с союзом «и»), являются неоднородными, определяющими различные свойства, качества и т.п., при этом необходимо предложить такой материал, который сочетает в себе или имеет все перечисленные подобным образом характеристики и/или показатели. Значения показателей, наименование марок и т.п., указанных через «-», необходимо указать конкретно.
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