ЕАТ

Описание объекта закупки
на поставку насоса для перекачивания бензина  SMART POWER SP-310MP (BERKUT) (19 л/мин) механический ручной, тип: рычажный вверх-вниз,
 для обеспечения нужд Филиала ФГБУ «ФНИЦ Охота «Кашинский»

	Товар 1

	Наименование:
	Насос для перекачивания бензина топлива жидкости и ГСМ SMART POWER SP-310MP (19 л/мин) механический ручной, тип: рычажный вверх-вниз.

	Единица измерения:
	 штука

	Количество:
	1 (одна)

	Производитель:
	

	Характеристики:
	Насос для перекачивания бензина топлива жидкости и ГСМ SMART POWER SP-310MP) 
- Производительность: до 19 л/мин
- Механическая помпа: «вверх-вниз»
- Длина всасывающей трубки: 900 мм
- Длина шланга: 1300 мм
- Диаметр погружной части: 26 мм
- Вес: 550 г.
- Материал: Полипропилен, полиэтилен, ацетат, ABS

	Тара (упаковка)
	Упаковка производителя

	Комплектация:
	Упаковка или лист-вкладыш, которые должны содержать полную информацию  о характеристиках , данные о производителе , дате и месте производства.



	Требования к качествутоваров:
	Поставляемый товар (объект закупки) должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Составные части (элементы) поставляемого товара (объекта закупки) должны быть новыми (не восстановленными, не быть в употреблении, в ремонте).
На продукцию (товар), подлежащую обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия, поставщик (продавец) предоставляет соответствующие сертификаты и декларации или указывает в товарно-сопроводительной документации сведения о сертификате или декларации соответствия.

	Условия поставки товаров:
	Место осуществления поставки товара (объекта закупки): Тверская область, Кашинский муниципальный округ, г. Кашин, ул. Песочная, д. 1/16 – административное здание Филиала ФГБУ «ФНИЦ Охота «Кашинский».
Доставка, разгрузка и погрузка товара (объекта закупки) осуществляется силами и за счет средств поставщика (продавца). Поставщик (продавец), перед доставкой объекта закупки обязан предварительно в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней уведомить заказчика о намерении осуществить доставку.
Срок осуществления поставки объекта закупки с момента подписания сторонами контракта (договора) – не более 10 календарных дней.
В случае повреждения, нарушения целостности, приведения в негодность товара (объекта закупки) или отдельных его компонентов (частей, элементов и т.п.) при поставке, поставщик (продавец) обязан заменить его на новый товар за свой счёт и своими силами в срок не превышающий 10 рабочих дней.

	Порядок приёмки
 товаров:
	К приёму обязательств поставщика (продавца) по контракту заказчик приступает после передачи поставщиком (продавцом) заказчику объекта закупки (товара) согласно комплектации. На передачу объекта закупки поставщик (продавец) направляет своего уполномоченного представителя. По договорённости сторон поставщик (продавец) может не направлять своего уполномоченного представителя на приём-передачу объекта закупки.
[bookmark: _GoBack]Приёмка обязательств поставщика (продавца) по контракту на поставку объекта закупки (товара) для обеспечения нужд Филиала ФГБУ «ФНИЦ Охота «Кашинский» и претензия могут осуществляться заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заказчиком товара и передаточных документов.
Приёмка поставляемого товара заказчиком может осуществляться с понедельника по пятницу (включительно), в рабочее время - с 9:00 до 16:00. В праздничные и выходные дни приёмка товара не осуществляется.
Поставщик (продавец) с товаром передаёт передаточные документы и документы для оплаты.

	Гарантийные обязательства:
	Срок гарантии поставщика (продавца) на объект закупки: не менее 12 месяцев. Поставщик (продавец) должен обеспечить условия гарантии, устанавливаемые изготовителем (производителем) на объект закупки и подтвердить их соответствующим документом.
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