ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств Херсонского УФАС России
Информация об объекте закупки:

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Крымской таможни.
Код по ОКПД 2: 45.20.1 – услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств.
Код по КТРУ: 45.20.10.000-00000001 – услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (обязателен к применению с 01.01.2026г.). Описание объекта закупки по КТРУ отсутствует, к данной закупке не применяется.
2. Цель:

Целью технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств является содержания автомобилей в надлежащем внешнем виде и технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию транспортных средств, а также безопасность дорожного движения.

3. Объем услуг: в соответствии с приложение №1 Технического задания
4. Условия оказания услуг:
4.1. Сроки и условия оказания услуг:

Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных автомобилей с момента их приёма, а также не использования и не применения транспортных средств и установленного на них специального оборудования в своих целях. В случае неисполнения данных обязательств Исполнитель несёт ответственность, вплоть до уголовной, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Технический центр Исполнителя (находящийся в г.Симферополь, Республика Крым либо в Геническом муниципальном округе Херсонской области) должен быть оборудован всем необходимым авто-сервисным оборудованием для качественного оказания услуг в полном объеме в соответствии с техническим заданием.
Если для осуществления Исполнителем поиска таких неисправностей требуется проведение слесарных или арматурных работ в салоне транспортного средства, данные работы выполняются исключительно по согласованию с Заказчиком на основании дополнительной заявки Заказчика.
Исполнитель предупреждает Заказчика о необходимости замены определенных деталей транспортного средства, которые в случае отказа Заказчика от их замены, могут выйти из строя и вызвать поломку транспортного средства
В случае если в процессе работ Исполнителем будут выявлены дополнительные неисправности, требующие устранения, работы по устранении таких неисправностей могут выполняться после уведомления Исполнителем Заказчика о возникновении необходимости в дополнительных работах и только с согласия Заказчика, при этом Заказчиком оформляется дополнительная заявка.

Сроки оказания услуг со дня приемки Исполнителем автотранспорта Заказчика не должны превышать:

максимальный срок технического обслуживания - 1 (один) день (при условии поступления на СТО автотранспорта Заказчика не позже 12.00);

по диагностике и техническому обслуживанию автотранспорта – не более 3 суток, включая поставку запасных частей и расходных материалов; по текущему ремонту – не более 5 суток, включая поставку запасных частей и расходных материалов.
В случае необходимости, сроки работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, при обязательном согласовании (в письменном виде) новых сроков на оказания услуг с Заказчиком, могут быть продлены.
При оказании любых услуг представитель Заказчика имеет право находиться непосредственно в зоне их проведения, в присутствии представителя Исполнителя.
Исполнитель принимает автотранспорт Заказчика и производит диагностику, техническое обслуживание и ремонт круглосуточно, включая выходные дни.
5. Техническое обслуживание включает:
- диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные и другие работы, направленные на предупреждение и выявление неисправностей, снижение интенсивности ухудшения параметров технического состояния подвижного состава, экономию топлива и других эксплуатационных материалов, уменьшение отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду.
6. Требования к запасным частям, используемым для оказания услуг:
7.1. Используемые Исполнителем для оказания услуг запасные части и расходные материалы должны быть новыми (не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), одобренными заводом-изготовителем автотранспортного средства, и прошедшими необходимую сертификацию (если такое требование установлено законодательством).
7. Требования к качеству и безопасности:

8.1. Нормы, правила и процедуры диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных средств устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом условий их эксплуатации.

8.2. Работа по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, техники пожарной безопасности и других нормативных документов РФ. Все работы должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 (ред. от 23.01.2007) "Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств";

- Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средста. Требования к безопасности в  эксплуатации и методы проверки.

8. Требования к результатам оказанных услуг:

9.1. Транспортные средства, прошедшие техническое обслуживание и ремонт, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» в ред. от 02.11.2015г.), в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения.

9.2. Нормы, правила и процедуры диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных средств устанавливаются заводом - производителем транспортного средства с учетом условий их эксплуатации.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

10.1. Срок представления гарантии качества на детали, узлы и агрегаты, установленные на транспортные средства взамен вышедших из строя должен составлять не менее 15 000 км. пробега или 12  (двенадцать) месяцев (что наступит раньше) со дня подписания акта выполненных работ (На ходовую часть – 15 000 км, на остальные узлы, агрегаты и их составные детали – 12  (двенадцать) месяцев).

10.2. Срок представления гарантии качества на выполненные работы по ремонту транспортных средств должен составлять не менее периода прохождения технического обслуживания по пробегу установленному нормативными документами составляющему
15 000 км. пробега или не менее 12  (двенадцать) месяцев (что наступит раньше) со дня подписания акта выполненных работ. (На ходовую часть – 15 000 км, на остальные узлы, агрегаты и их составные детали – 12  (двенадцать) месяцев).

Техническое задание на ремонт автомобиля Хендай Элантра 2008г.

 для нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Херсонской области 
Виды работ

	№
	Наименование
	Стоимость , руб

	1
	Техническое обслуживание (замена фильтров: масляный, салонный, воздушный, очистка тормозов)
	

	2
	Работа Электрика (диагностика неисправностей, устранение неполадки)
	

	3
	Реставрация суппорта
	

	
	


Виды материалов:

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм.
	Стоимость 

	1
	Фильтр салона  
	1
	шт
	

	2
	Фильтр масляный
	1
	шт
	

	3
	Фильтр воздушный
	1
	шт
	

	4
	Датчик положения коленвала
	1
	шт
	

	5
	Очиститель тормозов
	1
	шт
	


на ремонт автомобиля Форд Фокус 2013 г.  для нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Херсонской области 

Виды выполняемых работ
	№
	Наименование
	Стоимость 

	1
	Техническое обслуживание (замена фильтров: масляный, салонный, воздушный, очистка тормозов)
	

	2
	Ремонт двигателя
	

	3
	Ремонт ходовой части автомобиля
	

	4
	Регулировка углов установки колес
	

	5
	Замена тяг переднего стабилизатора
	

	
	


Виды материалов:

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм.
	Стоимость 

	1
	Фильтр масляный Duratec-HE
	1
	шт
	

	2
	AG251 возд. FORD Focus (c11,2007) - рестайлинг
	1
	шт
	

	3
	Фильтр салона Focus 3 Grand C Max (угольный)
	1
	шт
	

	4
	Комплект пыльника, рулевое управление
	2
	шт
	

	5
	Очиститель тормозов
	1
	шт
	

	6
	Тяга рулевого управления FORD Focus 2011 - / C-Max 2003 - / Kuga 2008 - 2012 / Tourneo Connect 2013
	2
	шт
	

	7
	Опора амортизатора
	2
	шт
	

	8
	Подшипник качения, опора амортизационной стойки
	2
	шт
	

	9
	Стойка стабилизатора переднего форд фокус
	2
	шт
	

	10
	Клапан вентиляции, топливный бак
	1
	шт
	


