
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	Наименование поставляемого товара
	Газоанализатор МГЛ-20 мод. МГЛ-20А (HCN)

	Код ОКПД2
	26.51.53.110

	Место поставки товара 
	660111, Россия, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д.10.

	Срок поставки товара
	В течение 80 календарных дней со дня заключения контракта.


1. Номенклатура поставляемых товаров
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Газоанализатор МГЛ-20 мод. МГЛ-20А (HCN)
	шт.
	2


2. Комплект поставки (из расчета на 1 прибор) 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Насадка для градуировки
	шт.
	1

	2
	Зарядное устройство
	шт.
	1


3. Требования к техническим характеристикам
	Наименование параметра или характеристики
	Значение характеристики

	Тип газоанализатора
	портативный

	Встроенный датчик газоанализатора
	наличие

	Встроенный цифровой ЖК-дисплей
	наличие

	Принцип измерений определяемых компонентов

	Цианистый водород, HCN
	электрохимический датчик

	Определяемые компоненты в диапазоне показаний газоанализатора

	Цианистый водород, HCN, мг/м3
	от не более 0 до не менее 3 (приведенная погрешность измерения не более ±25 % (0-0,3 включ. мг/м3), относительная погрешность измерения не более ±25 % (св 0,3-3 мг/м3))

	Рабочие условия эксплуатации:

	Температура окружающего воздуха, °С
	от не более +5 оС до не менее +45 оС

	Относительная влажность, % 
	не более 95

	Атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст)
	                  от 84 до 106,7 (630-800)


4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемых товаров

Газоанализатор МГЛ-20 мод. МГЛ-20А (HCN) - это портативный однокомпонентный электрохимический газоанализатор, предназначенный для непрерывного контроля массовой концентрации цианистого водорода (HCN) в воздухе рабочей зоны.

Газоанализатор МГЛ-20 мод. МГЛ-20А (HCN) должен иметь действующее на момент поставки свидетельство о регистрации в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации и обеспечен первичной метрологической поверкой (не менее 85 % до срока окончания поверки на момент поставки). 

5. Требования к документации

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

-  паспорт;

-  руководство по эксплуатации;

-  методика поверки;

-  копии сертификата об утверждении типа средства измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Результаты первичной поверки должны быть подтверждены сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

6. Требования к поставке и сопровождению оборудования

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не восстановленным, изготовленным не ранее 2026 года.

Доставка товара до Заказчика по адресу: 660111, Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 10, осуществляется за счет средств Поставщика с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.

7. Требования по гарантийному обслуживанию

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
                      
8. Требования к упаковке и маркировке товара

В соответствии с руководством по эксплуатации, техническим паспортом завода - изготовителя, действующими нормами и правилами.

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара.

