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1. Общие сведения
Наименование изделия: Ролл-ап стенд односторонний.
Количество: 2 шт.
2. Конструктивные характеристики стенда
Тип конструкции: пружинный (роллерный).
Принцип работы: полотно баннера вытягивается вверх по металлической штанге за ручку-фиксатор и крепится к утяжелителю в нижней части основания. Сворачивание полотна происходит автоматически под действием пружины внутри вала при легком потяжении вниз.
Устойчивость: стенд должен быть устойчивым в развернутом виде без использования дополнительных креплений к полу или стене.

2.1. Размеры готового изделия
Высота видимой зоны (баннера): 2000 мм.
Ширина видимой зоны (баннера): 800 мм.
Общая высота стенда: ~2050 мм.
Размер основания (утяжелителя): 850 х 250 х 10 мм.

2.2. Материалы и компоненты
Вал для намотки: алюминиевый сплав, диаметр 85 мм. Должен обеспечивать ровную намотку полотна без изгибов и заломов.
Штанга (направляющая): двухсекционная металлическая штанга из двух частей, соединяющихся телескопически. Материал — алюминий. Длина в сложенном виде должна позволять полностью спрятать полотно в основание.
Основание (нижняя планка):
Материал: литьевой пластик (ABS) или композитный материал.
Поверхность: противоскользящая (рифленая), матовая черная.
На лицевой стороне основания допускается нанесение логотипа методом трафаретной печати (шелкографии) в один цвет.
Ручка-фиксатор: эргономичная ручка из пластика черного цвета, интегрированная в верхнюю часть вала.

3. Требования к графическому полотну (баннеру)
Материал полотна: тонкий литой баннер (Frontlit) толщиной 240–270 мкм или специализированное полиэстеровое полотно для ролл-апов.
Качество материала: не должно давать бликов от источников света. Цветопередача — естественная.
Люверсы: установка одного латунного люверса диаметром 10 мм в нижнем левом углу (если смотреть с лицевой стороны) для дополнительной фиксации полотна к основанию с помощью комплектного шнура.

4. Печать и макет
Технология печати: УФ-печать или экосольвентная печать высокого разрешения
Разрешение печати: не менее 720 dpi.
Цветовая модель: CMYK.
Требования к файлу заказчика:
Формат: PDF, TIFF, AI, EPS.
Масштаб: 1:1.
Разрешение растровой графики: не менее 150 dpi в масштабе 1:1.
Вылеты под обрез: не менее 20 мм с каждой стороны.
Безопасная зона: все важные элементы (текст, логотипы) должны находиться на расстоянии не менее 30 мм от линии реза.
Цветовой профиль: Coated FOGRA39 (ISO Coated v2) или без внедренного профиля.
Согласование: Исполнитель предоставляет заказчику электронный макет (PDF-пруф) на утверждение. После утверждения претензии к цветопередаче и расположению элементов не принимаются.

5. Комплектация и упаковка
Комплект поставки:
Готовое изделие (вал со смотанным полотном, вставленный в основание).
Шнурок для крепления нижнего края полотна к основанию.
Картонная коробка для транспортировки и хранения.
Упаковка: изделие упаковывается в жесткую картонную коробку размером ~870х270х90 мм с ручкой для переноски. Коробка защищает конструкцию от повреждений при транспортировке.

6. Транспортировка и хранение
Транспортировка: допускается перевозка в заводской упаковке любым видом транспорта, защищающим от атмосферных осадков.
Хранение: хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +35°C, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

7. Гарантийные обязательства
Гарантия на механизм: 6 месяцев. Гарантия распространяется на исправную работу пружинного механизма и фиксатора.
Гарантия на материалы: соответствие материалов заявленным характеристикам.
Примечание: гарантия не распространяется на естественный износ, повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, падений, ударов, а также выцветание печатного изображения под воздействием прямого солнечного света.

